붙임1		다중이용업소 위험등급별 조견표

□ 다중이용업소 위험등급 조견표

○ 위험등급별 점수분포 : A 등급( 91~100), B등급( 81~90), C등급(71~80), D등급(61~70), E등급(0~60)
다중이용업소업종(C)		건물연면적(I)	영업장지상층(J)	영업장연면적(K)	지하사용층(L)	최심층(M)	안전관리등급(N)	룸수(O)
제과, 휴게, PC : 감점없음		(연면적/총층수=값)	3층 : -2점	33미만 : 감점없음	1 : -3점	지하1층 : -3점	3급, 2급 : +1점	0~1 : 감점없음
기타 : -1점		500미만 : 감점없음	4층 : -3점	34~150 : -3점	2 : -5점	지하2층 : -5점	특급, 1급 : +2점	2~5 : -1점
수면, 안마, 비디오, 게임 : -2점		500~1천 미만 : -1점	5층 : -4점	151~500 : -5점	3 : -7점	지하3층 : -7점		6~10 : -2점
일반, 목욕장, 찜질, 만화 : -3점		1천~2천미만 : -2점	6층 : -5점	501~999 : -7점	4이상 : -15점	지하4층이하 : -15점		11~20 : -3점
유흥,단란, 노래, 방탈출 : -7점		2천이상 : -5점	7~10층 : -7점	1000이상 : -10점				21~30 : -4점
고시원, 산후조리원, : -10점			11층이상 : -10점					31이상 : -5점
주이용객(Q)	스프링클러(R)	자탐(S)	피난용이성(U)	출동대와거리(V)	주류판매여부(X)	화기취급(Z,AA)	추락위험(AB)
10, 50 : -3점	유 : +2점	유 : +1점	양호 : 0점	4이상 : -1점	판매 : -5점	유 : -1점	유 : -2점
60이상 : -5점			보통 : -2점	1미만 : +1점
			미흡 : -5점
			취약 : -7점

붙임2		다중이용업소 위험등급별 기준

등 급	A등급 (안전)	B등급 (양호)	C등급 (보통)	D등급 (주의)	E등급 (취약)
기 준	○ 주요구조부가 내화구조인 건축물에 설치된 영업장으로서 다음의 각 요건을 충족하는 대상 - 영업장 내 주방이 없거나 화기취급이 없는 대상 - 수용인원이 소수로서 일시에 대피 가능한 대상 ○ 스프링클러설비 등 자동소화설비를 갖추고 다음 어느 하나에 해당하는 인명대피가 용이한 대상 - 무창층이 아닌 영업장 중 지상1층에 있거나 직접 지상에 맞닿아 있는 층에 있는 대상 - 영업장 주출입구가 건축물 외부 지면과 직접 연결된 대상 - 영업장 내부에 구획된 실이 없고 영업장 전체가 개방된 구조인 대상 - 지상 2층이하로서 영업장의 주출입구, 비상구, 창문등을 통하여 직접 지상으로 탈출이 용이한 대상 ○ 기타 B,C등급보다 비교적 위험도가 낮다고 판단되는 대상	○ 지하층 또는 지상층으로서 피난이 용이한 층에 위치한 대상 ○ 신속한 인명대피가 가능하고 소방대의 진압활동이 용이한 대상 ○ 영업장이 소규모로서 수용인원이 소수인 대상 ○ 주류 제공이 없거나 음주자 출입이 적은 대상 ○ 숙식이 제공되지 아니하는 대상 ○ 자율 안전관리 우수대상 ○ 기타 D,E등급보다 비교적 위험도가 낮다고 판단되는 대상		○ 지하층 또는 고층에 위치하는 다수 인명 피해 발생이 우려되는 대상 ○ 다수인 수용으로 지상에 피난이 장시간 소요 되거나 소방대의 진압활동 여건이 곤란한 대상 ○ 구획된 실이 많거나 내부구조가 복잡하여 피난상 장애가 많은 대상 ○ 노유자, 장애인, 취객 등 자력대피 곤란한 사람의 이용이 많은 대상 ○ 화기취급이 많거나 가연물이 많은 대상 ○ 숙식을 제공하거나 주류를 제공하는 대상