문서번호	버스정책과-11048
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		버스운영팀장	버스정책과장
김유비		이원근	03/29
			이진구
협 조

전기버스 표준모델 개정을 위한 전문가 자문회의 개최계획

2023.  3.

도시교통실

(버스정책과)

- 전기버스 표준모델 개정을 위한 -

전문가 자문회의 개최계획

2023년 친환경 전기버스 도입과 관련하여 전기버스 표준모델 개선을 위한 전문가 자문회의를 개최하고자 함

□ 회의개요

ㅇ 일시: 2023. 3. 30.(목) 09:30 ~ 11:30

ㅇ 장소: 서울특별시청 서소문1청사 5층 회의실

ㅇ 참석자: ************************************

***********************************************

**************************

***********************************************************

- 서울시: 버스정책과장, 버스운영팀장, 담당 주무관

ㅇ 안건

********************************************

*********************

****************************************

□ 소요예산

**********************************************

ㅇ 예산과목 : 버스운영체계 개선 및 관리, 버스 서비스 향상 및
고급화, 버스 서비스 만족도 개선, 사무관리비

□ 향후일정

ㅇ 전기버스 표준모델 개정 관련 제작사 의견 청취   : ’23.4월초

ㅇ 2023년 전기버스 표준모델 수립 및 버스조합 통보 : ’23.4월중

붙임  1. 연도별 전기 시내버스 표준모델 1부.

2. 2022년 전기 마을버스 표준모델 1부. 끝.

붙임1		연도별 전기 시내버스 표준모델

ㅇ 11m, 9m급(환경부 전기보조금 기준 대형)

구 분	항 목	2020년	2021년	2022년		선정 근거 및 세부 기준
차량성능	배터리 용량	200kw 이상	200kw 이상	11m	250kw	·2021년 도입차량 최저 용량 및 전기버스 도입 증가에 따른 충전·운영 환경 고려
				9m	170kw
	1회 충전 주행거리	-	-	11m	300km	·환경부 평가 결과 제출, 도입 후 모니터링 결과에 따라 기준 재산정
				9m	200km
	충전 속도	2.6kw/분 이상 ※동절기 기준 : 12~3월	2.6kw/분 이상 ※동절기 기준 : 12~3월	11m	2.6kw/분	·도입 시 충전속도 측정이 불가하므로 해당 기준 미달 시 충전속도 개선 및 손해배상 조건 명시 추진
				9m	1.7kw/분
	전 비	0.7㎞/kwh 이상 ※동절기 기준 : 12~3월	0.7㎞/kwh 이상 ※동절기 기준 : 12~3월	0.7㎞/kwh 이상 ※동절기 기준 : 12~3월		·모니터링 결과 및 기술발전 수준 고려 ·도입 시 전비 측정이 불가하므로 해당 기준 미달 시 전비 개선 및 손해배상 조건 명시 추진
	충전 포트	DC콤보Ⅱ	DC콤보Ⅱ	DC콤보Ⅱ		·급속 충전방식 통일화를 통한 효율성 제고(승용차 충전방식 KS : DC콤보I)
	배터리 등 보증기간	9년 이상	9년 이상	9년 이상		·제작사는 배터리상태(SOH)에 대한 정보를 운수사에 매년 제공 ·보증기간 중 SOH 70% 이상 유지하되 70% 이상이더라도 정상운행 불가 시 무상교체 등 조치
	모터 등 구동장치	9년 이상	9년 이상	9년 이상		·주요 장치에 대한 차령 기간 중 보증 담보를 통한 안정적 운영 가능성 증진
	전자제어부품 보증기간	5년 이상	9년 이상	9년 이상		·여객법상 차령 기간 중 차량품질 보증
	하자이행 보증증권	-	-	1대당 판매금액의 10% 발급		·배터리·모터 등 사후관리 장기 제공에 따른 담보 설정 필요
	구동축전지 안전성 시험인증서	-	제출	제출		·국내 공인된 연구기관의 인증서 제출
차량구조	차량전장	10.9m 이상 ※출고일 기준	10.9m 이상 ※출고일 기준	10.9m 이상(11m) ※출고일 기준		·10.5m 버스에 대한 불편 민원 (좌석부족, 답답함)을 고려하여 이용자 편의 증진을 위한 전장 길이 확보 (기준 미확보할 경우 손해배상토록 계약 시 명시)
	좌석 수	23석 이상 ※출고일 기준	23석 이상 ※출고일 기준	23석 이상(11m) ※출고일 기준		·적정 수준의 좌석 수 확보
차량관리	차량모니터링시스템	무료지원	무료지원	무료지원		·원격으로 차량을 모니터링하여 고장발생시 신속하게 조치하여 시민불편 해소
A/S	A/S 신속성 담보	관내(서울) 서비스센터 확보 (5인 이상)	관내(서울) 서비스센터 확보 (5인 이상)	관내(서울) 서비스센터 확보 (5인 이상)		·차량 고장 시 신속한 정비를 위한 적정 정비인력의 서울 관내 상주 등 (전문 정비업체 계약 후 서비스 공급 가능)
편의증진	교통약자 편의시설	휠체어고정장치, 차량내부 경사 등	휠체어고정장치, 차량내부 경사 등	휠체어고정장치, 차량내부 경사 등		·장애인, 노약자 등 교통약자를 위한 적절한 내부구조 필요
	히터용량		40kw 이상	40kw 이상(11m)		·9m는 20kw 이상 한파 대비 가능 용량
	일반 편의시설		공기청정기, usb포트 등	공기청정기, usb포트 등		·공기청정기, usb포트, 하차벨 추가 등 편의 사항 ※ 하차벨 20개 이상 권장(좌석 수량과 근접)

붙임2		2022년 전기 마을버스 표준모델

ㅇ 7m~8.7m급 마을버스(환경부 전기보조금 기준 중형)

구분	항 목	기 준	비 고
차량 성능	배터리 용량	128kw	‧ 출시된 차량 최소 기준
	1회 충전 주행거리	환경부 평가 결과 제출	‧ 도입 후 모니터링 결과에 따라 기준 산정
	충전속도	1.7kw/분 이상 (동절기 기준) ※동절기 : 12~3월	‧ 도입 후 모니터링 결과 해당기준 미달 시 충전용량 및 속도 개선 조건 명시
	전 비	0.7km/kwh (동절기 기준) ※동절기 : 12~3월	‧ 도입 후 모니터링 결과 해당기준 미달 시 전비개선 조건 명시
	충전포트	DC콤보Ⅱ	‧ 급속 충전방식 통일화를 통한 효율성 제고
	등판능력	25%	‧ 마을버스 운행여건을 고려한 최소 기준
	난방용량	난방기 용량 20kw 이상	‧ 동절기 차량내부 온도유지를 위한 난방용량 최소 기준
	배터리 등 보증기간	9년 이상	‧ 제조사는 배터리상태(SOH)에 대한 정보를 운수사에 매년 제공 ‧ 보증기간 중 SOH 70% 이상 유지하되 70% 이상이더라도 정상운행 불가 시 무상교체 등 조치
	모터 등 구동장치	9년 이상	·여객법상 차령 기간 중 차량품질 보증
	전자제어부품 보증기간	9년 이상	·여객법상 차령 기간 중 차량품질 보증
	하자 이행보증증권	1대당 판매금액의 10% 발급	·배터리·모터 등 사후관리 장기 제공에 따른 담보 설정 필요
	구동축전지안전성 시험인증서	제출	·국내 공인된 연구기관의 인증서 제출
차량 관리	차량모니터링 시스템	모니터링시스템 무료지원	·원격으로 차량을 모니터링하여 고장발생 시 신속하게 조치하여 시민불편 해소
A/S	A/S 신속성 담보	관내(서울) 서비스센터 확보 (5인 이상)	·차량 고장 시 신속한 정비를 위한 적정 정비인력의 서울 관내 상주 등 (전문 정비업체 계약 후 서비스 공급 가능)
편의 증진	일반편의시설	공기청정기, usb포트 등	·공기청정기, usb포트, 하차벨 추가 등 편의 사항 ※ 기타 편의사항 市와 협의 후 적용
정책 사항	저상버스 우선 배정	-	·중형 저상버스 확대도입을 위해 저상 도입 노선에 물량 우선 배정 ※ 고상 도입 시, 저상불가 사유 증빙 필요

ㅇ 11m, 9m급 마을버스(시내버스 기준 준용)