2014년 하반기 자체 소방장비 점검결과

□ 점검개요

○ 기    간 : 2014. 10. 01 ～ 10. 13

○ 대   상 : 현장대응단, 각 안전센터

○ 장   비 : 기동, 진압, 구조, 구급, 통신, 점검, 감식장비

○ 점검반편성 : 장비회계팀장(총괄) 등 13명

행정	차량	구조․진압	구급	통신	점검	감식
장비 주임	위.지승창 위.문교은 위.이갑재	장.정기환 장.정윤태	구급팀장 장.배민수	위.유연혁 위.이성진	위. 임재창	위. 이영병

○ 중점점검사항

- 소방장비의 가동상태

- 예방점검․정비 실시사항 및 기록유지 실태

- 소방장비 관리 및 조작요령 숙지상태

- 각종 점검일지의 기록유지 및 관리상태 확인

- 기타 소방장비 관리 및 운용에 관한 사항 등

□ 점검결과 : 현지시정 11건,  정비필요 20건(행정사항 3건, 기동장비 17)

○ 부서별 현황

소 속	현지시정	정비필요
		기동장비	행정사항
현장대응단	10	1	공통 3건
을지로119안전센터	-	2
충무로119안전센터	-	-
회현119안전센터	-	11
신당119안전센터	1	3

○ 현지시정 : 8건

소 속	장비명	내 용
현장 대응단	행정차(2호차)	부동액 보충
	순찰차	부동액 보충
	구급차	전구교환, 전조등 1개 교환
	지휘차	경광등 전구 교환
	진단차	전구 교환, 전조등 1개 교환
	탱크차	부동액 보충, 펌프실 오일 보충
	구조버스	경광등 전구 교환
충무로	구급차	워셔액 보충

○ 정비필요 : 20건

- 행정사항(3건, 공통) : 점검일지 재정비, 장비편람 재정비,

장비 점검․정비 매뉴얼 숙지 미흡

- 기동장비(17건)

소 속	차 량	내 용	비고
현장대응단	조연차	브레이크등 미점등	재확인대상
을지로	펌프차	계기판 배선 불량	재확인대상
	탱크차	뒤쪽 경방등 불량	재확인대상
회 현	펌프차	PTO부분 볼트 이완, 무선써치 불량, 펌프 불량, 진공누유	재확인대상 ※ 무선써치 및 펌프 불량 (전문업체 수리요)
	탱크차	진공불량, 펌프 등 각종 배관 볼트 이완	재확인대상
	고가차	엔진부위 오일누유, 사다리와이어 이완 , 각종 그리스 주입 불량	재확인대상 ※ 사다리 와이어 이완 (전문업체 수리요)
	굴삭기	각종 그리스 주입 불량	재확인대상
	구급차	축전지 불량	재확인대상
신 당	펌프차	벨트 불량	재확인대상
	탱크차	벨트 불량, 브레이크등 불량	재확인대상