「2023년 제30차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

2023.  12.

도시교통실

(교통운영과)

「2023년 제30차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일  시: 2023. 11. 30.(목) 14:30~18:00

ㅇ 장  소: 교통운영과 6층 회의실

ㅇ 참석자

- 자문위원: 교통운영과장, 김대성, 정 운, 백훈기, 김은경, 최승각, 김정환 위원

- 용 역 사: 제이에스이엔텍 이종훈 부사장 등

- 발 주 처: 도시기반시설본부 토목부 김경수 주무관 등

ㅇ 심의결과: 5건(원안가결 1건, 조건부 3건, 재보고 1건)

연번	공사명	심의결과
1	장위-4 소구역 하수관로 정비공사	원안가결
2	수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업(연신내역)	재보고
3	국제금융로 장기사용 송배수관 정비공사	조건부
4	남부순환로 송배수관 정비공사	조건부
5	동부간선도로 지하화 민간투자사업	조건부

□ 공통 의견

ㅇ 야간 공사시에는 통제수 및 작업자 안전을 위해 각 단계별 점용 시점부에는 인력통제수 배치를 지양하고 로봇 신호수. 사인보드카(진행방향 LED 표시등) 설치 등을 검토하시기 바람

ㅇ 당일 굴착 당일복구 공사의 경우, 임시 노면표시 설치 여부를 명확하게 표현하여 제시하시기 바람

ㅇ 당일 굴착·복구 공사의 경우 되메우기, 다짐(층다짐)을 철저히 시행하여, 도로 임시 개방 시 지반 침하로 인한 교통장애가 발생하지 않도록 하고, 공사완료 후 본 포장계획을 포장담당기관 협의후 보완보고서에 포함하여 제출

ㅇ 현장굴착 작업시 지하매설물로 인한 공사지연이 발생하지 않도록 사전 지하매설물 조사를 철저히 이행바람

ㅇ 교차로 구간 공사시행시에는 법적으로 수신호 권한이 있는 모범운전자를 배치 바람.

ㅇ 각 단계별 주요공정 내용 및 소통관련 특이사항(특정방향 통행폐쇄, 교행통행 등)과 굴착 단면도를 보고서 및 소통대책 도면에 명시 바람

ㅇ 전체 공사단계 진행계획표(Time Table)을 보고서에 제시바람

ㅇ 동일구간에 대한 단계별 교통소통대책은 전(前) 단계 교통소통대책을 바탕으로 변경된 내용을 추가하여 작성 바람

ㅇ 공사시간대와 도로점용시간대가 일치하지 않은 경우 보고서 및 도면에 표현하고 교통영향 분석시 오전,오후 첨두시와 공사시간대 첨두시를 구분하여 실시

ㅇ 교통소통대책 보고서에 용역 계약서를 첨부 바람

ㅇ 1년이상 장기공사장에 대해서는 주요 공사현장을 파악할 수 있도록 CCTV를 설치하고 교통운영과에서 교통상황 영상을 파악할 수 있도록 조치바람

ㅇ 1년이상 장기공사장에 대해서는 공사착공후 월 1회 교통상황 모니터링을 실시하고 그 결과를 교통운영과에 통보할 것

- 모니터링 결과 통보후 점용구간에 변화가 없는 달의 경우는 모니터링 생략 가능

□ 안건별 의견

1. 장위-4 소구역 하수관로 정비공사 - 원안가결

<별도의견 없음>

2. 수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업(연신내역) - 재보고

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통량을 고려하여, 1개 차로 추가 점용에 따른 지·정체가 예상되므로 교통영향분석결과 및 차량 우회방안, 홍보계획 등을 추가하여 교통소통대책을 재검토해주시기 바람

3. 국제금융로 장기사용 송배수관 정비공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 신안산선 공사 구간과 겹치는 구간은 협의를 통해 점용공간을 최소화하는 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ 점용 구간 이외 차로 변경을 위한 완화구간은 최소화 해주시기 바람

ㅇ (43단계) 완화곡선 설치 최소화를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공정 단계를 고려하여 공사시간을 통일성 있게 검토해주시기 바람

ㅇ (1, 2단계) 공사장 인근 건물의 진·출입을 고려하여 단계 통합 등을 검토해주시기 바람

ㅇ (37, 38단계, 39, 40단계) 차로 운영계획을 고려하여 단계 통합을 재검토해주시기 바람

ㅇ (41단계) 점용구간 최소화를 고려하여 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (42, 43단계) 점용구간을 재검토하여 단계를 재조정해주시고 차로 운영계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (4, 6단계, 32, 33단계) 차로 운영 계획에 따른 노면표시를 보강해주시기 바람

ㅇ (33 ~ 36단계, 41단계) 교통량을 고려하여 차로 운영계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 횡단보도 인근 공사 시, 보행안전도우미 추가 배치를 검토해주시기 바람

ㅇ (33, 36단계) 공사 장비 등을 고려하여 점용구간 면적을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 도로점용에 따른 차로 감소로 인한 병목현상이 발생할 가능성이 있어 야간시간 대 공사를 진행해주시기 바람

ㅇ 횡단 보도 공사 시, 보행자 대기공간을 충분히 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (4 ~ 6단계) 공사시간을 야간 시간대로 변경을 검토해주시기 바람

4. 남부순환로 송배수관 정비공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (6-2단계) 지상도로 1개 차로 점용하는 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ (6-4단계) 차로운영계획에 따른 라바콘 점용 구간은 삭제해주시기 바람

ㅇ (7-1단계) 인근 도로 폭을 감안하여 점용구간을 재검토 해주시기 바람

ㅇ (9-3단계) 좌회전 차로 점용구간 변경을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 하루 물량을 표시해주시기 바람

ㅇ (1-1, 1-3단계) 교통량을 고려하여 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (5-3단계) 지하차도 내 2차로를 유지하고 상부도로를 점용하는 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ (6-1단계) 전(前) 단계와 통일성 있게 교통소통대책 도면을 재검토해주시기 바람

ㅇ (6-2 ~ 6-4단계) 점용구간을 재검토하여 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (12-2 ~ 12-4단계) 공정 단계를 고려하여 단계를 세분화해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (9-1단계) 불필요한 차로 점용구간은 제외를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (4, 5단계) 횡단보도 이후 합류 가능하도록 점용구간 변경을 검토해주시기 바람

ㅇ (8-2단계) 차량 통행을 고려하여 점용구간 면적을 최소화 해주시기 바람

ㅇ (9-3단계) 공사구간 이외 불필요한 점용구간은 최소화 해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 굴착 단면도를 추가해주시기 바람

ㅇ (5-1단계) 지하차도 내 차로 운영을 2차로 유지하는 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ (6-3단계) 지하차도 내 완화구간 연장을 검토해주시기 바람

ㅇ (12-1단계) 차로운영계획에 따라 노면표시를 재검토해주시기 바람

ㅇ (13-1, 13-2단계) 좌회전 2개차선 운영을 검토해주시기 바람

4. 동부간선도로 지하화 민간투자사업 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (청담IC) 영동대교 남단 교차로 방향별 교통량을 감안하여 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ 영동대교, 올림픽대로 → 도산대로 방면 우회전 차량을 위한 전용차로가 1차로 이상 확보될 수 있도록 보도축소, 교차로내 차로배분 재검토 등 대안을 검토바람

ㅇ 군자IC 램프폐쇄 및 임시램프 건설공사 구간은 공사 시행전 구체적인 단계별 교통소통대책을 마련하여 별도 보고 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (군자IC) 공사차량과 일반차량의 상충이 발생되지 않도록 교통처리계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (군자IC) 공사 시행 전 별도의 교통소통대책을 세워 자문요청해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (청담IC, 1단계) 도산대로 내 버스정류장 위치를 재검토해주시기 바람

ㅇ (청담IC, 32단계) 점용구간 조정을 통해 교차로 내 교통처리계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (청담IC, 32단계) 도산대로 내 차로 선형 재검토해주시고 노면 표지 추가 설치를 검토해주시기 바람

ㅇ (청담IC, 8, 23단계) 점용구간 인근 버스정류장 통합 운영을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (삼성IC) 영동대로 → 청담사거리 도면 내 좌회전 유도선 설치를 명확히 표시해주시기 바람

ㅇ (청담IC 4, 19단계) 차로 운영계획을 고려하여 노면표시 설치를  재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (수직구#1) 대형차량 회전반경 등을 고려하여 안전한 차량 통행이 가능하도록 교통안전시설물 보강을 추가해주시기 바람

ㅇ 산책로 단절 등이 발생할 경우 사전 홍보계획을 철저히 수립해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (청담IC) 영동대교→도산대로 방면 우회전 1차로 운영 및 점멸신호 운영을 검토해주시기 바람

ㅇ (청담IC, 10, 25단계) 보행자의 안전을 위하여 보행통로 공간을 최대한 확보하는 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ (청담IC, 11단계) 보도 set-back구간을 활용하여 추가 차선 확보 가능 여부를 검토해주시기 바람

ㅇ (청담IC, 13단계) 점용구간을 조정하여 차로운영계획을 재검토해주시기 바람