문서번호	급수운영과-21132
보존기간
결재일자	2023. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		급수운영팀장	급수운영과장		강동수도사업소장
김병국		양재덕	이규희		12/22
					유재명
협 조

「가락공동구 대체관로 구축공사 계측관리 용역」

용역 준공 검토보고

2023. 12. 22.(금요일)

강동수도사업소

(급수운영과)

「가락공동구 대체관로 구축공사 계측관리 」

용역준공 검토보고

「가락공동구 대체관로 구축공사」와 관련하여 공동구관리처의 요청사항인 굴착을 포함한 공사 시 공동구 구조물의 변형조사를 위한  계측 용역을 마치고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		용역내용

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명: 가락공동구 대체관로 구축공사 계측관리 용역

ㅇ 용역기간: 2023. 8. 16. ~ 2023. 12. 31.

ㅇ 계 약 자: *******************

ㅇ 계약금액: ************

□ 용역목적 및 대상

ㅇ 용역목적: 가락공동구 대체관로 공사 중 상수관로 관로 부설 작업시 공동구 구조물의 변형도 계측관리

ㅇ 용역대상: 개롱역 사거리 ~ 거여동 사거리간 공동구 출입구 및 환기구 2개소

Ⅱ		용 역 성 과

□ 공동구 구조물의 최종 계측결과

ㅇ 작업구#16 , 작업구#17 에 설치된 구조물경사계 및 균열게의 작업 수행기간 동안 1차관리기준 내에서 온도변화 등에 따른 미소한 변위 증감을 나타내였으며 「가락공동구 대체관리 구축공사」현장의 관로 터피기 공사가 인접구조물(공동구 구조물)에 미치는 영향은 미소함

□ 공동구 구조물의 계측관리기준

항목	1차기준(주의)	2차기준(경보)	3차기준(위협)	계측빈도	비고
구조물경사계	******	*****	*****	1회 / 4시간 이상
균열계	*****	******	*****	1회 / 4시간 이상

□ 공동구 구조물의 최종 계측값

ㅇ 작업구#16 구조물경사계

관리번호	초기치 (mm)	전월변위량 (mm)	최종변위량 (mm)	안정상태	비고
T16-A	0	*****	*****	안정
T16-B	0	*****	*****	안정

ㅇ 작업구#16 균열계

관리번호	초기치 (mm)	전월변위량 (mm)	최종변위량 (mm)	안정상태	비고
C16	0.000	*****	*****	안정

ㅇ 작업구#17 구조물경사계

관리번호	초기치 (mm)	전월변위량 (mm)	최종변위량 (mm)	안정상태	비고
T17-A	0	*****	*****	안정
T17-B	0	******	******	안정

ㅇ 작업구#17 균열계

관리번호	초기치 (mm)	전월변위량 (mm)	최종변위량 (mm)	안정상태	비고
C17	0	******	******	안정

□ 용역성과품

구분	작성 물량
최종보고서	3부
UBS	1개

Ⅲ		준공현황

□ 준공내역

구분	대상	계약금액	준공금액	비고
계측용역	공동구 출입구 및 환기구 2개소	금**********원	금**********원

Ⅳ		조치계획

ㅇ 상수관로 부설로 인한 공동구 구조물 변위에 대한 평가용역을 용역수행계획서,과업내용서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 완료되었으므로 준공처리하고자 함

붙임  1. 준공검사원 지정요구서 1부.

2. 준공계 및 준공내역서 각 1부.

3. 안정성평가보고서 1부.  끝.