재난안전신기술 지정 현황(목록) (2024. 2. 23.기준)

구분	지정번호	기술소유	신기술명	보호기간	비고
1	제64-3호 (‘14.4.21) (‘17.4.21) (‘20.4.21)	(주)에스앤씨산업	중소하천의 재해관리를 위한 프리캐스트 psc거더 적용 라멘교량 제작 기술	‘17.4.20 ‘20.4.20 ‘24.4.20 (추가연장)	하천재해
2	제72-4호 (‘14.9.22) (‘17.9.22) (‘20.9.22)	(주)데코페이브	도시 재해예방을 위한 지속 가능한 투수성 보도 포장 및 설치 기술	‘17.9.21 ‘20.9.21 ‘24.9.21 (추가연장)	내수재해
3	제88-5호 (‘15.3.5) (‘18.3.5) (’21.3.5)	㈜길교이앤씨, (주)한진중공업 (주)이산	휨모멘트 전달을 분리한 교대벽체 하단부와 단순거치용 상부구조 연결부를 갖는 응급복구가 가능한 라멘교 공법	‘18.3.4 ‘21.3.4 ’25.3.4 (추가연장)	하천재해
4	제90-9호 (‘15.3.30) (‘18.3.30) (‘22.3.30)	포엠(주) 해평건설(주) 지엘부(주)	유량제어형 멀티펌프와 안전잭을 이용한 변위제어 방식의 교량동시 인상공법	‘18.3.29 ‘22.3.29 ‘25.3.29 (추가연장)	하천재해
5	제91-3호 (‘15.3.30) (‘18.3.30) (‘22.3.30)	대상이앤씨(주), 강원대학교산학협력단	셀룰라 숏크리트를 이용한 경사지 경과 구조물 제작 공법	‘18.3.29 ‘22.3.29 ‘25.3.29 (추가연장)	사면지반재해
6	제92-4호 (‘15.3.30) (‘18.3.30) (’21.3.30)	(주)지오환경	알루미늄합금도금 철선과 결속구를 이용한 스톤네트와 스톤매트 결합기술	‘18.3.29 ‘21.3.29 ’25.3.29 (추가연장)	하천재해
7	제94-5호 (‘15.5.13) (‘18.5.13) (‘20.5.13)	㈜신도이엔아이 (주)지오텍코리아 ㈜디엘이앤씨 한국건설기술연구원	암반지반에 적용 가능한 이중쐐기 형태의 내부 앵커체와 확장 방식의 외주면 앵커체로 구성된 영구앵커 공법	‘18.5.12 ‘20.5.12 ‘24.5.12 (추가연장)	사면지반재해
8	제95-3호 (‘15.5.13) (‘18.5.13) (‘20.5.13)	(주)아이엔텍	3단 분리형 수직레이크 구조와 유동식 보조스크린을 적용한 로터리 제진기	‘18.5.12 ‘20.5.12 ‘24.5.12 (추가연장)	내수재해
9	제97-5호 (‘15.8.3) (‘20.8.3)	㈜미강이엔씨	긴급 수해복구를 위한 강데크 보강 슬래브 교량 구조	‘20.8.2 ‘25.8.2	하천재해
10	제98-1호 (‘15.10.15) (‘20.10.15)	(주)월드이노텍	탄성기울임 레이크를 적용한 로터리식 제진기	‘20.10.14 ‘26.10.14	내수재해
11	제99-1호 (‘15.10.23.) (‘20.10.23)	㈜한미기초건설, 정완균 월드기초이엔씨(주), (주)태창기초	저유동성 친환경 주입재 자동계량 제어 장치 및 다중분배 주입기를 이용한 충전식 그라우팅 공법	‘20.10.22 ‘25.10.22	사면지반재해
12	제101-1호 (‘15.10.23) (‘20.10.23)	㈜제닉스윈	낙뢰 등에 따른 유도전압에 의한 오작동 방지 누전차단 기술	‘20.10.22 ‘27.10.22	낙뢰
13	제102-2호 (‘15.10.29) (‘20.10.29)	지엘기술 주식회사 지엘기술㈜	변단명 거더와 연속형 복공판을 이용한 가설 교량	‘20.10.28 ‘26.10.28	하천재해
14	제104-1호 (‘15.12.9) (‘20.12.9)	㈜엘에스지	배면부 퇴적 방지판을 갖는 유압 전도식 가동보	‘20.12.8 ‘25.12.8	하천재해
15	제106-1호 (‘16.1.8) (’21.1.8)	유풍산업	오각 철망과 고정핀을 이용한 하천 호안 및 도로사면 재해저감 기술	‘21.1.7 ’28.1.7	하천재해
16	제107-1호 (‘16.1.8) (’21.1.8)	㈜효성엘비데크 (주)효성	PSC형 거더 상부에 돌출된 I형 강재를 적용한 거더 공법	‘21.1.7 ’26.1.7	하천재해
17	제109-1호 (‘16.2.5) (’21.2.5)	덕인금속(주)	이동 클립을 활용한 변위추종 구조와 코너크리트로 보강된 금속재 패널 공법	‘21.2.4 ’26.2.4	지진재해
18	제2016-6-3호 (‘16.2.26) (’21.2.26)	㈜우진산업 (주)한국종합기술 케이에스엠기술(주)	2중 이물질 유입방지 장치와 밀폐식 유압실린더가 장착된 유압식 전도 수문	‘21.2.25 ’28.2.25	내수재해
19	제2016-8-1호 (‘16.4.25) (‘21.4.25)	코리아정공(주)	부력과 개폐도어의 하중을 이용한 무동력 역류방지 장치	‘21.4.24 ‘25.4.24	내수재해
20	제2016-9-1호 (‘16.6.2) (‘21.5.27)	제이엠아이(주)	모터 침수방지를 위해 내장형 배출장치가 설치된 수중펌프	‘21.6.1 ’26.6.1.	내수재해
21	제2016-10-3호 (‘16.6.13) (‘21.5.18)	우일산업(주)	수문 차단 시 퇴적물 제거 기능을 갖는 수문권양기	‘21.6.12 ‘28.6.12	내수재해
22	제2016-11-5호 (‘16.6.10) (‘21.5.31)	㈜다음이앤씨 디엘건설㈜, ㈜건영	콘크리트 박스구조물 우각부에 프리플렉스 강재를 이용한 전단 및 휨 보강 기술	‘21.6.9 ‘26.6.9	지진재해
23	제2016-12-1호 (‘16.7.5) (‘21.5.10)	(유)한성산기	탄소 복합재 라이너 링이 적용된 펌프	‘21.7.4 ‘28.7.4	내수재해
24	제2016-13-1호 (‘16.9.7) (‘21.9.7)	(주)클레이맥스 한영해	조립식 비 시멘트계 투수 블록체를 이용한 침투형 저류기술	‘21.9.6 ‘25.9.6	내수재해
25	제2016-15-3호 (‘16.9.7) (‘21.9.7)	(주)동지하이텍	수배전반 도체 접속부 온도와 통전전류 연계 분석에 따른 재해예방기술	‘21.9.6 ‘26.9.6	낙뢰
26	제2016-16-1호 (‘16.10.25) (‘21.10.25)	(주)지오에코텍	당밀과 구연산을 이용한 고결화 방지용 고상 제설제 개량 제조 기술	‘21.10.24 ‘27.10.24	대설
27	제2016-19-2호 (‘16.11.25) (‘21.11.25)	(주)석송 (주)청솔엔지니어링	고정 앵커를 이용한 원지반 밀착형 스톤매트리스 제작 및 설치기술	‘21.11.24 ‘26.11.24	하천재해
28	제2017-1-2호 (‘17.1.4) (‘22.1.4)	(주)피앤아이휴먼코리아	슬라이딩 조립식 플라스틱(UPVC) 부재를 이용한 수직 벌집구조의 빗물저류기술	‘22.1.3 ‘28.1.3	내수재해
29	제2017-2-1호 (‘17.1.4) (‘22.1.4)	브릿지테크놀러지(주) 현대건설(주) (주)케이알티씨 연세대학교산학협력단	저형고 및 급속시공을 향상시켜 수해예방 및 복구에 유리한 바닥판 일체식 프리캐스트 PSC 거더 교량	‘22.1.3 ‘28.1.3	하천재해
30	제2017-3-2호 (‘17.2.9) (‘22.2.9)	(주)한맥기술 (주)장헌산업 (주)피티씨 한라산업개발(주)	콘크리트 분절거더와 고강성 말뚝을 일체화 하여 형고를 낮춘 수해복구용 교량	‘22.2.8 ‘28.2.8	하천재해
31	제2017-4-2호 (‘17.3.2) (‘22.3.2)	(주)신도이엔아이 태평양개발(주) 홍석희	연장바닥판에 의한 반일체식 무조인트 구조와 일체식 무교대 구조의 재난 저감 교량 공법	‘22.3.1 ‘27.3.1	하천재해
32	제2017-5-2호 (‘17.3.10) (’22.3.10)	다인건설(주) 문지훈	낙교방지스토퍼를 이용한 교량구조물 정밀인상공법	‘22.3.09 ‘27.3.09	하천재해
33	제2017-7-4호 (‘17.6.22) (‘21.6.22)	(주)이엘	동시다발적으로 발생하는 재난재해에 센서 오감정보로 대응하는 배수시설 제어시스템	‘22.6.21 ‘25.6.21	내수재해
34	제2017-8-2호 (‘17.7.24) (‘21.7.24)	(주)홍지 동부건설(주) (주)이산	강결강재와 매입철근을 활용하여 PSC 박스형 거더와 하부벽체를 일체화 시키는 합성형 라멘교 공법	‘22.7.23 ‘28.7.23	하천재해
35	제2017-9-2호 (‘17.8.16) (‘22.8.16)	화승전기	상하부 가스(BHT)농도 측정에 의한 배전반 화재와 침수 징후 감지 기술	‘22.8.15 ‘28.8.15	낙뢰
36	제2017-10-3호 (‘17.9.8) (‘22.9.8)	산이건설(주)	지점부에 콘크리트를 충전한 2중 강상자형 거더 제작 기술	‘22.9.7 ‘29.9.7	하천재해
37	제2017-11-3호 (‘17.9.29) (‘22.9.29)	(주)문창	저경도 적층고무받침과 방파판을 이용한 스테인레스 물탱크 제작 기술	‘22.9.28 ‘27.9.28	지진
38	제2017-12-2호 (‘17.10.13) (‘22.10.13)	금전기업(주)	확장형 레이크 및 회전형 전위스크린을 적용한 로타리 제진기	‘22.10.12 ‘26.10.12	내수재해
39	제2018-1-4호 (‘18.1.9) (‘23.1.9)	(주)하이텍코리아	가설교량의 강재 거더에 프리플렉션 도입 후 단면보강재 L형강을 사용하여 보강력을 유지시키는 제작방법	‘23.1.8 ‘30.1.8	하천재해
40	제2018-5-2호 (‘18.4.20) (‘23.4.20)	하서산업(주) (주)이산	비상시 자동전도가 가능하고 저층수 배출이 용이한 가동보	‘23.4.19 ‘30.4.19	하천재해
41	제2018-6호 (‘18.5.10) (‘23.5.10)	(주)지케이기술연구소 정순국	SIS개질 아스팔트 바인더를 사용한 방수기능을 갖는 아스팔트 교면 포장공법	‘23.5.09 ‘28.5.09	교통사고
42	제2018-7-2호 (‘18.8.20) (‘23.8.20)	(주)에스티아이씨엔디	사이펀의 흡입 높이 증고 및 유출입부 공기유입 방지를 이용한 저수지 비상방류 기술	‘23.8.19 ‘28.8.19	내수재해
43	제2018-8-1호 (‘18.9.11) (‘23.9.11)	(주)에스에스지에너텍	화재 확산을 지연시키는 천연화강석 경량구조의 일체형 외단열 마감패널 제조 및 설치기술	‘23.9.10 ’30.9.10	화재
44	제2018-9-2호 (‘18.9.11) (‘23.9.11)	이디씨라이프(주)	무기질 바인더를 포함한 투수콘크리트 제조기술	‘23.9.10 ‘29.9.10	내수재해
45	제2019-2-2호 (‘19.1.29) (‘24.1.29)	금전기업(주)	컬럼 파이프(감압부 및 토출엘보) 개선을 통하여 와류 및 진동을 저감시킨 수중펌프	‘24.1.28 ‘28.1.28	내수재해
46	제2019-3-1호 (‘19.2.1) (‘24.2.1)	(주)후레씨네코리아	현장타설 크라운 부에 시공을 위한 홈을 갖는 프리캐스트 세그먼트 아치형 피암터널 공법	‘24.1.31 ‘31.1.31	사면지반재해
47	제2019-4-1호 (‘19.3.4)	(주)에코하이테크, ㈜세운건설, 남광토건(주), 극동건설(주)	석재와 베이스프레임을 이용하여 부등침하방지 및 빗물투수가 용이한 보도블록 시스템	‘24.3.3	내수재해
48	제2019-5-2호 (‘19.5.27)	(주)지에스아이엘 대우조선해양건설(주) (주)컴퍼니에스 (주)엔에스텍	IoT 기술 및 RTLS를 활용한 밀폐공간 근로자 안전관리 시스템	‘24.5.26	안전관리
49	제2019-6-1호 (‘19.6.28)	(주)에이엠지그룹 건축사사무소	스프링 내장 가새장치를 이용한 건축물의 내진보강기술	‘24.6.27	지진재해
50	제2019-7-1호 (‘19.6.28)	㈜고려씨엔씨 ㈜라온건설기술, 노석호	철근 콘크리트 구조물 내진보강을 위한 준불연 성능의 FRP 패널	‘24.6.27	지진재해
51	제2019-8-1호 (‘19.7.11)	우경건설(주) 케이에스엠기술(주) 백양엔지니어링(주)	교량 상부구조물의 수평변위를 제한한 동시 인상 시스템	‘24.6.27	하천재해
52	제2019-9-1호 (‘19.8.12)	포엠(주)	X 형상 강재 심부플레이트 및 좌굴 구속이 가능한 덧댐판으로 구성된 의존형 내진보강 공법	‘24.8.11	지진재해
53	제2019-10-1호 (‘19.8.21)	(주)다우텍	LM(Linear Motion)가이드와 우레탄 블록을 조합한 일체형 수평 면진장치	‘24.8.20	지진재해
54	제2019-11-3호 (‘19.10.2)	무성토건(주),삼부토건(주) 고려개발(주),한신공영(주)	특수케이싱을 이용한 사석 암반층 시트파일 급속시공법	‘24.10.1	하천재해
55	제2019-12-2호 (‘19.10.28)	㈜테크스퀘어	실리콘 점성 감쇠장치를 이용한 2층 토글형 내진보강공법	‘24.10.27	지진재해
56	제2020-1-1호 (‘20.2.6)	(주)하이드로셈	CCTV 기반 실시간 소하천 자동유량 계측 기술	‘25.2.5	하천재해
57	제2020-2-1호 (‘20.2.6)	㈜엔지니어스, 엔지니어스(주) ㈜용마엔지니어링, 서정엔지니어링(주)	지반안정재를 이용한 토사 비탈면의 녹화용 표층개량공법	‘25.2.5	사면지반재해
58	제2020-3-3호 (‘20.2.28)	(주)삼현비앤이	I형 강재거더가 콘크리트 자중을 부담하고 콘크리트 내에 텐던을 교차 배치하는 프리스트레스트 강합성 거더 제작 공법	‘25.2.27	하천재해
59	제2020-4-1호 (‘20.3.26)	강산기술단(주) 인프라혁신(주)	전자마커, 전자표지봉, 분리형 센서 말뚝과 리더기를 이용한 지하매설물의 위치 및 제원을 확인하는 기술	‘25.3.25	안전관리
60	제2020-5-1호 (‘20.4.2)	(주)뉴보텍	PVC 프로파일 형상가이드 제관시스템을 이용한 비굴착 보수보강기술	‘25.4.1	내수재해
61	제2020-6-1호 (‘20.4.9)	(주)하이브리텍	원형정착부와 이중 강연선을 이용한 장경간 가설교량 제작 및 설치 기술	‘25.4.8	하천재해
62	제2020-7-1호 (‘20.5.19)	(주)고려씨엔씨 (주)라온건설기술 (주)월드이앤씨 (주)세기이앤씨	열화가 발생된 고습윤 환경에 분진저감형 스프레이건을 사용하여 수분 대응 개질 세라믹 모르타르를 도포한 후 친환경 탄소나노 보호제를 시공하는 콘크리트 보수 공법	‘25.5.18	내수재해
63	제2020-8-1호 (‘20.6.17)	(주)에스엘씨티 대구광역시	3D 섬유강화복합체를 이용한 콘크리트 사각기둥의 보강방법	‘25.6.16	지진재해
64	제2020-9-7호 (‘20.7.13)	(주)지강산업 (주)신원산업	연결판과 고정쐐기 방식을 이용한 유니트화된 결착식 와이어넷 낙석방지 공법	‘25.7.12	사면재해
65	제2020-10-1호 (‘20.7.17)	신특수건설(주) 삼부토건(주)	구조용 압연형강과 긴장재를 갖는 합성형(PSSC) 거더를 이용한 급속시공 교량기술	‘25.7.16	하천재해
66	제2020-11-1호 (‘20.7.22)	(주)지에프아이	화재 초기진압을 위한 미세 캡슐형 소화약제 제조 기술	‘25.7.21	화재
67	제2020-12-2호 (‘20.7.31)	(주)한가람산업 (주)한강산업	회전구동축과 등간격지지대가 일체화된 축구동형 가동보의 제작 및 시공기술	‘25.7.30	하천재해
68	제2020-13-3호 (‘20.8.19)	(주)제이에스엔지니어링	흡입유도 기술과 실시간 모니터링 시스템을 적용한 수중모터펌프	‘25.8.18	내수재해
69	제2020-14-1호 (‘20.9.4)	대청산업기술(주)	육각 편심롤러 및 가이드를 적용한 가동보 본체 변형 저감 기술	‘25.9.3	하천재해
70	제2020-15-1호 (‘20.10.13)	(주)신우중공업	수중모터펌프의 케이블 수명 연장을 위한 유체분리장치(고정형 케이블 보호관부 등) 제작기술	‘25.10.12	내수재해
71	제2020-16-1호 (‘2010.20)	(주)대한중전기	멀티노즐부의 임펠러 세척 및 지지축 윤활부 냉각 기능을 적용하여 사전 운전 가능한 입축 및 수중펌프	‘25.10.19	내수재해
72	제2020-17-2호 (‘20.10.27)	㈜청수환경, (주)청수환경 (주)도화엔지니어링 경성대학교 산학협력단	수위 검측을 위하여 초음파 센서와 영상을 활용한 오작동 저감 공압식 가동보 운영 기술	‘25.10.26	하천재해
73	제2020-18-1호 (‘20.10.29)	(주)장수티엔시 (주)장수이앤티	평형유지장치와 캠 기어 방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수 공법	‘25.10.28	내수재해
74	제2002-19-3호 (‘20.11.9)	대영스틸산업(주) (주)신촌이엔지 (주)석곡이엔씨 (주)대영비앤비스	I형과 Box형 거더를 복합 사용한 이중 합성형 거더교 제작 및 설치기술	‘25.11.8	하천재해
75	제2020-20-1호 (‘20.11.25)	(주)대현이엔씨	콘크리트 블록을 이용한 다중 프리플렉션 재하장치로 다수의 거더를 동시에 제작 가능한 프리스트레스트 강합성 공법	‘25.11.24	하천재해
76	제2020-21-1호 (‘20.12.18)	㈜인터컨스텍 ㈜이상건설	급속시공이 가능한 저형고 프리스트레스트 콘크리트 분절 박스 거더의 제작 및 접합방법	‘25.12.17	하천재해
77	제2020-22-3호 (‘20.12.18)	대영스틸산업㈜ ㈜신촌이엔지 ㈜석곡이엔씨 ㈜대영비앤비스	힌지형 거더 지지장치와 PS강봉을 이용하여 강재 거더의 단부에 연직방향 긴장력을 도입한 강합성 라멘교 공법	‘25.12.17	하천재해
78	제2020-23-1호 (‘20.12.23)	㈜지오환경	고정철물 및 연결고리를 개량하고 랩스톤 앵커부재를 이용한 결합형 스톤매트	‘25.12.22	하천재해
79	제2021-1-2호 (‘21.1.6)	㈜리더건설, 금광기업(주) 남광토건(주),극동건설(주)	강재가이드 블록을 이용한 겹침 주열식 현장타설 콘크리트 말뚝 흙막이 벽체 공법(RF CIP 공법)	‘26.1.5	사면지반재해
80	제2021-2-1호 (‘21.1.8)	㈜주성이앤씨 ㈜삼원씨엔이	1차 긴장력이 도입된 I형 강재거더에 케이싱 콘크리트를 합성하여 2차 긴장력을 도입시킨 강합성 거더 공법	‘26.1.7	하천재해
81	제2021-3-1호 (‘21.1.19)	㈜케이씨리버텍 ㈜승우엔지니어링	통공형 판체 결속제를 이용한 스톤매트리스 로프 결속기술	‘26.1.18	하천재해
82	제2021-4-1호 (‘21.1.22)	㈜리젠코	폭염, 한파 등으로 인한 전력 피크 시 비상발전기를 연동하여 자동제어를 통한 무정전 자동전환 절체 장치	‘26.1.21	폭염
83	제2021-5호 (‘21.2.19)	㈜더빔에스아이 동부엔지니어링(주) ㈜한국종합기술	T형 강재를 십자형 블록으로 지면 자립시켜 거치한 강합성 거더의 제작 및 시공방법	‘26.2.18	하천재해
84	제2021-6-1호 (‘21.2.23)	㈜하이드로코리아 ㈜대우건설 ㈜동명기술공단종합건축사사무소	연직방향 긴장시스템을 이용하여 강재거더에 프리스트레스를 도입하고 이중합성으로 거더 단부를 보강한 저형고 급속 시공형 강합성 라멘교 기술	‘26.2.22	하천재해
85	제2021-7-1호 (‘21.2.24)	㈜리튼브릿지 기술사사무소 바른구조기술	하천 재해 저감을 위하여 거더 복부에 양각부를 설치한 PSC 거더 제작 기술	‘26.2.23	하천재해
86	제2021-8-1호 (‘21.2.26)	㈜아이오컨스텍 ㈜씨알씨 ㈜드림이엔지 ㈜국성건설엔지니어링	가설 단계에서 거더의 높이 조정 변위 수용, 선시공벽체의 시공오차를 수용할 수 있는 다기능받침연결장치가 우각부에 적용된 합성형 라멘교 공법	‘26.2.25	하천재해
87	제2021-9-1호 (‘21.3.4)	㈜에코스	이중 레일 면진장치에 의한 기능 유지와 자동소화장치를 갖춘 배전반 기술	‘26.3.3	지진
88	제2021-10-2호 (‘21.3.23)	㈜플랜이엔씨	변단면 I형 강재 거더를 적용하여 곡선형 긴장재를 설치하는 강재합성 프리스트레스트 콘크리트 거더 기술	‘26.3.22	하천재해
89	제2021-11-2호 (‘21.3.31)	㈜한가람산업, ㈜한강산업 ㈜오성산업, ㈜길상	충격 감쇄장치가 장착된 가동식(전도기립식) 월류 방지벽 기술	‘26.3.30	해안재해
90	제2021-12-1호 (‘21.4.2)	㈜디에스엠엔지니어링	강재플레이트슬릿 매립 원형강관 에너지 소산형 제진장치를 이용한 내진보강 기술	‘26.4.1	지진
91	제2021-13-1호 (‘21.4.6)	㈜신정기공, ㈜삼안	레이크 개별회동장치와 이동식 전위스크린이 적용된 로터리 제진기	‘26.4.5	내수재해
92	제2021-14-1호 (‘21.4.15)	동희ENG	임펠러 구동부에 이물질 유입방지용 씰링장치가 적용된 펌프 및 펌프수문 제작기술	‘26.4.14	내수재해
93	제2021-15-1호 (‘21.4.21)	㈜엠에스테크	레이저 빔과 로드셀을 이용하여 레이크 속도를 자동으로 조절하는 로터리식 제진기	‘26.4.20	내수재해
94	제2021-16-1호 (‘21.4.29)	㈜현우그린	LID 기술이 적용된 일체형 프리캐스트 저류 및 침투시설	‘26.4.28	내수재해
95	제2021-17-1호 (‘21.5.11)	㈜네오브릿지, ㈜한라 ㈜동명기술공단종합건축사사무소	연속화된 일체형 가로보와 교축방향으로 배치한 복공판을 이용한 가설교량 공법(CAP 공법)	‘26.5.10	하천재해
96	제2021-18-1호 (‘21.5.24)	㈜창광이앤씨	완충형네트, 쿠션단부, 힌지지주로 구성된 탄성력 증진 낙석방호시설 제작 및 설치기술	‘26.5.23	사면지반
97	제2021-19-1호 (‘21.6.4)	㈜스마트지오텍 ㈜동명기술공단종합건축사사무소 계룡건설산업(주)	스트레인게이지가 부착된 GFRP봉과 IoT 센서노드를 이용한 사면의 변위 계측 기술	‘26.6.3	사면지반
98	제2021-20-2호 (‘21.6.4)	산이건설㈜, 서진티씨(주) 한수옥	2주형 I 거더를 제작하고 거치 전 슬래브를 타설시킨 단위거더와 하부 벽체를 일체화한 라멘형식 교량의 제작 및 설치 기술	‘26.6.3	하천재해
99	제2021-21-1호 (‘21.6.25)	㈜인터컨스텍, ㈜이상건설	거더 단부에 강재 지압패널 구조체를 적용한 강합성 세그먼트 거더 공법	‘26.6.24	하천재해
100	제2021-22-2호 (‘21.6.25)	㈜한하산업 ㈜중앙방재엔지니어링	커터장치와 제거판이 장착된 로타리 제진기의 잔여 협잡물 제거기술	‘26.6.24	내수재해
101	제2021-23-1호 (‘21.6.25)	㈜트임, ㈜대영엔지니어링 ㈜삼안	해안가 해일피해 방지를 위한 “전동식 파도막이” 제작 및 설치기술	‘26.6.24	해안재해
102	제2021-24-2호 (‘21.7.5)	산이건설(주),서진티씨(주)	강재박스 거더의 지점부에 콘크리트를 충전한 가설교량	‘26.7.4	하천재해
103	제2021-25-1호 (‘21.7.10)	㈜디자인기린	브래킷 결합구조를 갖는 슬라이딩 비구조체 내진금속패널 기술	‘26.7.9	지진재해
104	제2021-26-1호 (‘21.7.20)	청원화학(주), ㈜아리수엔지니어링, ㈜삼우아이티, ㈜라온건설기술	준불연 복합섬유 패널과 난연 성능 실링 접착제를 이용한 철근 콘크리트 구조물의 내화성능 확보 및 내진보강 기술	‘26.7.19	지진재해
105	제2021-27-1호 (‘21.8.20)	모던탑(주), 뉴그린창신(주) 세이프라인(주)	모듈별 회전기능과 스프링 내장형 고정구를 적용한 낙석방지망 설치 기술	‘26.8.19	사면지반재해
106	제2021-28-1호 (‘21.8.27)	하나산업	확장형 스크린과 레이크를 개선한 인양능력 증대 및 목메임 저감형 제진기	‘26.8.26	내수재해
107	제2021-29-1호 (‘21.9.4)	다울이엔씨(주) ㈜신명건설기술공사	T형 인장보강판이 적용된 수직원형강관과 연결된 강재거더 단부에 직접 수평긴장력을 도입한 라멘교 공법	‘26.9.3	하천재해
108	제2021-30-1호 (‘21.10.20)	㈜이도, 명보(주) ㈜강동건설엔지니어링, ㈜케이씨아이	고무판체 및 클램핑 플레이트 내구성 개선 및 가동보 운영지원시스템이 구비된 고무보 기술	‘26.10.19	하천재해
109	제2021-31-1호 (‘21.11.5)	동희ENG	승강식 스크린이 및 이물질 제거장치가 구비된 수로용 제진기 제작기술	‘26.11.4	내수재해
110	제2021-32-1호 (‘21.11.17)	한국유지보수(주) 우리기술(주)	친환경 무기계 액상형 구체 강화재 및 방수재를 이용한 수처리 콘크리트 시설물에 적합한 이중 방수/방식 공법	‘26.11.16	내수재해
111	제2021-33-1호 (‘21.11.19)	㈜서하 에스원건설(주)	지지점 이동을 이용하여 하부의 균열 저항성능을 향상시킨 강합성 I형 거더 제작 및 설치기술	‘26.11.18	하천재해
112	제2021-34-1호 (‘21.11.19)	한본인더스트리(주) 금광기업(주),남광토건(주)	자연방사선 라돈(Rn 86)을 함유한 지하수의 실내유입차단 기능을 가진 지하시설물 외부 방수용 자착식 방수공법	‘26.11.18	내수재해
113	제2021-35-1호 (‘21.11.25)	하서산업(주)	실시간 모니터링 시스템을 적용한 수문 일체형 펌프	‘26.11.24	내수재해
114	제2021-36-1호 (‘21.11.25)	대원전기(주)	가공중성지선 이용과 특고압 중성선 및 저합중성선의 분리를 통한 배전설비 낙뢰피해 저감 시공기술	‘26.11.24	낙뢰재해
115	제2021-37-1호 (‘21.11.25)	세광산업	상·하 개폐형 스크린 및 이중레이크와 레일 장치가 장착된 제진기 제작 기술	‘26.11.24	내수재해
116	제2021-38-1호 (‘21.12.09)	㈜아이비엘이앤씨	전단보강판을 부착한 단부감소형 프리플렉스 합성형 거더 기술	‘26.12.08	하천재해
117	제2021-39-1호 (‘21.12.25)	㈜아리수엔지니어링	패널존 경계부 보강고정구를 사용한 내진보강기술	‘26.12.24	지진재해
118	제2022-1-1호 (‘22.1.11)	대경지반기술(주)	비알카리성반응재의 현장제조장치와 주입재료 균질•혼합 선단부 교반장치 및 성능과 환경이 개선된 주입재를 이용한 그라우팅 공법(G.C.S.M)	‘27.1.10	사면지반
119	제2022-2-1호 (‘22.1.11)	㈜아이티이, ㈜무감전 ㈜두루스코, ㈜우세전력	비접지 방식에서 누설전류 제한 및 전기재해(결상, 단락) 탐지 복구 경보 장치	‘27.1.10	낙뢰재해
120	제2022-3-1호 (‘22.1.17)	㈜나성이엔지	인양체인 끼임 방지판을 구비한 로타리식 제진기	‘27.1.16	내수재해
121	제2022-4-1호 (‘22.1.17)	신신이앤지(주) ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 쌍용건설(주)	링형 회류방지 장치로 펌프성능을 개선한 방재용 수중펌프	‘27.1.16	내수재해
122	제2022-5-1호 (‘22.1.20)	금전기업㈜	비상 정역 구동장치 및 축 정렬 기능을 갖춘 수문 권양기	‘27.1.19	내수재해
123	제2022-6-1호 (‘22.1.20)	㈜리튼브릿지	프리캐스트 벽체와 기둥의 연결부를 하부슬래브와 동시 타설한 저류조 제작기술	‘27.1.19	내수재해
124	제2022-7-1호 (‘22.1.28)	㈜우경건설, ㈜동성엔지니어링, ㈜동일기술공사	고강도 플레이트를 상하부 플랜지에 덧대고 프리스트레스를 도입하여 강성을 증대시킨 저형고 I형 강재 거더 공법	‘27.1.27	하천재해
125	제2022-8-1호 (‘22.1.28)	㈜그린텍	유량 손실 저감용 인터널 그루브 웨어링이 케이싱에 적용된 입축 사류 펌프	‘27.1.27	내수재해
126	제2022-9-1호 (‘22.2.9)	더원건설산업㈜	강재거더 하면에 부착된 새들 및 유지보수용 강연선을 사용한 가설교량 및 그 제작 방법	‘27.2.8	하천재해
127	제2022-10-1호 (‘22.2.11)	㈜리버앤텍	토사유실방지 포트와 씨드로프를 적용한 스톤매트리스 제작 및 설치 기술	‘27.2.10	하천재해
128	제2022-11-1호 (‘22.2.14)	한국콘크리트산업㈜	S바 철근과 수평철근을 이용한 접합부를 갖는 일체형 Half-PC WALL 부재를 이용한 빗물저류조 PC복합화공법	‘27.2.13	내수재해
129	제2022-12-2호 (‘22.2.28)	㈜우성네이처	스프링 타격장치를 레이크에 설치한 로터리식 제진기	‘27.2.27	내수재해
130	제2022-13-1호 (‘22.3.4)	㈜에이치앤디건설 ㈜동일이앤씨	우각부 소켓부재 및 절곡부를 이용한 저형고 합성형 거더 제작·설치 공법	‘27.3.3	하천재해
131	제2022-14-1호 (‘22.3.4)	㈜유일기연, ㈜유일기연 ㈜유신	이물질 유입 방지판이 설치된 공압식 가동보	‘27.3.3	하천재해
132	제2022-15-1호 (‘22.3.8)	컨텍이앤씨㈜, ㈜대현이엔씨	패널간 천정부 및 종방향으로 볼트 연결된 프리캐스트 아치형 피암터널 시공기술	‘27.3.7	사면지반
133	제2022-16-1호 (‘22.3.16)	㈜인우에코텍	대나무 고정방식을 이용한 비탈면 식생매트 설치 기술	‘27.3.15	하천재해
134	제2022-17-1호 (‘22.3.30)	㈜주신, ㈜평화엔지니어링 포엠(주), ㈜알앤비종합건설	단부 종방향빔 및 PS강연선을 이용한 합성형 라멘교 시공기술	‘27.3.29	하천재해
135	제2022-18-1호 (‘22.4.6)	㈜리튼브릿지	중․소하천 재해 저감을 위하여 T형 확폭부와 수직보강재를 도입한 강합성 교량 제작 기술	‘27.4.5	하천재해
136	제2022-19-1호 (‘22.4.20)	인영건설㈜	자연재해 및 일반재해 구조물의 건식절단 해체 기술	‘27.4.19	붕괴
137	제2022-20-1호 (‘22.4.20)	㈜백경종합건설 ㈜백경이엔씨	곡면받침과 강봉설치를 이용하여 거더의 슬립유발을 통해 단부 모멘트를 감소시키고 급속시공이 가능한 저형고 합성형 라멘 공법	‘27.4.19	하천재해
138	제2022-21-1호 (‘22.4.21)	㈜석우산업개발 ㈜한국종합기술 송종섭	유압식(실린더) 고정고리와 후면 개방형 굴삭기 버킷을 이용한 톤마대 제작 시공 기술	‘27.4.20	하천재해
139	제2022-22-1호 (‘22.4.21)	㈜유주	회파형 콘크리트 블록 및 현장타설 콘크리트 관통 결속체 공법	‘27.4.20	해안재해
140	제2022-23-1호 (‘22.4.25)	㈜씨알디 한국건설기술연구원	강섬유와 철근집합체를 병용한 초고강도 콘크리트 합성라멘교 제작 기술	‘27.4.24	하천재해
141	제2022-24-1호 (‘22.4.25)	㈜와이제이솔루션	영상처리기반 수배전반 나사풀림 현상감지를 통한 재해 예방기술	‘27.4.24	지진재해
142	제2022-25-1호 (‘22.4.25)	㈜지승씨엔아이 롯데건설(주) 대우조선해양건설(주) ㈜이산, ㈜건화	단부블록 일체형 프리스트레스트콘크리트(PSC) 거더를 이용한 반일체식 교대 형식의 교량 공법	‘27.4.24	하천재해
143	제2022-26-1호 (‘22.7.8)	㈜자동기	살얼음 저감 기능을 갖는 제설제 자동살포장치	‘27.7.7	대설
144	제2022-27-1호 (‘22.7.12)	㈜두현이앤씨	멀티형 제작대와 응력분산대를 이용한 강합성 거더 제작 및 설치기술	‘27.7.11	하천재해
145	제2022-28-1호 (‘22.8.1)	㈜메이크순, 두산건설(주) 롯데건설(주)	수직·수평배관 4방향 흔들림 방지 버팀대에 의한 배관지지 기술	‘27.7.31	지진재해
146	제2022-29-1호 (‘22.8.10)	㈜길교이앤씨, 금광기업(주) 남광토건(주), 극동건설(주)	응력분산을 위한 강연선 분기형 내부정착 강합성거더 공법	‘27.8.9	하천재해
147	제2022-30-1호 (‘22.8.22)	(주)스마텍엔지니어링, (주)수성엔지니어링, 디엘건설(주), 쌍용건설(주)	PHC말뚝 내부에 강관을 삽입하고 콘크리트를 충전하여 구성한 강관 삽입형 복합말뚝공법	‘27.8.21	사면지반
148	제2022-31-1호 (‘22.8.31)	㈜해성이엔지	이중스크린 및 전위 스크린을 적용한 스크린 승하강형 제진기	‘27.8.30	내수재해
149	제2022-32-2호 (‘22.9.13)	(주)케이씨산업,쌍용건설(주),(주)에이치제이중공업,(주)제일엔지니어링종합건축사사무소	접합부 내진 성능이 향상된 양방향 앵커형 강선 정착장치 및 주름형 폐합지수판을 활용한 암거, 저류조 등의 프리캐스트 구조	‘27.9.12	내수재해
150	제2022-33-1호 (‘22.9.21)	에스지이(주), 현대제철(주) ㈜홍진개발, ㈜효석, 동서개발(주)	포트홀에 의한 교통사고 발생을 저감하는 제강슬래그 아스팔트 포장 공법	‘27.9.20	교통사고
151	제2022-34-1호 (‘22.10.7)	㈜피치케이블	고전도 금속코팅 탄소섬유를 이용한 도로포장 제설용 열선 기술	‘27.10.6	대설
152	제2022-35-1호 (‘22.11.21)	반석기초이앤씨㈜ 극동건설(주), 금광기업(주) 남광토건(주), ㈜반도건설	폴리올레핀계 수지를 첨가한 고밀도 폴리우레탄계 발포조성물과 비젼인식시스템을 이용한 부등침하 지반 복원공법	‘27.11.20	사면지반
153	제2022-36-1호 (‘22.11.21)	동아정밀공업사	3 체인 구동방식을 적용한 로타리 제진기	‘27.11.20	내수재해
154	제2022-37-1호 (‘22.11.23)	㈜스틸코리아	H형강 복부에 L형강을 볼트 연결시킨 보강 빔을 이용한 가설교량	‘27.11.22	하천재해
155	제2022-38-1호 (‘22.12.12)	에스엠산업	임펠러 고착방지 및 진단기능을 적용한 보조모터 장착형 수중펌프	‘27.12.11	내수재해
156	제2022-39-1호 (‘22.12.12)	㈜두온에너지원	폭염을 방재하는 태양열 흡수 차단 원리를 이용한 차열 코팅제 제조 기술	‘27.12.11	폭염
157	제2022-40-1호 (‘22.12.26)	㈜에싸	협잡물의 연속제거가 가능한 에스컬레이터 방식의 제진기	‘27.12.25	내수재해
158	제2023-1호 (‘23.1.9)	코리아이엔티(주)	물 없이 시험운전과 토출량 조절이 가능한 유압형 수중펌프 기술	‘28.01.8	내수재해
159	제2023-2호 (‘23.1.10)	㈜세홍	진동감쇠형 와이어웨이 구조를 적용한 레이스웨이 조명설비 내진성능 기술	‘28.01.9	지진재해
160	제2023-3호 (‘23.1.10)	㈜구마에스앤씨	볼트를 이용한 상호 결합형 깎기부 패널식 옹벽	‘28.01.9	사면지반
161	제2023-4호 (‘23.1.19)	㈜청아건설, 충북개발공사 ㈜한국종합기술	주조식 지압판과 팽이판을 이용한 앵커 사면공법	‘28.01.18	사면지반
162	제2023-5호 (‘23.3.2)	휴먼이엔씨㈜, ㈜삼안	형강 적용 변단면 보강거더와 오일스텐슬리브를 이용한 보도교 제작 및 시공방법	‘28.03.01	하천재해
163	제2023-6-1호 (‘23.3.7)	㈜에스앤씨산업, ㈜포스코이앤씨,㈜젬콘, ㈜젬콘테크,㈜대한, ㈜호반산업,㈜건우기술,	2단계로 프리스트레스가 도입된 저형고 강합성 거더와 부모멘트부 강재를 연결하여 벽체 상면에 단순거치 후 바닥판 콘크리트 타설 전 벽체와 일체화시킨 합성형 라멘교 공법	‘28.03.06	하천재해
164	제2023-7-1호 (‘23.3.28)	이노블루산업㈜,㈜동명기술공단,두산건설㈜,㈜에이치제이중공업	수평도류판과 수직도류판이 결합된 모닝글로리 구조의 집수구와 곡관, T관, 과잉수처리장치가 수평관에 결합된 고효율 교량 배수시스템	‘28.03.27	하천재해
165	제2023-9호 (‘23.4.24)	㈜케이씨리버텍, ㈜이산	회전판앵커 및 돌출체결판을 장착한 지오그리드 기반 자연석 회전방지 및 스톤네트 지반고정 기술	‘28.04.23	하천재해
166	제2023-10호 (‘23.5.16)	(유)한성산기	무간격 탄소웨어링이 적용된 펌프	‘28.05.15	내수재해
167	제2023-11호 (‘23.5.16)	에스비비㈜, 한국건설기술연구원, 동부엔지니어링㈜	바이오 폴리머(피마자유) 배합 골재를 활용한 하천호안 및 제방 비탈면 보호 기술	‘28.05.15	하천재해
168	제2023-12호 (‘23.5.16)	㈜창광이앤씨, ㈜온누리로	완충형 와이어로프와 분리형 정착구를 활용한 낙석방지망	‘28.05.15	사면지반재해
169	제2023-13호 (‘23.5.16)	㈜한강이앤씨, 누리건설㈜	비산먼지 저감형 혼합기와 황산염저항성 및 항균성 모르타르를 사용한 콘크리트 보수 공법	‘28.05.15	내수재해
170	제2023-14호 (‘23.6.2)	㈜에코셋	비정상운전시 역회전이 가능한 전면인양식 로타리 자동제진기 제작기술	‘28.06.01	내수재해
171	제2023-15호 (‘23.6.12)	㈜수이엔씨	CFT기둥-H형강보 프레임을 이용한 건축물의 내진 외(내)부 합성보강공법	‘28.06.11	지진재해
172	제2023-16호 (‘23.7.5)	㈜다음기술단 ㈜우리기술 ㈜다인건설, 다인건설(주)	FPP 섬유보강 마그네시아 인산염 복합체 기반 자기치유 모르타르를 이용한 콘크리트 구조물의 보수공법	‘28.07.04	내수재해
173	제2023-17호 (‘23.8.10)	신세계건설(주), 아이엠개발(주)	강재자켓을 이용하여 앵커접합부를 구속한 강합성골조 외부부착 내진보강 기술	‘28.8.09	지진재해
174	제2023-18호 (‘23.9.7)	㈜JK알에스티	방열성 분체도료 코팅 및 지진충격을 감쇠시키는 이중슬립 마찰장치를 적용한 수배전반	‘28.9.06	지진재해
175	제2023-19호 (‘23.9.7)	㈜나우건설산업	안전풀리와 밀폐커버를 활용한 친환경적인 재난복구 구조물 습식 절단 공법	‘28.9.06	붕괴
176	제2023-20호 (‘23.9.11)	㈜힐엔지니어링, 두산건설(주), 롯데건설(주)	더블다이아프램으로 구성된 콘크리트충전강관(CFT) 기둥을 이용한 건축구조물의 내진보강공법	‘28.9.10	지진재해
177	제2023-21호 (‘23.10.23)	코리아이엔티(주)	유압식 권양기 및 가변형 롤러를 내장한 펌프수문 기술	‘28.10.22	내수재해
178	제2023-22호 (‘23.11.7)	㈜도운	플레이트형 스톤네트를 이용한 하천바닥 보호 기술	‘28.11.06	하천재해
179	제2023-23호 (‘23.11.27)	브사렐건설(주), 정교건설(주)	복합형 영구앵커와 사각좌대 패널을 사용한 비찰면 안정 보강공법	‘28.11.26	사면지반
180	제2023-24호 (‘23.11.27)	㈜케이씨티이엔씨 코오롱글로벌(주) ㈜케이씨씨건설 ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소	실시간 전도 위험경보가 가능한 지능형 변위센서 기반 스마트 모니터링 기술	‘28.11.26	안전관리
181	제2023-25호 (‘23.12.18)	㈜핸스 ㈜글로벌지이오	강관버팀보 안전지지를 위한 유밴드·이음재를 적용한 연결 공법	‘28.12.17	사면지반
182	제2023-26호 (‘23.12.18)	㈜남일	수중펌프에 방사형 지지대를 적용하여 가동 안정성 확보 및 성능 향상 기술	‘28.12.17	내수재해
183	제2023-27호 (‘23.12.28)	현대건설(주) ㈜삼표산업	조강형 개량 시멘트와 조강 촉진형 혼화제 및 나노 C-S-H 자극제를 사용한 동절기 건설공사중 붕괴사고 저감용 콘크리트 기술	‘28.12.27	붕괴
184	제2023-28호 (‘23.12.28)	㈜비티엠이엔씨, 삼부토건(주), ㈜동명기술공단종합건축사사무소	상단부 가압정착시스템 및 하단부 긴장정착시스템을 이용한 듀얼 프리스트레스트 콘트리트 거더(듀얼-PC거더) 기술	‘28.12.27	하전재해
185	제2024-1호 (‘24.1.12)	㈜삼영이앤티	협잡물부하감지 및 하부 가변형스크린 기술이 적용된 로터리제진기	‘29.1.11	내수재해
186	제2024-2호 (‘24.2.2)	㈜브릿지원이엔씨, ㈜세연사, 에이스건설(주), ㈜정담건설	제형박스 분절거더와 특수강결장치를 일체화한 합성형 라멘공법	‘29.2.1	하전재해
187	제2024-3호 (‘24.2.2)	㈜창성에이스산업	복합 영상기반 화재감지시스템	‘29.2.1	화재