문서번호	시설보수과-8677
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	10/29 조병준
협조

정기점검보고서

(가리봉철도고가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 가리봉철도고가 (남부순환도로, 가리봉동 515)

시설물개요	폭 : 20m, 연장 : 240.0m	법정구분 2종		상태등급 C등급	준공년도 : 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설5급			김권일
			시설6급			류춘광

○ 점검일시 : 2014.10.23(목)

○ 점검구간 : 상부

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	상부	신림방향 2차로, 및 육교 교면상부 체수 흔적			정밀점검용역(철도구간)에서 체수 현황조사 및 개선방안 검토중-배수구 추가설치		1-1,2

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 신정교외 2개소 보수공사(가리봉철도고가 보수중)

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
보도육교	배수구 홈통 이탈	1개소	-	일상유지보수		2

붙임 : 현황사진.  끝.

□ 현황사진 : 2014.10.23. 점검시

2. 보도육교 배수구 홈통 이탈

1-1. 보도육교 교면상부 체수흔적	1-2. 신림방향 2차로 연석부 체수 흔적