문서번호	배수과-7286
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
신근호		이임섭	11/03 代박기범
협 조

비굴착 갱생공사

적용개선 TF팀 검토 회의 결과 보고

2014. 11.

상수도사업본부

(급수부)

비굴착 갱생공사

적용 개선 TF팀 검토 회의 결과보고

노후 송∙배수관 정비공사 관련 현행 굴착 및 비굴착공법 적용 기준에 대한 미비점을 도출하여 투명하고 합리적인 개선방안을 마련하기 위한 실무자 회의 결과를 보고드림.

□ TF팀 회의 개요

○ 일  시 : 2014.10.31.(금) 14:00~15:30(급수부장실)

○ 참석자 : 급수계획과장 박기범, 배수과장 이임섭, 중부급수운영과장 김영삼, 서부급수운영과장 장종욱, 배수과 신근호, 박영복 연구사(서면 의견 제출)

○ 주요 검토사항

- 굴착 및 비굴착 공사 적용범위(대상 조건)검토

- 비굴착 공사 구간 선정에 대한 평가방법 계량화

- 비굴착 갱생공사 관련 신기술 공법선정 절차 및 선정위원회 운영기준 검토

- 신기술공법 시행공사 구간 사후 관리 방안

- 발주방법에 대한 검토

□ TF팀 검토 회의 결과 내용

○ 굴착/비굴착 공사 적용 범위 검토

- 지하매설물 실질조사 실시 필요

∙ 대상구간에 대해 전구간 지하매설물 자료조사와 필요 시 횡단         굴착 시행

- 교통량 조사방법

∙ 실제 공사시간대(22:00~06:00)에 대한 교통량을 조사하여  D급 이하 등에 굴착 및 비굴착공사 구분 적용 필요

- 지하매설물 및 교통량 조사는 굴착 및 비굴착 공법 선정전에 이루어질 수 있도록 사전조사 실시

- 노후 송∙배수관정비공사시 전체 공사구간에 일률적으로 비굴착 공법을 적용하지 말고, 굴착공사에 비굴착공사 구간을 포함하여 시행, 부득이하게 굴착공사가 불가한 구간은 비굴착으로 발주

○ 공법선정에 대한 평가방법 계량화

- 신기술 공법선정위원회 평가표 항목별 점수화로 개선이 필요

∙ 항목별 평가방법 세분화(수, 우, 미, 양, 가)

※ 신기술공법 참여업체 수에 따른 배분

예) 7개 업체 참여시 수 1, 우 2, 미 2, 양 1, 가 1

- 공법별 하자발생 여부에 대한 각 사업소에 확인 필요

∙ 하자발생 벌점에 대한 경미한 사항과 중대한 사항구분 감점

○ 신기술공법 시행 공사구간 사후관리

- 신기술 사후관리 기준강화

∙ 사후평가 시기를 공사완료 후 3년, 5년 주기로 시행하고 본부에서 주관 사업소 시행

∙ 단수로 인한 시민불편사항을 고려 연도별 시행한 공사중 공법별 1개소를 선정하여 시행

∙ 시험시공 및 사후관리 평가시 고분자 공학회 추천 전문가와 갱생재질 관련 전문가 포함 검토

○ 공사계약 발주방법 검토

- 2014. 5. 감사원 감사결과에 따라 신기술업체를 대상으로 일반경쟁입찰 등에 부치는 등 합리적인 방안 마련 검토

∙ 제한경쟁입찰

①신기술보유업체만을 대상

②신기술보유업체 또는 신기술협약 업체 대상

③공사범위 구분(신기술업체 : 갱생공사, 일반업체 : 굴착구 공사 등) 공동수급체 대상

∙ 상기 제한경쟁입찰 방법 적용시 각 신기술 공법에 대한 공종별 적용단가 및 공사시방서에 대한 검토 필요

○ 기타 사항

- 추가적으로 신기술공법 선정위원회 및 발주방법에 대한 사업소 실무자 의견을 수렴하기 위한 실무자 간담회 개최 실시.  끝.