■ 안전성평가시 상이한 부분

구분	2004년 정밀안전진단	2009년 정밀안전진단	2014년 정밀안전진단
모델링
벽체 높이	6.0m	6.2m	7.28m
활하중 차선수	5차선	5차선	6차선
철근량	슬래브 정모멘트 1단면 슬래브 부모멘트1단면	슬래브 정모멘트 1단면 슬래브 부모멘트1단면	위치별 철근량이 상이하기 때문에 모든구간 단면검토
준공도