2014. 10월(일평균) 정수생산 결산 분석

(단위:㎥/일)

정수지 저장:   -83

강북, 자양	취수량		(유량계)	정수량 (생산량)			정수량 (공급량)
	398,067	유효율 : 98.7%		393,753			392,838
	- 강북 : 83,465 (21.0%)						- 대현산 : 244,728 (62.3%)
	- 자양 : 314,602 (79.0%)		무효량 : 11,030			구내용수 998	- 와우산 : 148,110 (37.7%)
	※ 총 원수량 : 398,067
			- 역세척 : 6,864 - 스러지배출 : 2,240 - 침전지청소 : 328 - 기타(누수 등) : 1,598
	재활용 6,716
					누수․ 증발 등 : 6,716(미계측)
			계 : 12,028	※ 공업분석으로 산출

한강방류 : 3,032