겨울철 한파 대비 점검결과(총괄)

사업소	북부수도사업소			점검자		임기제환경8금 박순덕
분야별	점검항목	전체지점 수	정상지점 수		이상지점 수		이상내용 상세
측정기	한파대비	22개지점 (보온 및 히터 정상가동)	22개지점		-		이상없음
	유지관리	22개지점	22개지점		-		이상없음
	소모품 확보	-HACH : 4개소 -DKK : 16개소 -고시스 : 2개소	소모품 확보		-		이상없음
부대 설비	한파대비	22개지점 (보온 및 히터 정상가동)	22개지점		-		이상없음
	배수환경	22개지점 (배수시설 누수없음)	22개지점		-		이상없음

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	공릉배수지(유입.유출부)		점검일자	2014.11.18
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월18일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	월계배수지(유입,유출부)		점검일자	2014.11.18
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월18일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	번동소배수지		점검일자	2014.11.18
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월18일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	월계2동(청백3단지)		점검일자	2014.11.18
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월18일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	월계2동(월계119)		점검일자	2014.11.18
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월18일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	중계본동(현대6차아파트)		점검일자	2014.11.18
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월18일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	상계3동(불암대림아파트)		점검일자	2014.11.18
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월18일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	상계가압장		점검일자	2014.11.18
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월18일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	창동(건영케스빌아파트)		점검일자	2014.11.18
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월18일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	북부수도사업소(기계실)		점검일자	2014.11.18
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월18일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	수듀3동(강북구청)		점검일자	2014.11.19
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월19일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	창5동(가인초등학교)		점검일자	2014.11.18
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월19일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	도봉2동주민센타		점검일자	2014.11.19
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월1978일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	도봉1동주민센타		점검일자	2014.11.19
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월18일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	방학3동주민센타		점검일자	2014.11.19
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월19일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	수유2동(흰구름어린이공원)		점검일자	2014.11.19
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월19일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	419배수지		점검일자	2014.11.19
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월19일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	수유가압장		점검일자	2014.11.19
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월19일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	미아가압장		점검일자	2014.11.19
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월19일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량

겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점	미아5동(응달마을어린이공원)		점검일자	2014.11.19
분야별	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치		■정상 ■설치완료	□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부		■정상가동 ■보정완료 (※ 보정일 11월19일 )	□이상 □보정미비
	소모품확보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보		■확보	□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)		■정상 ■양호	□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보		■양호 ■양호	□ 불량 □ 불량