유효율 향상대책 추진 T/F팀 회의자료

(제14차 회의 - 2014. 12. 09)

월별 유효율 현황(2014년 목표 : 97.0%) - 유량감시 시스템

구분	2013년(목표 : 96.7%)			2014년(목표 : 97.0%)
	취수량 (㎥)	생산량 (㎥)	유효율 (%)	취수량 (㎥)	생산량 (㎥)	유효율 (%)	목표 대비
계	166,414,280	160,499,057	96.4	149,259,860	145,627,483	97.6	0.6
1월	14,208,370	13,608,158	95.8	13,313,110	12,931,800	97.1	0.1
2월	12,644,470	12,151,001	96.1	11,895,380	11,572,074	97.3	0.3
3월	13,679,690	13,174,377	96.3	13,492,810	13,132,207	97.3	0.3
4월	13,151,570	12,698,243	96.6	13,171,620	12,844,262	97.5	0.5
5월	14,163,230	13,672,996	96.5	13,957,330	13,671,099	97.9	0.9
6월	14,429,150	13,895,452	96.3	13,931,440	13,653,966	98.0	1.0
7월	14,793,860	14,232,696	96.2	14,488,120	14,163,755	97.8	0.8
8월	15,064,386	14,529,410	96.4	14,052,980	13,727,538	97.7	0.7
9월	14,003,864	13,497,595	96.4	13,798,480	13,442,315	97.4	0.4
10월	14,023,380	13,526,084	96.5	13,889,190	13,526,697	97.4	.04
11월	13,032,960	12,675,250	97.3	13,269,400	12,961,770	97.7	0.7
12월	13,219,350	12,837,795	97.1

유효율 분석(2014. 11월) - 중앙제어실 정수생산 운영월보

(단위 : ㎥/일)

취수량

442,641

(465,461)

2014. 11월

(2014. 10월)

회수량

3,195

(7,060)

1정수 유입량

226,141

(239,894)

2정수 유입량

179,187

(202,770)

막여과 유입량

33,891

(36,800)

1송수량

223,255

(236,175)

2송수량

208,734

(231,868)

송수량

431,989

(455,521)

□ 취수량 기준 유효율 : 431,989 ÷ 442,641 = 97.6%(97.9%)

□ 유입수 기준 유효율 : 431,989 ÷ 439,219 = 98.4%(95.0%)

- 1정수장 유효율  : 223,255 ÷ 226,141 = 98.7%(98.4%)

- 2정수장 유효율  : 208,734 ÷ 213,078 = 98.0%(96.8%)

※ 공정수 유입량 : 1정수+2정수+막여과–회수 = 436,024(450,495)