중블록별 공급량 분석(11월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014. 11월				2013. 11월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	9,572	319	-152	-1.56	9,724	324
공릉1블록	985	32	-237	-19.39	1,222	40
공릉2블록	4,509	150	517	+12.95	3,992	133
월계1블록	1,748	58	+8	+0.464	1,740	58
월계2블록	1,673	56	-422	-20.14	2,095	70
북악4중블록	657	23	-18	-2.52	675	23

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
공릉1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
공릉2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
북악4	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행

□ 공릉1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	141,926	16,593	9	9	4	1,837
2014년	139,199	16,917	10	88	1	44
전년대비증감(%)	-2,727	324	1	79	-3	-1,793

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,222	939	985	-237	+46	-19.39	+4.89
1일 평균공급량	40	30	32	-8	+2	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                       (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	94.77	90.97	94.26	95.80	100.67	97.04	97.46	92.23	92.51	94.96	91.99
2013	94.58	90.13	98.35	91.13	99.76	96.83	95.87	94.47	95.10	93.68	93.16	92.42	95.58
증 ․감	0.19	0.84	-4.09	4.67	0.91	0.21	1.59	-2.24	-2.59	1.28	-1.17	-92.42	-95.58

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,727인

- 수전수 : 증 324전

- 공릉1 중블록은 공릉배수지의 도봉구(도봉동, 방학동)급수지역으로

공급량은 985천㎥으로 전년 1,222천㎥ 대비 237천㎥(19.39%) 감소

- 중랑천 상수도관 이설공사에 따른 인접 중블록(공릉2, 월계2)과 수계통합 운영으로 공급량 감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 공릉2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	503,899	49,731	27	28	11	2,046
2014년	496,961	49,834	20	22	5	978
전년대비증감(%)	-6,938	103	-7	-6	-6	-1,068

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,992	3,918	4,509	+517	+591	+12.95	+15.08
1일 평균공급량	133	126	150	+17	+24	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	95.20	91.15	99.57	93.54	98.87	98.40	96.06	92.56	97.4	97.19	90.93
2013	94.85	90.06	100.47	92.06	99.73	98.68	94.77	94.93	92.47	95.18	91.41	94.15	94.78
증 ․감	0.35	1.09	-0.9	1.48	-0.86	-0.28	1.29	-2.37	4.93	2.01	-0.48	-94.15	-94.78

○ 유수율 현황                                     (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 6,938인

- 수전수 : 증 103전

- 공릉2 중블록은 공릉배수지 노원구(월계동제외) 급수구역으로

공급량은 4,509천㎥으로 전년 3,992천㎥ 대비 517천㎥(12.95%)         증가

- 중랑천 상수도관 이설공사에 따른 인접 중블록(공릉1, 월계2)과 수계통합 운영으로 공급량 증가

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  향후 정확한 유량 계측이 될 수 있도록 밸브 및 유량계 관리

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 월계1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	225,741	30,634	11	21	1	5
2014년	223,753	31,432	9	36	4	109
전년대비증감(%)	-1,988	798	-2	15	3	104

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,740	1,908	1,748	+8	-160	+0.46	-8.38
1일 평균공급량	58	61	58	0	-3	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                     (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	96.08	90.16	103.23	94.59	97.97	97.78	99.52	92.22	97.54	97.97	94.67
2013	94.31	90.56	98.43	91.21	99.69	97.64	96.09	93.80	91.29	93.76	91.40	95.22	92.90
증 ․감	1.77	-0.4	4.8	3.38	-1.72	0.14	3.43	-1.58	6.25	4.21	3.27	-95.22	-92.9

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,988인

- 수전수 : 증 798전

- 월계1 중블록은 1,748천㎥으로 전년 1,740천㎥ 대비 8천㎥(0.46%) 증가

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 월계2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	305,484	26,351	14	21	3	66
2014년	302,175	27,331	27	97	3	84
전년대비증감(%)	-3,309	980	13	76	0	18

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,095	2,298	1,673	-422	-625	-20.14	-27.19
1일 평균공급량	70	74	56	-14	-18	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	96.02	92.05	106.30	94.09	97.55	92.44	100.62	93.40	96.43	95.71	94.70
2013	94.06	90.94	98.84	92.58	98.15	84.66	98.13	97.93	92.12	97.03	91.79	94.53	94.12
증 ․감	1.96	1.11	7.46	1.51	-0.6	7.78	2.49	-4.53	4.31	-1.32	2.91	-94.53	-94.12

○ 유수율 현황                                    (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 3,309인

- 수전수 : 증 980전

- 월계2중블록은 월계배수지 도봉구(쌍문동,창1~5동) 및 노원구 월계동 급수구역으로 공급량은 1,673㎥으로 전년 2,095천㎥ 대비 422천㎥(20.14%) 감소

- 중랑천 상수도관 이설공사에 따른 인접 중블록(공릉1,공릉2)과 수계통합 운영으로 공급량 감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 북악4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	113,812	6,271	9	25	1	16
2014년	111,768	6,344	16	17	7	770
전년대비증감(%)	-2,044	73	7	-8	6	754

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	657	967	657	-17	-310	-2.52	-32.05
1일 평균공급량	23	31	23	0	-8	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	96.09	89.51	104.84	89.96	99.62	94.15	100.98	91.29	98.21	93.63	94.12
2013	94.62	88.88	98.31	92.39	99.62	94.10	95.47	95.00	95.53	92.98	91.80	91.22	93.45
증 ․감	1.47	0.63	6.53	-2.43	0	0.05	5.51	-3.71	2.68	0.65	2.32	-91.22	-93.45

○ 유수율 현황                                   (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,044인

- 수 전수 : 증 73전

- 북악4 중블록은 북악 배수지 강북구 미아1,2 및 미아4~8동 급수으로

공급량은 657천㎥으로 전년 675천㎥ 대비 17천㎥(2.52%) 감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항 없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진