도로시설 유지대책

∘ 도로의 굴착공사를 하고자 할 때는 당해 지하 매설물 관리자의 입회하에

시행한다.

∘ 공사에 필요한 최소 차선만 차단토록 하고 공사 완료시에는 차단을 즉시 해제하여 원상복구 한다.

∘ 극심한 감속은 피하도록 한다.

∘ 공사 지역은 필요한 기간만 작업하고 작업이 끝나면 즉시 모든 공사 표지판을 제거한다.

∘ 공사장 예고표지의 위치 및 수량은 교통량, 지형, 속도, 도로용량 등에 따라 증가 시키도록 하며 교통체증시에는 통제수를 전, 후방에 배치한다.

∘ 공사구간 위험지역 통과시 안전한 차량유도 및 통행로 지정으로 도로상에서 야기되는 사고위험에 대하여 사전예방을 위한 시설물을 설치한다.

∘ 통행도로의 노폭 감소시 원활하고 점차적인 통행 변경 유도를 한다.

∘ 공사완료시 다짐을 완고히 하여 노면의 국부적인 침하를 방지해야 한다.

※ 추후 유관기관과 협의예정