문서번호	물관리정책과-2322
결재일자	2015.2.9.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	오염총량팀장	물관리정책과장		물순환기획관
김성영	윤맹진	배광환		02/09 김학진
협 조
	담당자		이새봄

2015년 수질오염총량관리

서울시 배출 및 삭감시설 유량·수질 모니터링 계획

물관리정책과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 ■	(	용역수행	)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	한국공항공사-배출시설	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

- 2015년 수질오염총량관리 -

서울시 배출 및 삭감시설 수질․유량 모니터링 용역계획

	수질오염총량관리 시행계획의 년도별 이행평가를 위하여 수질오염물질 배출 및 삭감시설에 대한 정기적인 수질·유량 조사를 실시하고자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 2015년 서울시 수질오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질·유량 모니터링 용역

□ 용역기간 : 2015. 3. 1～2015. 12. 10

□ 조사지점 : 과업내용 참조

□ 서울시 관할 공공하수처리시설(물재생센터) 4개소, 9개 지점

□ 오수처리시설(1일 방류량 700㎥/일 이상) 1개소, 1개 지점

□ 산업폐수배출시설(1일 폐수배출량 700㎥/일 이상) 4개소, 4개 지점

□ 비점저감시설(강우시 가동시설) 2개소, 2개 지점

□ 소요예산 : 49,000천원

□ 예산과목 : 도시안전본부, 물관리정책과, 깨끗한 물관리, 한강수질개선, 수질오염총량관리사업, 연구용역비

□ 계약방법 : 전자공개수의계약(총액)

□ 용역참가 자격

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격요건을 구비하고 조달청에 등록된 업체로서 입찰공고일 전일 현재 주된 영업소가  한강수계 수질오염총량관리 시행 광역시도(서울특별시, 경기도, 인천광역시)에 소재한 업체로

□ 오염총량관리시행계획 이행평가기준 제4조 제4항을 만족하는 검사기관 중 아래 검사기관

- 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단 및 그 소속 사업소

- 환경정책기본법에 따른 환경보전협회

- 환경부장관이 인정하는 수질검사기관(먹는물수질검사기관, 수질측정대행업체)

Ⅱ		세부과업내용

□ 조사지점

□ 공공하수처시설(500톤/일 초과) 4개소 9개 지점(방류구)

연번	처리장명	처리장 위치	준공일자	조사지점	시설용량 (㎥/일)	측정 횟수
1	중랑물재생센터 (1,590,000㎥/일)	성동구 차시장3길 64 (성동구 송정동 73)	기 운영중	고도처리장	460,000	30
				중랑천 용수공급시설	200,000	30
				3/4처리장	880,000	30
2	탄천물재생센터 (900,000㎥/일)	강남구 개포로 625 (강남구 일원동 580)	기 운영중	1처리장	490,000	30
				2처리장	410,000	30
3	서남물재생센터 (1,630,000㎥/일)	강서구 양천로 201 (강서구 마곡동 91)	기 운영중	1처리장	523,000	30
				2처리장	747,000	30
4	난지물재생센터 (860,000㎥/일)	고양시 덕양구 대덕로 426 (고양시 덕양구 현천동 673)	기 운영중	1처리장	391,000	30
				2처리장	469,000	30
합 계						270

※ 중랑천 용수공급시설의 유입수는 고도처리장 방류수이며, 중랑물재생센터(250,000㎥/일), 서남물재생센터(360,000㎥/일)의 일부시설은 시설현대화 공사 중임

□ 오수처리시설(방류량 700㎥/일 이상) 1개소 1개 지점(방류구)

연번	처리시설명	처리장 위치	준공일자	조사지점	시설용량 (㎥/일)	측정 횟수
1	한국공항공사 오수처리시설	강서구 개화동로 462 (방화동 882-2)	기 운영중	최종방류구	4,000	12

□ 산업폐수배출시설(폐수배출량 700㎥/일 이상) 4개소 4개 지점(방류구)

연번	처리시설명	처리장 위치	준공일자	조사지점	배출량 (㎥/일)	측정 횟수
1	뚝도아리수정수센터	성동구 왕십리로 27 (성수1가1동 642)	기 운영중	최종방류구	35,200	12
2	구의아리수정수센터	광진구 광나루로 571 (구의동 164-2)	기 운영중	최종방류구	25,000	12
3	영등포아리수정수센터	영등포구 노들로 11 (양화동 1-29)	기 운용중	최종방류구	25,700	12
4	암사아리수정수센터	강동구 아리수로 131 (암사동 3)	기 운용중	최종방류구	62,468	12
합 계						48

□ 비점저감시설(강우시 가동시설) 2개소 2개 지점(유입수질 및 유량)

연번	처리시설명	처리장 위치	준공일자	조사지점	시설용량 (㎥/일)	측정 횟수
1	가양유수지 CSOs 처리시설	강서구 양천로 61길 101(가양동 1493)	기 운영중	유입지점	10,000	36
2	새말유수지 CSOs 처리시설	성동구 동일로 55길 15 (송정동 93)	기 운영중	유입지점	1,700	18
합 계						54

□ 조사항목 및 조사주기

구 분	조 사 항 목	조 사 주 기
공공하수처리장 (500톤/일 초과)	현장조사(1) : 방류유량(기초시설 유량계 이용) 실험실분석(5) : 방류수질(BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P)	8일 간격으로 연간 30회
오수처리시설 (700톤/일 이상)	현장조사(1) : 방류유량(기초시설 유량계 이용) 실험실분석(5) : 방류수질(BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P)	월1회 이상 연간 12회
산업폐수배출시설 (700톤/일 이상)	현장조사(1) : 방류유량(기초시설 유량계 이용) 실험실분석(5) : 방류수질(BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P)	월1회 이상 연간 12회
강우시 가동 비점저감시설 (누적처리용량 10,000㎥이상)	현장조사(1) : 유입유량 실험실분석(5) : 유입수질(BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P)	대표강우사상에 대해 연6회
강우시 가동 비점저감시설 (누적처리용량 10,000㎥미만)	현장조사(1) : 유입유량 실험실분석(5) : 유입수질(BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P)	대표강우사상에 대해 연3회

※ 강우시 가동 비점저감시설의 유입유량은 시설내 유량측정계가 설치되지 않았거나 자동유량측정기기의 측정 불가시 유속계 등을 이용하여 유량 측정

□ 조사방법

□ 수질 및 수생태계 보전에 관한법률 제9조 및 동법 시행규칙 제23조에 의한 수질 오염공정시험방법 및 오염총량관리계획 이행평가 기준에 따라 시료채수 및 시험분석 시행

□ 수질시료의 채취, 운반, 보존, 분석은 수질오염공정기준에 따름 다만, 동 시험기준에 규정되어 있지 않은 사항에 대하여는 기타 공인된 시험 방법에 따름

(예: Standard Methods, APHA-AWWA-WEF, 22nd Ed., 2012)

붙임 : 1. 과업지시서(안) 1부.

2. 산출내역서(안) 1부. 끝.