문서번호	동물복지과-5604
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	동물복지과장	동물원장
이재황	이달주	11/03 代이달주
협 조

동물사 시설물 안전정비 계획

2014. 11.  .

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

동물사 시설물 안전정비 계획

큰물새장, 사슴사, 열대조류관, 맹금사의 방사장 출입문 보강 및 환풍구 철망보강 등 동물사 시설물 안정비를 실시하여, 동물탈출 및 안전사고를 사전에 예방 하고자 합니다.

Ⅰ		정비사유

큰물새장

▩ 큰물새장 방사장 출입문은 대형(가로6m x 높이 4.5m)철제로 제작 되어 철문의 무게가 많이 나가고 무게 하중이 가운데로 집중되는 구조로 되어 있어

▩ 시간이 지나면서 기존에 설치된 경첩의 벌어짐 현상과 문틀의 뒤틀림으로 인해, 문틈이 벌어지고 뒤 틀리면서 철문이 제대로 닫히지 않고 벌어짐 현상이 발생하여 출입문 개폐가 어려워

▩ 작업차량 및 긴급한 차량의 통행에 어려움이 있어, 경첩 및 문틀 철제보강, 잠금장치 교체 등의 공사를 시행하고자 함

사  슴  사

▩ 사슴사 방사장내에 설치된 동물 이동용 칸막이 문이 뿔 등 으로 들이받아 파손되어 보수가 어려워 새로 제작설치가 불가피 한상태로 동물 안전과 관람 미관을 저해 하고 있으며

▩ 기울어진 방사장 울타리 기둥과, 노후로 인해 용접이 떨어져  훼손된 울타리 메쉬망 등을 보강 하고자 함

열대조류관

▩ 열대조류관 다층 전시장 유황이 앵무 전시칸의 환풍구와 전등 보호망, 관람창틀의 실리콘 마감재를 부리로 쪼아 파손시켜

▩ 환풍구를 통한 외부 탈출 및 전기선 파열 합선에 의한 화재우려와 관람창 창틀 파손으로 인한 안전사고 등의 발생 우려가 있어

▩ 판풍구 철망교체 및 전등 보호 철망교체, 관람창틀을 시멘트로 메워서 훼손하지 못하도록 정비하고자 하며

▩ 열대조류관은 연중 온도와 습도가 높고 동물사료 등 먹이가 풍부하여 바퀴벌레가 많이 서식하고 있으며, 약제살포, 토치렘프를 이용한 화염소득 등 수시로 방제 작업을 실시하나 박멸되지 않아,

▩ 이로 인한 민원야기와 직원과 동물의 위생에도 문제가 있어, 전시칸 중 바퀴벌레가 많이 서식하는 몽크앵무 전시칸의 화단 경계목을   벽돌로 교체하여 바퀴 벌레의 번식과 서식지를 제거 하고자 하며

맹 금 사

▩ 맹금사 독수리 먹이주기 시연회시 직원의 안전을 위해 먹이주기 시연회용 전용문을 설치하고자 함.

Ⅱ		정비내용

▩ 공사명 : 동물사 시설물 안전정비

▩ 대상 동물사 : 큰물새장, 사슴사, 열대조류관, 맹금사

▩ 공사기간 : 2014.11월 중 시행

▩ 정비내용

○ 큰물새장 : 방사장 출입문 보강 4.4M x 3.15 x 2개

○ 사슴사

- 동물 이동 칸막이문 1,8mx2.2 x 2개 제작설치 2개

- 기울어진 울타리 기둥보수 1개

- 방사장 울타리 메쉬철망 보수 4개소

- 방사장 울타리 메쉬철망 부식에 의한 환봉탈락 38개 보수

○ 열대조류관

- 환풍구 STS 철망교체 3개

- 전등 보호 STS 철망교체 3개

- 관람창 내부창틀 시멘트 코킹 3개

- 몽크앵무 전시칸내 화단 경계목 철거 및

조적벽 설치, 바닥 우레탄 도장 1식

○ 맹금사 : 먹이주기 시연회용 전용문 설치 : 0.9m x 0.5m 1개

▩ 세부 정비내용 :“별첨”

▩ 공사방법 : 수의계약

Ⅲ		소 요 예 산

□ 소요예산 : 총 21,692천원

○ 산출내역 : 큰물새장 출입문 보강, 열대조류관 환풍구 등 철망교체설치, 사슴사 이동 칸막이문 제작설치 등 1식 x 21,692천원

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 동물사관리 기능 및  야생동물종보전, 동물사유지관리, 시설비. 끝.