문서번호	교량안전과-4363
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
유현선		류봉현	03/17 이용심
협조

해빙기 시설물 점검 결과 보고

[영동대교, 한남대교, 반포대교(잠수교)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  3.

도시안전본부

(교량안전과)

해빙기 시설물 점검 결과 보고

[영동대교, 한남대교, 반포대교(잠수교)]

영동대교외 2개 교량에 대해 시설안전자문위원과 합동으로 해빙기 시설물 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림 (※ 상반기 정기점검 병행)

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○ ‘15년 해빙기 대비 교량시설물 합동점검 계획(교량안전과-2780,‘15.2.24)

시 설 물 명		규 모	등급	형 식	준공
영동대교		B=25m, L=850m, 접속교 167m	B등급	S.T PL GIR PSC GIR	73/11/8
한남대교		B=25.5~25.7m, L=919m	B등급	S.T PL GIR S.T BOX GIR	15/11/30
반포대교 (잠수교)	반포	B=25m, L=1,017m, 접속교 420m	B등급	SPG	82/9/29
	잠수	B=18m, L=795m	B등급	PSC SLAB S.T BOX	76/7/15

□ 시설현황

□ 점검개요

○ 점 검 일 : ‘15. 3. 10(한남대교), 3.11(영동대교),

3.13(반포대교(잠수교))

○ 점 검 자  : 5명

- 서울시(교량안전과)(3) : 유현선(시설물 담당), 이우근, 이제택

- 시설안전자문위원(3)   : 동일기술공사(최장환), 연세대학교 교수(김문겸), 한국건설기술연구원(박영환)

○ 점검내용

- 신축이음부 손상 및 청소상태, 교면포장, 받침, 배수구 막힘, 교대, 날개벽 등 옹벽구조의 변위 및 균열 발생 여부, 교량슬래브 하면 상태, 도로부속시설 및 교통안전시설 손상 등

- 2014년 보수부분에 대한 손상 유무 등

□ 점검결과 및 조치계획

○ 점검결과

시설물명	위치	점 검 결 과	조 치 계 획	사진번호
영동대교 (3.10)	P14	- 본교 하류 P14부근 난간 파손	-’15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	첨부 연번1
	A2교대	- 본교 강남 측 교대 배면에서 토사 유출로 보도 파손 우려	- 보도관리부서인 강남구청으로 통보 예정	연번2
	전구간	- 신축이음 유간 내 토사 적치	- ’15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번3
	G램프 GP6	- 신축이음 후타 콘크리트 파손	- ’15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번4
한남대교 (3.12)	전구간	- 신축이음 유간내 토사 적치	- 15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번1
반포대교 (잠수교) (3.13)	전구간	- 신축이음 유간내 토사 적치	- 15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번1
	하류P24	- 신축이음장치 후타콘크리트 파손	- 15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번2
	상류P34	신축이음장치 후타콘크리트 파손	- 15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번3
	상류P36	신축이음장치 후타콘크리트 파손	- 15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번4

○ 조치계획 : 점검결과 단순 지적사항은 ‘15 일상유지 보수공사로 정비하고 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획수립후 시행

□ 행정사항

○ 영동대교 남단 교대배면 토사유출로 보도파손 우려된다는 지적사항은 강남구청으로 조치토록 통보

○ 시설안전자문위원에게 점검수당 20만원 지급

○ 시설물정보관리시스템(FMS)에 점검결과 입력

붙임  1. 교량시설물 합동점검 보고서 1부.

2. 점검결과 지적사항 및 조치계획(현황사진 포함) 1부.   끝.