환경영향평가서 협의내용

【세운재정비촉진지구 6-3-1,2구역 도시환경정비사업】

1. 총 괄

○ 본 협의내용 및 환경영향평가서, 보완서 등에 제시된 저감방안과 환경영향조사계획이 이행될 수 있도록 이를 사업계획 등에 반영토록 하여야 하며, 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.

○ 본 협의내용과 환경영향평가서, 보완서 등에 제시된 저감방안은 환경상 악영향을 저감하기 위한 것이므로 이를 실시설계 및 인‧허가 등에 반영하여 철저히 이행될 수 있도록 조치하고, 동 저감방안 및 협의내용이 이행 완료될 때까지 지속적으로 관리하여야 함

○ 본 협의내용을 시설물 건설단계, 이용․관리단계까지 승계시켜 동 협의내용이 이행될 수 있도록 계약조건에 명시하고, 그 추진사항이 관리될 수 있도록 하여야 함.

○ 환경영향평가서, 보완서 등에 제시된 환경영향조사계획을 실시하여 공사로 인한 지형변화에 대하여 지속적인 관리․대응을 할 수 있는 체계를 수립하여야 함.

○ 환경영향평가 과정에서 예측하지 못하였던 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 민원발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려 될 경우에는 본 협의내용 및 환경영향평가서 등에 제시된 저감방안 이외에 별도의 대책을 강구․시행함으로써 환경영향을 예방하여야 함.

○ 초안 공람‧공고시 주민의견을 수렴하여 작성된 환경영향평가서(사후환경영향조사 보고서 포함)는 주민의견 반영 여부 확인 및 주민의 알 권리 차원에서 공개하여야 함

○ 환경영향평가와 사후환경관리가 연계될 수 있도록 환경관리계획서(붙임 3 참조)를 작성하여 착공통보서와 함께 승인기관, 협의기관, 시공사, 감리단에 전달하고 이행여부를 지속적으로 확인하여야 함

2. 항목별 협의내용

가. 대기질

○ 공정별 비산먼지 저감을 위해 살수차 및 이동식 살수설비, 7년 이상된 노후 건설장비 사용 자제(저공해 건설기계 우선 사용) 등 공정별 저감방안을 수립하고 충실히 이행하여야 함

○ 공사시 덕수중학교 학생들의 통학로 접근성 및 안정성 확보를 위해 학교주변 도로를 우선 시공하여야 함

○ 공사시 대기질 현황조사는 착공후 1년까지 월 1회(3일 연속측정), 착공후 1년부터 준공시까지는 분기 1회(3일 연속측정) 조사하여야 함(단, 덕수중학교(A-3지점)는 공사시간에 한해 PM-10 시간별 조사 실시)

○ 보일러는 질소산화물 등의 오염물질 발생 최소화를 위해 에너지소비효율과 질소산화물(NOx) 배출농도가 모두 1등급인 설비가 설치될 수 있도록 하여야 함

○ 도료 및 건축자재는 환경마크 인증 또는 친환경 건축자재인증 제품을 사용하여야 함

나. 온실가스

○ 운영시 에너지사용량 절감을 위해 태양광발전(고정식) 129kW, 태양광발전(BIPV) 738kW, 지열히트펌프 1,378kW 등의 신재생에너지 시설(에너지사용량 대비 약 14.14% 이상)을 설치‧운영하여야 함

○ 조명용 전력사용을 줄이기 위해 LED 조명을 부하량(전력사용량) 대비 약 77.9% 이상 계획하여야 함

○ 운영시 건축물에서 사용되는 에너지 소비량을 정확히 파악하여 건물에너지 소비패턴 진단을 통해 에너지를 절약할 수 있도록 건물에너지관리시스템(BEMS)을 도입하여야 함

○ 친환경 건물로 조성될 수 있도록 녹색건축 인증 최우수 등급 및 건축물 에너지 효율등급 1등급 이상이 될 수 있도록 계획하여야 함(인증절차 이행)

○ 외부벽체 및 창호 등에 의한 에너지 손실을 줄이기 위해 외벽 벽면율은 60.48% 이상으로 계획하여야 함

○ 사후환경영향조사와 연계하여 준공후 3년간 신재생에너지 설비 발전량을 모니터링 하여야 함

다. 수질

○ 공사시 토사유출 저감대책으로 우수흐름을 고려해 가배수로 및 침사지 등을 설치하여야 함

○ 유출지하수 처리를 위해 공사시에는 가설집수정에 집수 후 노면 청소용수 등으로 최대한 재활용하고, 운영시에는 빗물저장조에 유입하여 조경용수 및 청소용수로 재이용하여야 함(지하수 유출량 및 재활용량 모니터링 실시)

○ 지하굴착에 따른 지하수 등의 유출이 예상됨으로 지반조건과 주변 여건을 고려해 적절한 흙막이 공법과 차수공법 적용을 통해 지하수위 강하를 최소화 하여야 함

○ 본 사업으로 인해 증가된 우수유출을 줄이기 위하여 빗물저류조 240㎥, 투수성포장 2,074㎡, 자연/인공지반녹지 1,270㎡, 옥상녹화 1,950㎡, 침투트렌치 65m, 침투통 6개소 등의 우수유출 저감시설을 설치하여야 함

○ 투수성포장은 투수계수가 큰 블록 투수 포장을 사용하여 강우 후에도 빗물이 침투될 수 있도록 계획하여야 함

○ 침투시설은 지표수 유출흐름을 분석해 빗물이 잘 유입되는 지점에 설치될 수 있도록 하여야 함

라. 토지이용

○ 자연순환 기능을 가진 토양면적을 최대한 확보하기 위해 생태면적률은 35.82% 이상 확보하여야 함

- 자연지반녹지 1,018㎡, 인공지반녹지(≧90㎝) 252㎡, 옥상녹화(≧20㎝) 1,950㎡, 벽면녹화 899㎡, 틈새투수포장(자연지반) 1,167㎡, 틈새투수포장(인공지반) 906㎡, 저류 및 침투시설 연계면 2,805㎡

○ 보행통로 및 보행약자를 위해 을지로 변 보도(5.0m)+건축선이격(5.0m), 배오개길 변 보도(4.0m)+건축선이격(5.0m) 등을 계획하여 보행공간을 확보하고, 건축물 가각부에 공개공지 조성를 통해 보행동선과 연계되는 오픈스페이스를 확보하여야 함

○ 공개공지 내에는 앉음벽, 등의자 등을 설치하고, 조경계획에 의한 식재를 실시하여 시설 이용자 및 보행자의 휴게 공간으로 활용되도록 하여야 함

마. 토양

○ 사업지구내에는 토양오염을 유발할 우려가 있는 인쇄 관련 업체가 다수 분포함에 따라 지장물 철거 후 해당지점(9개 지점, 표토 및 심토)에 대해 토양오염도 조사을 실시하고, 토양오염우려기준을 초과할 경우에는 관련법에 따라 처리하여야 함

바. 지형‧지질

○ 공사시 인접지반과 인접건물, 지하철 등의 경사‧균열 및 지하수위 변화에 대하여 주기적으로 모니터링을 실시하고, 공사장내에 설치된 지하수위계에 대하여는 준공 전 존치 방안에 대해 관련부서(서울시 물관리정책과 및 자치구 지하수 담당부서)와 협의하여야 함

사. 동·식물상

○ 옥상정원 활용을 위하여 3층 옥상구역은 관목류를 식재하여 생태적 역할이 가능하도록 하고, 4층은 야생동물의 유입을 유인하기 위하여 관리‧중량형 옥상녹화 방식을, 옥탑층은 저관리‧경량형 옥상녹화 방식을 도입하여 자연환경 개선과 함게 건축물 이용자의 휴게 및 만남의 공간으로 이용될 수 있도록 조성하여야 함

○ 원활한 수목 성장을 위해 인공지반녹지의 경우 토심을 90㎝ 이상으로 계획하고, 식재 유형에 따라 교목 식재부의 경우 부분적으로 토심을 1.2~1.5m 확보하여야 함

○ 운영시 주변지역에 서식 및 출현하는 동물들이 사업지구로 이입이 가능하도록 사업지구 남측에 육생비오톱(180㎡) 공간을 조성하여야 함

○ 사업지구는 세운초록띠 공원 및 청계천과 인접해 있으므로 수목 생육상태, 동물이용 현황 등 운영시 3년간 사후환경영향조사를 실시하여야 함

아. 친환경적 자원순환

○ 석면해체‧제거시에는 석면안전관리법 등 관련 규정에 따라 석면 농도 모니터링을 실시하는 등 주변 관리계획을 수립하여야 함

○ 사업지구내 도로 보조기층, 보도보조기층, 지상주차장 공사시 필요한 골재소요량의 50% 이상은 순환골재를 사용하여야 함

자. 소음‧진동

○ 사업지구 경계로 가설방음판넬(H=6.0~9.0m), 이동식 방음판넬(H=4.0~6.0m),  저소음 건설장비 사용 등의 저감대책을 수립하여 생활소음규제기준을 만족할 수 있도록 하여야 함

○ 발파로 인한 소음은 순간적으로 높은 소음도가 발생하여 주변 정온시설에 영향을 미치므로 발파시 가장 인접 정온시설에 대하여 진동속도, 진동레벨, 발파소음을 동시에 측정·분석 할 수 있는 장비를 사용하여 소음·진동에 대한 모니터링을 실시하여야 함

○ 공사시 소음도를 상시 모니터링 할 수 있도록 소음자동측정기(전광판 포함)를 국도호텔, 덕수중학교 중심으로 설치 운영하여야 함

3. 환경영향평가서 및 보완서 등에 제시된 저감방안(요약)

가. 대기질

<공사시>

○ 비산먼지 저감방안 수립(평가서 197~201쪽, 보완서 34~37쪽)

- 공정별 비산먼지 저감 가이드라인 준수

- 신축건물 공사시 층별 방진막 설치

- 공사차량 주출입구 세륜‧세차시설 설치 및 측면 살수시설 설치

- 공사현장 내‧외부 상시 살수실시(살수차, 스프링클러 등)

- 공사차량 주행속도 제한(20km/h 이하)

- 7년 이상 노후 건설장비 사용 자제

<운영시>

○ 친환경 저NOX 보일러 설치(평가서 202쪽, 보완서 38쪽)

- 고효율보일러 및 질소산화물(NOX) 배출농도 1등급 보일러 설치

○ 녹지조성(평가서 203쪽)

- 대기오염물질의 영향을 저감시키기 위한 녹지공간 조성

○ 실내공기질 관리방안(평가서 203~205쪽)

- 입주전 실내공기 환기실시(베이크아웃)

- 친환경 건축자재인증 획득 제품 사용

<사후환경영향조사계획>

○ 사후환경영향조사계획(평가서 206~207쪽)

- 조사항목 : 공사시 PM-2.5, PM-10, NO2 / 운영시 NO2

- 조사기간 : 착공시부터 준공후 3년

- 조사지점 : 공사시 및 운영시 3개 지점

- 조사주기

․ 공사시 : 월 1회, 3일 연속((단, 착공~착공후 1년간 A-3지점 공사시간에 한해시간별 조사 실시 및 착공후 1년~준공시까지 분기1회 3일 연속측정))

․ 운영시 : 반기 1회, 3일 연속

나. 온실가스

○ 단열을 고려한 창호 및 외벽계획(평가서 234~236쪽)

○ 건물에너지 관리시스템(BEMS) 도입(보완서 41쪽)

○ 신재생에너지 14.14% 이상 설치(평가서 220~225)

- 태양광(고정식) 129kW, 태양광(BIPV) 738kW, 지열시스템 1,378kW 설치

○ 고효율보일러 사용(평가서 237쪽)

○ LED 조명 전력사용량 대비 77.9% 이상 계획(평가서 227~228쪽, 보완서 40쪽)

○ 에너지 소비절약계획 수립(평가서 228~234쪽)

- 건물에너지효율등급 1등급

- 녹색건축물 인증 최우수 등급

- 에너지성능지표(EPI) 90점 이상

○ 친환경차 주차구획 확보(보완서 42쪽)

- 계획주차대수의 5% 이상

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 239쪽)

- 조사항목 : 에너지소비절약계획 시행 여부, 신‧재생에너지 설치 여부 및 발전량 모니터링 등

- 조시기간 : 착공시부터 준공후 3년

- 조사주기 : 공사시 분기 1회, 운영시 반기 1회

다. 수 질

<공사시>

○ 유출지하수 처리대책 및 모니터링 계획(평가서 264~268쪽, 보완서 47~48쪽)

- 토사침전조에 집수후 상등수는 살수용수 및 청소용수 등으로 재활용

- 유출지하수 모니터링 실시

○ 토사유출 저감대책(평가서 268~270쪽)

- 현장여건을 고려하여 가배수로 및 침사지 설치

<운영시>

○ 우수유출 저감계획(평가서 271~289쪽, 보완서 45~46쪽, 49쪽~56쪽)

- 빗물저장조(240㎥) 설치

- 빗물침투시설(투수성포장, 침투트렌치, 침투통) 설치

- 오목형 침투지형 계획

○ 중수도 설치 : 총용량 150㎥/일(평가서 292~293쪽)

○ 절수기기 사용

○ 오수처리 및 악취방지 계획(평가서 295~299쪽)

- 오수관거 인버트, 밀폐형 맨홀뚜껑 설치

- 정화조에 공기공급장치 설치

○ 사후환경영향조사계획(평가서 300쪽)

- 조사항목 : 지하수위, 공사시 토사유출 및 운영시 우수유출 등 저감방안 이행여부 확인

- 조사기간 : 착공시부터 준공시까지

- 조사주기 : 공사시 분기 1회

라. 토 양

○ 발생폐유 처리대책(평가서 358~359쪽)

- 폐유저장시설 설치 후 전량수거하고 전문처리업체를 통한 위탁처리

○ 토양오염 이력에 따른 대책(평가서 359~360쪽)

- 지장물 철거 후 토양오염도 분석 실시 및 토양오염 전문조사기관에 오염도 분석의뢰

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 361쪽)

- 조사지점 : 철거 후 토양오염도 조사(9개소, 표토/심토 포함), 폐유보관시설 토양오염도 조사(BTEX, TPH) 1개소

- 조사항목 : 토양오염 우려기준 항목

- 조사시기 : 철거후부터 터파기전까지

마. 지형‧지질

○ 지반침하 및 지하수 유출 방지대책(평가서 415쪽)

- 흙막이벽체 : C.I.P 공법 및 H-PILE+Shorcrete

- 지지공법 : TOP DOWN 공법

- 차수공법 : SGR 공법

- 공사시 유출지하수 현장내 재활용하고, 유출량 및 재활용량 모니터링 시행

○ 계측계획 수립(평가서 415~417쪽)

- 지하수위 및 지반침하 등에 대한 계측계획을 수립하여 모니터링 시행

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 419쪽)

- 조사항목 : 지반침하 및 지하수위 모니터링, 지하수 재활용 여부 등

- 조사기간 : 착공시부터 공사준공시까지

- 조사주기 : 분기 1회

바. 동‧식물상

○ 생물다양성 증진 대책(평가서 442~456쪽)

- 녹지조성 : 자연지반녹지 1,018㎡, 인공지반녹지(≥90㎝) 252㎡, 옥상녹화 1,950㎡, 벽면녹화 899㎡ 등

- 육생비오톱 180㎡ 조성

- 다공질 환경조성, 생물서식 기반(흙과 식생)조성, 새집 설치

○ 벽면녹화 실시(평가서 453~454쪽)

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 461쪽)

- 조사항목 : 조경계획에 수립된 식재종 및 수량의 식재현황, 녹지조성지역의 조경 수목의 생육상태 점검

- 조사기간 : 착공시부터 준공후 3년

사. 친환경적자원순환

○ 건설폐기물 처리대책 및 순환골재 사용계획 수립(평가서 475~476쪽, 478쪽)

○ 폐유처리계획 수립(평가서 476~477쪽)

○ 석면처리계획 수립(평가서 477~478쪽)

○ 친환경 건설자재 활용계획 수립(평가서 478쪽)

○ 공사시 생활폐기물 및 분뇨 처리계획 수립(평가서 478쪽)

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 491쪽)

아. 소음‧진동

○ 공사시 저감대책 수립(평가서 499~508쪽, 보완서 123~125쪽)

- 공사장 소음저감을 위한 가이드라인 준수

- 가설방음판넬 설치(H=6~9m)(평가서 500쪽)

- 이동식 방음판넬 설치(평가서 505쪽, 보완서123~124쪽)

- 공사현장 실시간 소음모니터링 실시(평가서 506쪽, 보완서 126쪽)

○ 운영시 저감대책 수립(평가서 510~514쪽)

- 차음을 고려한 벽체 및 창호계획수립

- 층간소음 저감대책수립

○ 사후환경영향조사 실시(보완서 127쪽)

- 조사항목 : 공사시 주간 소음·진동도, 준공시 실내소음도

- 조사기간 : 착공시부터 준공시까지

- 조사지점 : 공사시 3지점(층별), 준공시 실내소음도

- 조사주기 : 공사시 분기 1회(단, 착공후 1년 월1회), 준공 전 1회

자. 일조장해

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 609쪽)

- 조사항목 : 일영도 상호 비교

- 조사기간 : 준공전 1회 실시

4. 사업승인기관의 장 및 사업자가 조치할 사항

가. 사업승인기관의 장(중구 도심재생과)

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제15조제3항의 규정에 의하여 협의내용을 지체 없이 사업자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제20조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용이 반영되었는지 여부를 확인하여 협의내용이 반영되지 아니한 때에는 이를 반영토록 조치하고, 환경관련 사업계획 승인내용을 승인(허가) 등을 한 날부터 30일 이내에 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 통보 받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 서울특별시 환경영향평가조례 제16조 규정에 의하여 협의내용을 통보 받은 날로부터 90일 이내에 협의기관(서울시 환경정책과)에 이의신청을 제출하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제18조제1항의 규정에 의하여 재협의 대상에 해당되지 않는 사업계획의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우 미리 변경되는 사업계획에 따른 환경영향저감방안이 사업계획에 반영되도록 하고, 그 내용을 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 시행규칙 제15조제2항의 규정에 의하여 환경보전방안을 마련하거나 검토시에는 협의기관(서울시 환경정책과)의 의견을 들어야 함

나. 사업자((더유니스타(주)))

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제1항의 규정에 의하여 환경영향평가협의내용을 사업계획에 반영하고, 이를 성실히 이행하여야 함

○ 통보 받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 서울특별시 환경영향평가조례 제16조제1항의 규정에 의하여 협의내용을 통보 받은 날부터 90일 이내에 승인기관(중구 도심재생과)을 거쳐 이의신청서를 제출하여야 함

○ 본 사업추진 중 서울특별시 환경영향평가조례 제17조제1항의 규정에 의한 재협의대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업시행전에 협의기관(서울시 환경정책과)에 재협의하여야 하며,

재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동조 제18조의 규정에 의거 환경영향저감방안에 대하여 승인기관(중구 도심재생과)의 사전검토를 받아야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제3항의 규정에 의하여 본 사업의 공사현장에는 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 협의내용관리책임자를 지정하되, 협의내용관리책임자를 지정한 때에는 20일 이내에 이를 승인기관(중구 도심재생과) 및 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제4항의 규정에 의하여 환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 조사기간이 만료된 날부터 60일 이내(조사기간이 1년 이상인 경우에는 매 연도별로 착공일 기준으로 1년이 도달한 후 60일 이내)에 승인기관(중구 도심재생과)및 협의기관(서울시 환경정책과)에 제출하여야 함.

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제5항의 규정에 의하여 사업을 착공, 준공 또는 3개월이상 공사를 중지하거나, 재개하고자 할 때에는 20일 이내에 승인기관(중구 도심재생과) 및 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

※ 붙임 : 1. 협의내용 관리책임자 지정(변경) 통보서 양식 1부.

2. 착공, 준공, 공사중지 통보서 양식 1부.

3. 환경관리계획서(안) 양식 1부.

<붙임 1>

[별지 제7호서식]
협의내용 관리책임자			[ ]지정	통보서
			[ ]변경
사업명
사업자
사업장 위치
공사기간
협의내용 관리책임자 인적사항	성명
	생년월일
	주소
	전화번호
	소속
	직책
	지정일
	자격증	명칭
		번호
「서울특별시 환경영향평가 조례 시행규칙」제17조제2항에 따라 협의내용관리책임자를 지정(변경)하였음을 통보합니다. 년 월 일 사업자 (서명 또는 인) 귀하
※ 구비서류 없음
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

<붙임 2>

[별지 제9호서식]
환경영향평가대상사업		[ ]착공	통보서
		[ ]준공
		[ ]공사중지·재개
사업명
사업자
사업장위치
평가 협의일
착공일
준공일
공사중지	중지일
	공사 재개일
	사 유
	공사중지에 따른 환경보전 조치
「서울특별시 환경영향평가 조례 시행규칙」 제19조에 따라 환경영향평가 대상사업의 착공․준공․공사중지․공사재개를 통보합니다. 년 월 일 사업자 (서명 또는 인) 귀하
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

<붙임 3>

환경관리계획서(안)

1. 환경관리 계획

1.1 사업개요

∘ 사 업 명 :

∘ 사 업 비 :

∘ 사업기간 :

∘ 위    치 :

∘ 사 업 자 :

∘ 시 공 사 :

∘ 감 리 원 :

∘ 사업계획

- 면    적 :  ㎡

- 건축면적 :  ㎡

- 총 면 적 :  ㎡

- 용    도 :

- 규 모 등 :

1.2 환경관리조직 및 업무

가. 조직도

							총괄책임자
	현장전담자						협의내용관리책임자						환경관리감독자

나. 환경관리업무

① 환경관리관계자 : 총괄책임자, 협의내용관리책임자, 현장전담자, 환경관리감독자로 구분

② 업무 구분

- 총괄책임자(예 : 사업자 등 - 환경관련 전담자 지정)

▪ 사업장의 환경영향평가 등 환경관리업무 총괄 관리

▪ 사후환경관리계획 수립‧운영

▪ 기타 환경관련 업무 전반에 관한 사항

- 협의내용관리책임자(예 : 평가업자 등) : 협의내용의 적정한 이행관리를 하며, 총괄책임자에게 기술적인 사항을 보좌하고, 환경관리감독자 및 현장전담자에 대하여 지도 및 조언

▪ 사업계획 또는 설계서에 협의내용의 적정 반영여부 확인 및 조치

▪ 협의내용의 이행여부 확인 및 관리대장의 기록‧보존

▪ 사후환경영향조사 관리 및 필요한 조치

▪ 기타 협의내용의 이행을 위한 승인기관의 장 또는 협의기관의 장의 지시사항 이행 등

- 현장전담자(예 : 시공사 등)

▪ 현장에서 직접 지휘, 감독하는 업무 중 오염배출기계, 기구, 장비 및 시설의 오염 배출방지 조치

▪ 기타 협의내용관리책임자 및 환경관리감독자가 지시하는 환경관리업무 수행

- 환경관리감독자(예 : 사업자, 감리원 등)

▪현장내 당해 업무와 관련된 기계, 장비 및 시설의 오염배출방지에 대한 확인 감독 및 조치

▪기타 총괄책임자 및 협의내용관리책임자가 지시하는 환경보전업무 등

2. 공정계획

2.1 전체예정공정표

2.2 년차예정공정표

3. 환경오염방지시설 설치계획 ※ 평가서상에 제시된 저감방안 구체적 명시

3.1 환경영향저감시설 집계표(세부내역 별도 첨부)

연번	구분		환경영향평가서 (협의내용변경 포함)	비고
1	대기질	가설방진망	0개소/0,000m
		세륜‧세차시설	0개소
		살수시설	0개소

연번	구분		환경영향평가서 (협의내용변경 포함)	비고
2	온실가스	신‧재생에너지	00kW	설비용량
		LED 조명	00%	설치비율
		친환경건축물	인증서
3	수질	침사지	0개소/000㎥
		빗물이용시설	0개소/000㎥
		침투시설	0개소/000m
4	토지이용/동‧식물상	생태면적률	00%
		지상부 녹지비율	00%(0,000㎡)	(자연, 인공 등)
		수공간	000㎡
		옥상녹화	000㎡
5	지형‧지질	지하수 재활용 여부	재활용 000㎥/0,000㎥
6	친환경적 자원순환	순환골재	000㎥	적용구간 표시
7	소음‧진동	가설방음벽	H:0~0m, L:0,000m
		이동식방음벽	H:0~0m, L:0,000m	적용구간 표시
		자동소음측정기 설치	0개소	위치 표시

3.2 항복별 세부설치 계획

4. 현장 환경관리 조사계획

4.1 조사개요

∘ 목 적

- 사업시행으로 인하여 공사중 영향이 예상되는 대기질, 수질, 소음‧진동 등 환경항목에 대하여 시행전‧후 환경변화를 조사‧분석하고, 예상치 못한 환경상의 악영향이 발생될 경우 그에 대한 대책을 수립하여 환경적으로 건전한 공사시행 도목

4.2 조사기간

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
환경질	분기1회			○			○			○			○
	월1회	1/2	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동식물상	반기				○						○
지형지질	반기				○						○

4.3 조사내용 및 조사지점

가. 대기질

구분	지점	위치	조사주기	환경영향평가시		사후 조사결과(측정치)				비 고
				지점	예측치	1분기	2분기	3분기	4분기
1	A-1
2	A-2
3	A-3
4	A-4

나. 수질, 토양, 소음‧진동 등

5. 환경영향평가 협의내용 준수계획

5.1 항목별 협의내용 및 저감방안

가. 대기질 ~ 일조장해

∘공사시 비산먼지 저감을 위해 가설방음판넬 상부에 방진망(1m) 설치, 세륜‧세차시설 및 살수 실시(스프링쿨러 등), 차속 제한 등의 저감방안외 “서울시 공정별 비산먼지 저감 가이드라인”을 충실히 이행하여야 함

□ 서울시 공정별 비산먼지 저감 가이드라인에 명시된 사항 중 본 사업장에 적용하는 시설 표기

□ 가설방음판넬 설치 위치

□ 세륜‧세차시설 설치 위치

□ 살수계획(살수차 운행일지 및 범위, 스프링클러 등)

※ 평가서‧보완서 등에 제시된 항목별 협의내용과 관련된 내용 및 저감방안을 상세히 정리‧제시하여 공사 관계자 누구나 한눈에 알아 볼 수 있도록 작성하여야 함