문서번호	배수과-2348
결재일자	2015.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
김진성	이임섭	이규상		04/09 고인석
협 조
	요금관리부장		이성규
	생산부장		박용철
	시설안전부장		강신재

『2015년 상수도분야』 가뭄 종합대책 추진계획

2015.  4.

상수도사업본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

『2015년 상수도분야』

가뭄 종합대책 추진계획

이상 기후변화로 발생하는 가뭄에 대비하여 안정적으로 수돗물을 공급하기 위해 가뭄 종합대책을 수립 추진하고자 함.

1		추 진 개 요

기    간 : '15. 3 ~ 12월

추진기관 : 본부․사업소․정수센터 합동 추진

운영체계

□ 평 상 시 : 가뭄 주관부서 자체근무, 가뭄대책 추진

- 급수대책(배수과), 수질오염관리(수질과), 시설물 안전관리․점검(생산관리과, 시설관리과) 담당부서별 자체 근무

□ 가뭄발생시 : 상수도사업본부 가뭄대책본부 구성․운영

(3개반 3개조, 총 27명)

- 본  부 : 생산관리반, 급수대책반, 현장조치반

- 사업소 : 상황접수반, 현장조사반, 급수차운영반

2		추 진 방 향

가뭄대비 수질오염 선제적 대응 및 예방

□ 수질오염사고 발생 시 신속한 대응 및 관리체계 구축

가뭄대비 안정적 수돗물 공급

□ 수돗물 비상공급체계 구축

□ 제한급수지역 발생 등에 대비한 안정적인 수돗물 공급

상수도 시설물 안전관리 대책(취․정수장, 배수지․가압장 등)

□ 가뭄발생 대비 정수장․배수지 기능을 최적상태로 유지․운영

3		기 상 전 망

2015년 기후전망(출처 : 기상청)

□ 기   온 : 평년(12.5℃)과 비슷하거나 높겠음

□ 강수량 : 평년(1,307mm)보다 많겠음

※ 과거 봄철 평균기온 및 강수량(1981~2014년)

◆ 평균기온(℃)	◆ 강수량(㎜)

각 분야별 가뭄 단계별 시기 판단 기준

구분	강수량 (공통)	농업용수 (농식품부)	생활용수 (환경부)	댐 (국토부)
가뭄 징후	◇최근 2개월 누적강수량이 평년대비 70% 미만	◇전국 농업용 저수지의 저수율 또는 1개 시․군․구 저수율이 평년보다 20% 수준 적거나 ◇논 저수율 70%정도 ◇밭 토양 유효 수분율 41~60%	◇1개 시․군․구에서 1개 마을상수도 급수제한	◇댐 기본계획공급량의 80~90% 공급
가뭄 발생	◇최근 2개월 누적강수량이 평년대비 60% 미만	◇전국 농업용 저수지의 저수율 또는 1개 시․군․구 저수율이 평년보다 21~40% 수준 적거나 ◇논 저수율 51~70%정도 ◇밭 토양 유효 수분율 31~40%	◇1개 시․군․구에서 전체 지방 상수도 공급이 30~50% 감량 공급	◇댐 기본계획공급량의 50~80% 공급
가뭄 극심	◇최근 2개월 누적강수량이 평년대비 50% 이하	◇전국 농업용 저수지의 저수율 또는 1개 시․군․구 저수율이 평년보다 41% 이상 적거나 ◇논 저수율 50%이하 ◇밭 토양 유효 수분율 30%이하	◇1개 시․군․구에서 전체 지방 상수도 공급이 50%이상 감량 공급	◇댐 기본계획공급량의 50% 이하 공급

□ 일일 가뭄정보

4		운 영 체 계

① 평상시 운영

가뭄 주관부서 상황관리팀 구성․운영

□ 운영 개요

- 운영시기 : ’15. 3 ~ 12월(상시 운영)

- 운영방법 : 부서자체 상황유지 및 가뭄관련 주요 업무 추진

□ 팀원 구성

- 수질오염 관리(수질과) : 수질과장, 담당자

- 급수대책(배수과) : 배수과장, 담당자

- 시설물 안전관리(생산관리과, 시설관리과) : 생산관리과장, 시설관리과장, 담당자

□ 주요 추진사항

- 소관 분야별 가뭄대책 추진 및 사업소 추진상황 점검․지원

- 시․자치구 및 관계기관 상황 유지(정보공유, 가뭄상황 모니터링)

② 가뭄시 운영

가뭄대책본부 구성․운영

□ 운영 개요

- 운영시기 : 가뭄피해 우려 또는 발생시

- 운영근거 :「’2015년도 가뭄 종합대책 추진계획」(물관리정책과-5092〈 ’15.3.27〉)

- 운영장소 : 본부 상황실(2층 회의실)

□ 실무반 구성 및 임무(3개반, 3조 총 27명)

- 생산관리반 : 취수원 수질 오염에 따른 생산관리

- 급수대책반 : 수돗물 비상공급체계 구축 및 급수차 운영

- 현장조치반 : 시설물 안전점검 및 관리

□ 상수도사업본부 가뭄대책(급수)대책본부 편제

				가뭄(급수)대책 본부장
				본 부 장
				차 장
				부본부장
생산관리반					급수대책반							시 설 물 안전관리반
생산부장					급수부장							시설안전부장
▸정수장생산량 조정 및 통제 ▸수질오염관리 ▸정수시설 안전관리					▸상황접수처리 ▸급수차운영 ▸단계별 제한급수							▸ 배수지, 가압장 등 공급시설 안전관리

□ 수도사업소

				소 장
상황접수반 (현장민원과장)							현장조사반 (급수운영과장)					급수차운영반 (시설관리과장)
▸ 상황접수 및 보고 (민원처리팀)							▸ 사고지역 조사보고 ▸ 취약지역 제수변 조절 및 수계전환					▸ 비상급수 지원

□ 운영방법 : 1일 1교대 근무(09:00 ~ 20:00) ※ 필요시 연장근무

- 반    장 : 소관부서별 부장

- 반    원 : 가뭄대책 추진 반별 직원배치

- 반 편 성 : 3개조(A, B, C) 편성 및 순연근무

- 실무반 근무인원(본부)

단 계	계	생산관리반	급수대책반	시설물안전관리반
Ⅰ단계	6명	2명	2명	2명
Ⅱ단계이상	9명	3명	3명	3명

※ 가뭄대비 상황실 근무자 명단 별도편성 및 수도사업소는 자체 편성

□ 정수센터

					상 황 실
					- 주간 : 센터소장(정수과장) - 야간 : Head Operator
기술․검사지원					협조				협조								급수사고지원
상수도연구원장																	해당수도사업소장
○ 시료분석 및 대처방안 강구																	○ 급수구역 피해조사및 응급조치(퇴수 등)
○ 상수원수분석주기조정 및 결과통보(보고)																	○ 비상급수지원
○ 현장 기술지원 등																	○ 급수정지․중단시 홍보 등
상황반 (행정관리과장)						현장조사반 (정수시설과장)										정수처리반 (정수과장)
○ 사고접수 및 본부보고,사업소 등 사고전파, 주민홍보 ○ 인력 동원 및 유관기관 등 장비 동원 ○ 기타 상황실 운영에 따른 행정 지원								○ 사고발생지역 현장조사 ○ 사고원인 및 피해조사 ○ 응급조치 및 복구 ○ 시료채수 분석(실험실 지원)							○ 방제장비 확보 ○ 정수약품 확보 ○ 취수및급수정지여부결정 ○ 유관기관 협조체제 유지 ○ 수질관리 대책 추진

5		중점 추진사항

수질오염 선제적 대응 및 예방체계 구축

□ 목 표

- 수질오염사고 사전 예방

- 유해물질의 상수원 유입을 미연에 방지하여 깨끗한 수돗물 공급

□ 추진계획

〈가뭄시기 수질오염사고 수습방제 체계 구축〉

- 상황실 설치․운영

▸ 운영기간 : 2015. 3 ~ 12월

▸ 상황실 설치․운영 : 본부 및 아리수정수센터

▸ 주요임무 : 사고 상황 보고․전파 및 사고수습 방제활동 총괄 등

- 비상연락 및 보고체계 구축

▸ 수질오염사고 발생 시 신속한 대응 및 관리체계 확립

▸ 수질오염 방제 장비 점검․확보 및 훈련 실시

〈수질오염 사고 예방 활동 강화〉

- 수질오염 사고 대비 경보체계 철저 운영

▸ 한강유역환경청 및 자체 원수수질 측정망, 수질감시 및 분석

- 상수도연구원 상수원 수질 감시관리 강화

▸ 수질 감시항목 및 시험주기 강화(상수원 수질자동감시장치 운영)

▸ 상수원 수계 하천수 시료 채수 지점 수질경향분석 및 전파

▸ 주간취수원 수질조사(10개 취수원) 감시 강화

☞ 취수원 5개소, 남․북한강 유입지점 4개소

- 취수장 주변 감시활동 전개

〈정수처리 및 조류 대응 체계 강화〉

- 원수 및 정수 수질모니터링 강화

▸ 갈수기 조류검사 및 이․취미 감시 강화(1회/일 이상→2회/일 이상)

▸ 가뭄시기에는 조류번식 감시를 위한 모니터링 강화 실시

☞ 상수원 취수원 및 하천수 수질 검사 주 1회 실시하고, 조류경보제 발령기준 이상 번식 시 매일 측정 강화

- 녹조현상 발생 시 신속대처

▸ 취․정수장 운영 강화

☞ 취수장 : 맛․냄새 등 원수에 대한 모니터링 상황에 따라 취수지점 변경 및 취수시설 주변 조류차닥막 설치

☞ 정수센터 : 수질검사 강화로 약품투입 등 조류대응 철저

- 가뭄시기 수질오염사고 유형별 정수처리대책 강화

▸ pH상승과 원수수질 저하로 인한 응집 장애

▸ 2-MIB, 지오스민 등 이취미 정수처리

▸ 여과폐쇄성 조류에 의한 정수생산

▸ 가뭄이후 초기 강우시 비점오염원에서 오염물질 다량 유입시 대책

- 가뭄대비 분말활성탄, 염소 등 정수약품 확보와 약품 투입 장비 등 사전 점검 및 수질오염 방제장비 확보

〈수질 오염사고 발생시 상황별 대응 요령〉

- 한강상류 수질오염 사고 발생시

▸ 상황접수 및 전파 (별첨 비상연락망)

▸ 오염물질 종류확인 및 상수도연구원 현장 출동

① 오염 확산 예상지역 출동(한강 상류)

② 수질검사결과 수시 보고(본부)

▸ 취․정수장 비상근무 실시(방재장비 및 취․송수설비 점검)

▸ 유류 등 부유 오염물질 유입대비 오일휀스 설치

- 취수원 수질오염 사고 발생시

▸ 즉시 취수 중단

▸ 취수장 주변 오염항목 수질검사 수시 실시

▸ 송수중단 시 단수홍보, 장기간 취수 불가능 시 비상 급수체계 돌입

▸ 한국수자원공사에 팔당댐 방류량 증대(상수원 물갈이)요청

- 오염된 정수 일부가 공급된 경우

▸ 오염상황 홍보 ⇒ 언론기관에 수돗물 중단 및 퇴수 실시 홍보

▸ 수도사업소 수질검사요원 출동 및 수질검사 실시

(상수도연구원 정밀 수질검사)

▸ 오염된 배수지, 저수조 등 단계별 퇴수 및 세척 실시

⇒ 오염물질 제거 후 이상유무 확인 및 송수 재개(정상급수 홍보)

가뭄대비 안정적 수돗물 공급 체계 구축

□ 목 표

- 수돗물 비상공급체계 구축

- 제한 급수지역 발생 등에 대비한 안정적인 수돗물 공급

□ 급수현황

- 서울시 상수원 취수현황(2014.12.31 기준)

구 분	계 (천톤/일)	광 역	자 체 취 수
		팔당댐	구의	자양	암사	풍납	강북
계	3,204	218	81	254	1,163	446	1,042

※┎ 구의정수장 : 구의취수장+강북(구의)취수장, ’14.9.30 자체 구의취수장 폐쇄

┖ 뚝도정수장 : 자양취수장+강북(뚝도)취수장

- 급수현황(2014.12월 현재)

총인구현황		급수인구현황		생산능력 (천톤/일)	보급율	1일1인당급수량		비고
가구수 (천가구)	인구수 (천명)	가구수 (천가구)	인구수 (천명)			평 시	전 시
4,194	10,369	4,194	10,369	4,350	100%	298	25ℓ

- 비상급수 소요량

급수인구	1일1인당 급수량	총 소요량	비 고
10,369천명	25ℓ	260천톤/일	전시 1일1인 공급 (기준량 25ℓ)

- 비상 송수관망 구축

	현 행				개 선
정수장 ⇓ 수요가 반포배수지				甲 정수장 ⇓ 정상관로 지역배수지 ⇒ 수요가 ⇑ 비상관로 乙 정수장

비상급수운영 계통도

타 정수센터로 비상공급

(단위 : 천㎥)

정수장	급수인구 (천명)	시설용량	평균공급량	지원 정수장
계	10,368	4,350	3,159
광 암	757	400	214	암사(214)
구 의	580	250	184	뚝도(50), 암사(50), 강북(84)
뚝 도	1,012	500	392	구의(150), 암사(50), 영등포(60), 강북(142)
영등포	1,739	600	435	암사(290), 강북(145)
암 사	3,486	1,600	1,146	광암(170), 구의(50),뚝도(70), 영등포(160), 강북(200) 부족량(496)
강 북	2,794	1,000	788	구의(50), 뚝도(70), 영등포(60), 암사(250) 부족량(358)

□ 비상급수 대책

- 비상급수 대책반 편성

▸ 1단계 근무 (생산량 10～30% 감량공급 시)

구 분	본 부	사 업 소
총 지 휘	부본부장	사업소장
반 장	경영관리부장, 급수부장	급수운영과장, 시설관리과장
반 원	3개반 6명 (3개조)	각사업소 3개반 6명 (3개조)
임 무	․ 사업소 지도통제 ․ 송배수관 수계조정 ․ 급수차 조정	․ 배급수 계통 조절 ․ 급수차 지휘

▸ 2단계 근무 (생산량 30%이상 감량 공급 시)

구 분	본 부	사 업 소
총지휘	본부장(부본부장)	사업소장
반 장	요금관리부장, 생산부장, 급수부장, 시설안전부장	현장민원과장, 급수운영과장 시설관리과장, 요금과장
반 원	3개반 9명 (3개조)	각사업소 3개반 9명 (3개조)
임 무	․급수차 조정 배차 ․적재용 물탱크 배치 ․비상급수통제	․급수통제 ․급수차 운영관리

▸ 단계별 제한급수 판단 기준

단 계 별		기 준	제한급수 내용
Ⅰ단계	1-1단계	10% 감량 공급시	- 절수 홍보 및 관공서 등 절수 실시 - 상수도 수질관리 강화 (정수장 소독, 급수전 검사)
	1-2단계	10～30% 감량 공급시	- 비상급수대책 상황실 운영 - 수돗물 다량사용업소 영업시간 단축 - 공공건물, 대형빌딩 등 절수 확대 및 각 가정 절수 적극 유도 - 시간제 제한급수 시행
Ⅱ단계		30～50% 감량 공급시	- 수돗물 다량 사용업소 자율 휴무 실시 - 수돗물 다량사용 공장 조업 단축 - 격일제 등 제한급수 시행
Ⅲ단계	3-1단계	50～60% 감량 공급시	- 산업용수 공급 단축 또는 중단 - 실정에 따라 3～5일제 급수
	3-2단계	60%이상 감량 공급시	- 수돗물 다량사용업소 격일제 영업 - 최소한의 생활용수만 공급
Ⅳ단계		취수원 고갈시	- 최소한 식수 배급제 실시

□ 제한급수 시 비상급수 차량 운영 및 병물 아리수 지원

- 수돗물 감량생산 등으로 제한급수지역 발생시 운반급수

▸ 급수차 : 총 8대(사업소별 2.5톤 7대, 5톤 1대)

▸ 병물아리수 운반차 : 3대

☞ 필요시 각 수도사업소 관내 관할 소방서와 협의하여 소방차를 지원받아 급수차로 활용(소방서 물탱크차 95대)

※ 긴급 상황대비 병물 아리수 200,000병 비축(350㎖)

상수도 시설물 안전관리 대책(취․정수장, 배수지․가압장 등)

□ 대상 시설물

구 분	상수도관(㎞)	취수장	정수장	배수지	가압장
계	13,713	5	6	102	198
법정관리	609(도․송수관)	5	6	102	-
자체관리	13,104(배․급수관 )	-	-	-	198

□ 시설물 안전점검 기간 : ’15. 3월 ~ 12월

□ 점검 방향

- 가뭄발생시 정수장․배수지 기능을 최적상태로 유지․운영

- 가뭄피해 예방을 위한 시설물 점검 대비체계 확립

- 정기적이고 주기적인 안전점검 및 정밀안전진단 실시

□ 세부점검 추진사항

- 취․정수장 안전점검 및 정밀안전진단 실시

▸ 대 상 : 광암,구의,뚝도,영등포,암사,강북 취․정수장

▸ 시설물 점검 주기

∙ 계절별 점검 : 해빙기, 풍수해, 동절기 등 필요시

∙ 정기점검 : 반기별 1회 관리주체 시행

∙ 정밀점검 : 2년에 1회 이상(외부전문가 또는 관리주체 실시)

∙ 정밀안전진단 : 5년에 1회 이상 안전진단업체 시행

▸ 주요 점검 내용

∙ 구조물 주요부재 안전성 및 위험 여부 조사

∙ 이에 따른 보수․보강 방법 및 조치방안 등을 제시

∙ 취․정수장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 장상 작동 여부

- 배수지․가압장 안전점검 및 정밀안전진단 실시

▸ 대 상 : 56개소(배수지 35개소, 가압장 21개소), 지역배수지~

배수관까지 대형 제수밸브(1,393개소)

▸ 점검방법 : 사업소별 시특법 기준에 의거 자체 및 전문업체 용역 시행

▸ 주요 점검 내용

∙ 구조물 주요부재 안전성 및 위험 여부 조사

∙ 긴급사고 발생시 운전이 가능하도록 밸브실 및 제수밸브 기어박스 분해 점검

∙ 상수도관 현수장치 안전여부 확인

∙ 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상적인 작동 여부

∙ 먹는 물 담는 그릇 개념으로 고품질화를 위한 배수지 청소상태(연 2회)

□ 취․정수장 및 배수지․가압장 시설물 개․보수 추진

구 분	사 업 내 용	예산액 (백만원)	비 고
계		44,953
가뭄대책	안전점검 및 정밀안전진단(취수장, 정수장)	240	생산부
	안전점검 및 정밀안전진단(배수지, 가압장 등)	839	시설관리부
	정수장 시설 및 기전설비 개․보수	26,702	생산부
	배수지․가압장 시설유지보수	17,172	시설관리부

가뭄시 소화전 사용 및 상․하수도 요금 관리

□ 추진방향

- 가뭄관 관련하여 소화전 사용에 따른 상․하수도 요금 부과․징수

□ 요금 부과 관련 근거

- 서울특별시 수도조례 19조 및 동조례 제27조

□ 업무처리 절차

소화전 사용신청 ⇒ 사용 승인 및 요금부과 ⇒ 요금납부
가뭄대책본부 ⇒ 해당 수도사업소	수도사업소 ⇒ 가뭄대책본부	가뭄대책본부

※ 소화전 사용 승인 신청서 (별첨5)

공업용수 관리

❍ 시설위치 : 영등포아리수정수센터 내

❍ 시설용량 : 42,000톤/일

❍ 공 급 량 : 14,742톤/일

(단위 : 톤/일)

사 용 처	계	롯데제과	수화리스 기업사	CJ제일제당	도림천 유지용수
공 급 량	14,742	2,026	26	8	12,682

’15년 가뭄대비 주요 재정투자 계획

❍ 취・정수장 및 배수지・가압장 시설물 개・보수 추진

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 내 용	예산액 (백만원)	비 고
계		44,953
가뭄대책	안전점검 및 정밀안전진단(취수장, 정수장)	240	생산부
	안전점검 및 정밀안전진단(배수지, 가압장 등)	839	시설관리부
	정수장 시설 및 기전설비 개․보수	26,702	생산부
	배수지․가압장 시설유지보수	17,172	시설관리부

6		행 정 사 항

가뭄대책 사전준비

□ 가뭄대책 세부 실행계획 수립·제출 : '15. 4. 8

- 사업소, 정수센터별 세부실행계획 수립, 본부 제출

□ 자체 보유 장비에 대한 점검·정비 : '15. 4월(이후 월 1회)

- 양수장비 등 보유량이 정수에 미달될 경우 확보 보충

가뭄대책 추진사항 보고

□ 가뭄발령시 일일상황보고 제출

- 매일 15:00까지 활동실적 보고서 제출【별첨 4】

(우리 본부 → 본청 가뭄대책본부)

별첨 : 1. 가뭄대책 상황관리 체계도 1부.

2. 환경(수질)오염사고 수습 관리체계 1부.

3. 환경오염 사고시 비상연락망 1부.

4. 가뭄대책 일일상황 보고(서식) 1부.

5. 소화전 사용 승인 신청서 1부.

6. 가뭄대비 행동 요령 1부.  끝.

【별첨 1】

가뭄대책 상황관리 체계도

․  가뭄상황 총괄 관리

․  합동지침 추진상황 관리

․  추진사항 지도·점검

․  가뭄상황 정보공유

․  민·관 협력체계 유지

관계부처(T/F)

관계부처

(농림수산식품부, 환경부

국토교통부 등)

․ 소관분야 가뭄대책 수립․추진

․ 소관분야 상황관리

․ 상황발생시 정보전달 전파

중앙재난안전대책본부

․ 가뭄상황 총괄 관리

․ 중앙·지자체 총괄조정·지원

․ 민·관 협력체계 유지

․ 행동요령 홍보

지시↓↑보고

지시↓↑보고

지시↓↑보고

․  가뭄상황 총괄 관리

․  자체 가뭄대책 수립·추진

․  자치구 지도․ 점검

․  관련기관 협력체계 유지

․  가뭄상황 정보공유(전파·보고)

서울시(T/F)

서울시 관련부서

(한국수자원공사,지하수·지열협회, 민·관·군·경 지원)

․ 소관분야 가뭄대책 수립․추진

․ 자치구 지도․ 점검

․ 소관분야 상황관리

․ 관계기관 인력·장비 지원

서울시재난안전대책본부

․ 서울시 가뭄상황 총괄 관리

․ 가뭄피해 접수·지원

․ 일일상황보고(중앙부처)

․ 행동요령 홍보

지시↓↑보고

지시↓↑보고

지시↓↑보고

․  가뭄상황 총괄 관리

․  자체 가뭄대책 수립·추진

․  관련기관 협력체계 유지

․  가뭄상황 상시파악·전파

자치구(T/F)

자치구 관련부서

(지하수·지열협회,

민·관·군·경 지원)

․ 소관분야 가뭄대책 수립․추진

․ 소관분야 상황관리

․ 관계기관 인력·장비 지원

자치구재난안전대책본부

․ 자치구 가뭄상황 총괄 관리

․ 가뭄피해 접수·지원

․ 일일상황보고(서울시)

․ 행동요령 홍보

【별첨 2】

환경(수질)오염사고 수습 관리체계

			대 통 령
	대통령실 (국가위기상황센터)
			중앙안전관리위원회
			국무총리
	유관기관		중앙사고수습본부		중앙재난안전대책본부
	국방부 등 환경분과위 소속기관		환경부장관		행정안전부장관
	지원기관 -한국수자원공사 -한국전력공사 -댐관리기관 등		서울시재난안전 (가뭄)대책본부		- 상수도사업본부 (주관 : 생산부장) -보건환경연구원 -한강사업본부
			서울특별시장 (물관리정책관)
	-한강유역환경청장 -관내유관기관 (소방서, 경찰서, 방제전문기관 등)				- 인근 시․군․구 - 취․정수장 - 하수처리장 등
			자치구재난안전 대책본부
			구청장

【별첨 3】

환경오염 사고시 비상연락망

기관/부서명	전화번호	기관/부서명	전화번호
상수도사업본부 물관리정책과	(주)3146-1321/6 (야)3146-1590/3 3146-1319(FAX) (주)2115-7817/21 (야)3707-9061/2	한강사업본부 보건환경연구원 상수도연구원	(주)3780-0751/5 (야)3780-0777/8 570-3386/7 3146-1734/44

정수센터명	전화번호	취수장명	전화번호	관련부서
광 암 암 사 구 의 뚝 도 영 등 포 강 북	3146-5300 3146-5700 3146-5400 3146-5500 3146-5600 3146-5800	팔 당 암 사 구 의 자 양 풍 납 강 북	(031)790-3260/2 3146-5747 3146-2831 3146-4330 470-8970 3146-5599 452-3918 3146-5858	수자원공사 암사정수장 구의정수장 영등포정수장 인 천 시 뚝도정수장 수자원공사 강북정수장

기 관 명	전 화 번 호	기 관 명	전 화 번 호
환 경 부 -수도정책과 -중앙단속반 한강유역환경청 국립환경과학원 -한강물환경연구소 경기도청 -수질정책과 -상하수관리과 인천광역시 -상수도사업본부	(02)2110-6507 2110-6865 2110-6847 (031)790-2475 (032)560-7231 (031)770-7252 (031)249-6900 (031)249-6908 (031)249-6988 (032)440-3611 (032)720-2141	한국수자원공사 - 댐․유역관리처 - 물관리센터 - 수도관리처 - 팔당권관리단 - 충주권관리단	(042)629-2782/7 (042)629-3456/9 (042)629-2822/6 (031)790-3260, 3391 (043)840-1211/2 1240

【별첨 4】

가뭄대책 일일상황 보고

[2015. 1. 1(수) 15:00]

(상수도사업본부 가뭄대책본부)

□ 기상현황

○ 강수현황 :

○ 기상전망 :

□ 가뭄피해 현황

○

○

□ 주요 추진현황

○

○

□ 수범 사례

○

○

□ 향 후 계 획

○

○

작 성 자	과명:급수부	부장 :이규상 (☎3146-1401)	과장 :이임섭(☎3146-1430)	담당:김진성(☎3146-1435)

가뭄대책 추진실적

□ 생활용수 지원현황

○ 운반급수 현황

구 분	인원 (명)	세대수	지원량 (톤)	운반주기 (회/일)	개시·종료일	비고 (지역명)
금 일
누 계

○ 제한급수 현황

구 분	인원 (명)	세대수	지원량 (톤)	급수주기 (회/일)	개시·종료일	비고 (지역명)
금 일
누 계

○ 인력·장비 지원현황

구 분	급수량 (톤)	세대수/수혜자(명)	급수차 (대)	동원인력 (인)
금 일
누 계

○ 민방위 비상급수 및 병물아리수 지원

구 분	민방위 비상급수시설			병물아리수
	개소	지원량(톤)		지원기관수	병수(350ℓ)
		음용수	생활용수
금 일
누 계

【별첨 5】

소화전 사용 승인 신청서

소화전 사용 신청서
사용자 정보	사용 부서명
	소화전 소재지
	신청인
	소 속
	주 소
	연락처
	관 계
사용일시
사용량(㎥)
○○수도사업소장 귀하

가뭄 재해 대책 관련 소화전 사용 내역

연번	사용일자	수돗물 사용 용도	사용부서	사용량 (물탱크 용량×충수횟수)	사업소명

상∙하수도 요금 부과 결과 보고

(○○수도사업소)

당월 조정내역					누 계
사용량 (㎥)	급수사용료(원)				사용량 (㎥)	급수사용료(원)
	합계	상수도	하수도	물이용부담금		합계	상수도	하수도	물이용부담금

【별첨 6】

가뭄대비 행동요령

【도시지역에서는】

○ 가정에서는 식기류 세척, 세수, 샤워 시 물을 받아서 사용 하도록 합니다.

○ 세탁물은 한 번에 빨래를 모아서 세탁 합니다.

○ 변기에 벽돌 등을 넣어 수세식 화장실의 물을 아낍니다.

○ 수도꼭지에 절수디스크를 달아서 사용하도록 합니다.

○ 이웃들과 절수운동을 계획 해봅니다(가정마다 10% 절수운동)

○ 공공시설물의 물 낭비를 확인합니다.

○ 자동차 세차의 횟수를 줄입니다.

○ 물탱크 누수를 확인합니다.

○ 오래된 수도 파이프의 누수를 확인합니다.

○ 세탁 헹굼 물을 화장실 청소 등으로 재사용 합니다.

○ 목욕물을 수세식 변기 등에 재사용 합니다.

○ 식당 등 물을 많이 사용하는 업소는 물을 적게 사용하는 방법을 세워 영업 하도록 합니다.

○ 정원이나 꽃밭에는 한번 사용한 물을 재활용 하도록 합니다.

【농가에서는】

○ 논, 밭 토양의 수분 정도와 농작물의 상태를 잘 살펴봅니다.

○ 농작물에 피복이 가능한 곳에서는 볏짚, 비닐 등으로 토양수분 증발을 최소화 합니다.

○ 물이 쉽게 고갈되는 곳이나 물이 부족한 지역을 잘 알아두도록 합니다.

○ 가뭄이 오기 전에 우물과 같은 용수원을 미리 개발합니다.

○ 물을 끌어 올 수 있는 시설이나 물을 퍼 올릴 수 있는 장비를 잘 점검 합니다.

○ 수리불안 전·답 지역에서는 논물 가두기, 사용한 물 재사용 등 물 관리를 철저히 합니다.