가로수 점검 및 정비 계획

2015. 4.

숲과 더불어 행복한 녹색복지국가 구현

1. 추진 배경

□ 여름철 집중호우 및 태풍 등 자연재해시 가로수로 인한 인명 및 재산피해가 발생되지 않도록 사전점검 필요

□ 최근 가로수 보호시설물 관리 미흡에 따른 민원이 지속적으로 제기되고 있어 일점점검 추진

2. 가로수 현황

□ 가로수 현황 및 관리사항

○ 전국 38,846km의 도로에 6,360천본의 가로수가 식재되어 있음

○ 연평균 252천본(1,007km)의 가로수가 조성됨에 따라 관리본수 꾸준히 증가

- 가로수 관리는 병해충방제, 가지치기, 관수, 비료주기 위주의 관리실시

○ 최근 5년간 신규조성 추이

구 분	단위	연평균	2010	2011	2012	2013	2014
□식재본수	천본	252	251	132	156	339	384
□식재거리	㎞	1,007	1,008	784	1,017	1,227	1,001
□총사업비	억원	1,033	1,125	971	1,092	964	1,013
- 조성예산		602	747	545	673	517	527
- 관리예산		431	378	426	419	447	486

□ 가로수 자연재해 현황

○ 여름철 집중호우 및 태풍 등으로 인한 가로수 피해 증가

- 피해규모 : ('10년) 10,831본 → ('11년) 3,909본 → ('12년) 27,842본

□ 가로수 관련 민원 현황

○ 가로수 조성 및 관리에 관한 민원 지속적으로 발생

- 민원건수 : ('12년) 14건 → ('13년) 8건 → ('14년) 14건

※ 민원 주요 내용은 은행나무 열매로 인한 악취 및 지주대 결박끈 미제거, 가로수 보호판 관리 미흡, 가로수 전정 부적정 등

3. 점검 계획

□ 점검기간 : ’15. 4. 20 ～ 5. 20(1개월)

□ 점검내용 : 가로수 및 가로수 보호시설물 점검

※ 불필요한 가로수 지주대, 보호판, 야간조명시설 등을 점검하여 보완 또는 철거

□ 점검대상 : 17개 시․도 38,846km, 6,360천본

○ 가로수 관리청 주관으로 점검반을 편성하여 시․군․구별 가로수 시설 노선 전반에 대한 점검 실시

○ 각 시․도는 관할 시․군․구별 가로수 점검사항 확인 및 지도

				산 림 청		점검계획 수립, 점검상황 확인 및 지도
	점검상황 확인 ․ 지도			↑(보고)
				시･도 (가로수담당과)		점검상황 집계 및 보고 지자체 이행상황 점검
		점검상황 확인 ․ 지도		↑(보고)
				시･군･구 (가로수담당과)		가로수 점검 및 보고 가로수 정비 ․ 보완

4. 중점 점검 및 조치사항

□ 가로수 보호시설물 점검

○ 가로수의 올바른 생육을 위한 지주목 설치․제거

- 신규로 조성한 가로수는 3～5년간 지주목 등을 설치하여 넘어짐 방지

- 지주대와 수목을 결박하는 부위에는 완충재를 수간에 대어 수간 손상방지

- 완전히 활착된 가로수는 지주목 및 결박끈(철사) 반드시 제거

○ 보행 안전을 위한 보호틀 및 보호덮개 등에 대한 관리

- 가로수 보호 및 보행자의 안전을 저해하는 보호시설물에 대해서는 신속히 보완․정비

□ 가로수 생육 및 가지치기 현황 점검

○ 가로수 생육 불량목 및 전선 피해 우려지역에 대한 정비

- 노령목, 동공목 등 피해우려 가로수에 대하여는 위험요소 제거 및 필요시 가로수 교체

- 전선 등 주변 시설물과 경합되는 가로수에 대하여는 가로수 수형 및 전기․통신선 방향을 고려한 가지치기 추진

□ 기타 가로수의 생육에 지장을 주는 시설물 점검

○ 야간조명시설 등 가로수 생육에 지장을 주는 시설물 제거

○ 기타 태풍, 폭우 등으로 가로수 피해가 예상되는 시설물에 대한 점검 및 안전 조치 추진

5. 행정사항

□ 가로수 일제점검 및 정비 결과 보고(2015. 5. 25까지)

붙임 : 점검 결과보고서 1부(양식).  끝.

붙임 1		점검 결과보고

□ 점검 개요

○ 점검기간 :

○ 점검내용

-

□ 점검 결과

(단위 : 개소)

구분	지주목		보호시설물(보호틀․덮개)		비고
	설 치	제 거	설 치	제 거
ㅇㅇ시

※ 비고란에 기타 조치사항 간략하게 기재

□ 점검 및 조치결과 사진

지주목(결박끈) 제거(전)		지주목(결박끈) 제거(후)
보호틀(덮개) 설치(전)		보호틀(덮개) 설치(후)