2014. 2월(일평균) 정수생산 결산 분석

(단위:㎥/일)

정수지 저장: 336

강북, 자양	취수량		(유량계)	정수량 (생산량)			정수량 (공급량)
	367,224	유효율 : 99.0%		363,858			362,500
	- 강북 : 148,530 (40.0%)						- 대현산 : 215,454 (58.7%)
	- 자양 : 218,695 (60.0%)		무효량 : 10,748			구내용수 1,346	- 와우산 : 147,046 (41.3%)
	※ 총 원수량 : 367,224
			- 역세척 : 6,050 - 스러지배출 : 2,240 - 침전지청소 : 0 - 기타(누수 등) : 2,458
	재활용 7,383
					누수․ 증발 등 : 3,088 (미계측)
			계 : 12,094	※ 공업분석으로 산출

한강방류 : 1,623