# 1

중블록별 공급량 분석

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 5월				2014. 5월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	10,477	338	109	1.1	10,368	334
소계	6,969	225	-69	-1.0	7,038	227
마포구 소계	3,726	120	-202	-5.4	3,928	127
증산4	688	22	-32	-4.4	720	23
증산5	933	30	-70	-7.0	1,003	33
와우산1	793	26	37	4.9	756	24
와우산2	1165	38	-126	-9.8	1,291	42
만리3	147	5	-11	-7.0	158	5
서대문 소계	3,243	105	133	4.3	3,110	100
홍은	779	25	7	0.9	772	25
백련	643	21	11	1.7	632	20
백련6	641	21	78	13.9	563	18
백련9	209	7	21	11.2	188	6
증산3	312	10	18	6.1	294	10
남산4	659	21	-2	-0.3	661	21
은평구 소계	3,508	113	178	5.3	3,330	107
불광터널	1778	57	38	2.2	1,740	56
증산1	558	18	-4	-0.7	562	18
증산2	420	14	86	25.7	334	11
진관	752	24	58	8.4	694	22

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
증산4	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산5	완 료	해당없음	분석실시	시행
와우산1	완 료	해당없음	분석실시	시행
와우산2	완 료	해당없음	분석실시	시행
만리3	완 료	해당없음	분석실시	시행
홍은	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련6	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련9	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산3	완 료	해당없음	분석실시	시행
남산4	완 료	해당없음	분석실시	시행
불광터널	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산1	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산2	완 료	해당없음	분석실시	시행
진관	완 료	해당없음	분석실시	시행

□ 증산4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	73,796	10,803	3	14	1	99
2015년	73,851	10,861	1	4	2	330
전년대비증감	55	58	-2	-10	1	231	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	720	662	688	-32	26	-4.4	3.9
일 평균공급량	23.23	21.35	22.19	-1.04	1	-4.5	4.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	116.64	144.11	48.47	157.36
2014	122.17	153.15	48.40	164.96	43.15	140.38	45.4	141.7	45.9	148.83	48.36	153.2	43.66
증 ․감	-5.53	-9.04	0.07	-7.6	-43.15	-140.38	-45.40	-141.70	-45.9	-148.83	-48.36	-153.2	-43.66

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 55명

- 수 전 수 :  증 58수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 6건

․ 노후관 정비 : 12m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

- 상암동 MBC사옥 입주로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산5중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	84,867	13,382	11	435	2	142
2015년	82,853	13,582	0	0	6	229
전년대비증감	-2,014	200	-11	-435	4	87	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1003	913	933	-70	20	-7.0	2.2
일 평균공급량	32.35	29.45	30.10	-2.25	1	-7.0	2.2

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	90.26	74.71	119.91	76.17
2014	87.71	73.64	117.41	72.08	118.16	94.46	123.28	80.14	104.24	86.69	121.79	82.1	106.75
증 ․감	2.55	1.07	2.5	4.09	-118.16	-94.46	-123.28	-80.14	-104.24	-86.69	-121.79	-82.1	-106.75

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,014명

- 수 전 수 : 증 200수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 9건

․ 노후관 정비 : 18m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 와우산1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	73,397	9,513	9	88	2	181
2015년	73,575	9,657	0	0
전년대비증감	178	144	-9	-88	-2	-181	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	756	670	793	37	123	4.9	18.4
일 평균공급량	24.39	21.61	25.58	1.19	4	4.9	18.5

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	114.55	129.51	64.43	149.7
2014	116.73	135.53	62.94	151.73	51.85	149.38	58.54	123.12	62.63	132.87	62.35	131.4	61.25
증 ․감	-2.18	-6.02	1.49	-2.03	-51.85	-149.38	-58.54	-123.12	-62.63	-132.87	-62.35	-131.4	-61.25

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 178명

- 수 전 수 : 증 144전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 6건

․ 노후관 정비 : 12m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년도보다 인구수 및 수전수 증가로 공급량증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 와우산2중블록

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	129,057	5,705	12	150	6	231
2015년	134,286	5,428	0	0	8	964
전년대비증감	5,229	-277	-12	-150	2	733	0

○ 현황

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,291	1,130	1,165	-126	35	-9.8	3.1
일 평균공급량	41.65	36.45	37.58	-4.07	1	-9.8	3.1

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	91.03	86.08	110.33	76.68
2014	86.58	71.28	115.34	73.12	111.53	90.49	140.09	97.39	132.89	90.25	93.58	92.42	97.44
증 ․감	4.45	14.8	-5.01	3.56	-111.53	-90.49	-140.09	-97.39	-132.89	-90.25	-93.58	-92.42	-97.44

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 5,229명

- 수 전 수 : 감 277수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 8건

․ 노후관 정비 : 16m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 만리3중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	20,821	1,887	2	3	0	0
2015년	25,093	1,878	0	0	2	44
전년대비증감	4,272	-9	-2	-3	2	44	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	158	136	147	-11	11	-7.0	8.1
일 평균공급량	5.10	4.39	4.74	-0.36	0	-7.0	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	99.67	104.42	91.15	103.46
2014	95.47	97.37	90.6	98.44	78.84	143.84	86.45	109.26	81.01	119.83	105.50	106.63	83.7
증 ․감	4.20	7.05	0.55	5.02	-78.84	-143.84	-86.45	-109.26	-81.01	-119.83	-105.5	-106.63	-83.7

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 4,272명

- 수 전 수 : 감 9수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 4m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 중부수도사업소와의 경계지역 유량계(7개)관리에 어려움이 있음

○ 대책(추진계획)

- 유량계 비교유량 측정

- 사업소간 경계밸브 확인 및 중블록내 집중 탐지 실시

□ 홍은중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	117,559	7,747	7	248	0	0
2015년	114,362	7,765	6	20	0	0
전년대비증감	-3,197	18	-1	-228	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	772	768	779	7	11	0.9	1.4
일 평균공급량	24.90	24.77	25.13	0.23	0	0.9	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	93.36	75.63	122.25	82.22
2014	92.13	74.96	118.70	82.74	118.46	86.08	121.28	83.64	114.14	82.57	120.49	76.28	115.24
증 ․감	1.23	0.67	3.55	-0.52	-118.46	-86.08	-121.28	-83.64	-114.14	-82.57	-120.49	-76.28	-115.24

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 3,197명

- 수 전 수 : 증 18수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 7건

․ 노후관 정비 : 14m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 재개발(홍은12구역) 수시 점검

- 가압지역 3개소 정점부 적정 수압 유지

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	75,801	13,107	6	55	3	203
2015년	73,086	5,005	5	48	9	1,880
전년대비증감	-2,715	-8,102	-1	-7	6	1,677	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	632	697	643	11	-54	1.7	-7.7
일 평균공급량	20.39	22.48	20.74	0.35	-2	1.7	-7.7

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	94.34	45.16	181.77	56.09
2014	90.72	45.76	166.11	60.29	137.25	44.43	184.14	74.91	144.23	72.62	99.34	52.91	129.43
증 ․감	3.62	-0.6	15.66	-4.2	-137.25	-44.43	-184.14	-74.91	-144.23	-72.62	-99.34	-52.91	-129.43

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,715명

- 수 전 수 : 감 8,107수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 5건

․ 노후관 정비 : 10m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련6중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	38,560	3,487	0	0	2	81
2015년	38,244	3,521	1	61	3	516
전년대비증감	-316	34	1	61	1	435	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	563	554	641	78	87	13.9	15.7
일 평균공급량	18.16	17.87	20.68	2.52	3	13.9	15.7

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	109.53	136.64	55.96	135.99
2014	104.92	131.52	53.54	129.71	57.05	150.13	60.14	124.80	50.43	143.76	73.87	139.91	49.05
증 ․감	4.61	5.12	2.42	6.28	-57.05	-150.13	-60.14	-124.80	-50.43	-143.76	-73.87	-139.91	-49.05

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 316명

- 수 전 수 : 증 34수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 6건

․ 노후관 정비 : 12m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 수전 증가로 공급량증가

- 대현동 푸르조아시티 아파트 입주 및 신촌자이엘라 오피스텔 입주로

공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록내 집중탐지 실시

- 유량계 비교유량 측정 실시 등

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련9중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	68,623	16	1	20	0	0
2015년	67,668	16	2	7	0	0
전년대비증감	-955	0	1	-13	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	188	194	209	21	15	11.2	7.7
일 평균공급량	6.06	6.26	6.74	0.68	0	11.3	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	76.01	20.35	188.04	19.65
2014	74.29	15.65	189.91	17.32	207.58	22.01	182.44	21.55	173.94	27.42	177.82	23.09	168.56
증 ․감	1.72	4.7	-1.87	2.33	-207.58	-22.01	-182.44	-21.55	-173.94	-27.42	-177.82	-23.09	-168.56

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 -955명

- 수 전 수 : 증 69수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 4m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진 및 중블록 탐지 실시

□ 증산3중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	47,139	6,816	1	3	1	49
2015년	47,292	7,054	3	146	0	0
전년대비증감	153	238	2	143	-1	-49	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	294	287	312	18	25	6.1	8.7
일 평균공급량	9.48	9.26	10.06	0.58	1	6.2	8.7

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	117.75	148.55	55.71	149.0
2014	118.81	143.85	58.45	154.15	56.65	129.68	65.39	154.87	71.38	121.91	56.17	113.51	68.87
증 ․감	-1.06	4.7	-2.74	-5.15	-56.65	-129.68	-65.39	-154.87	-71.38	-121.91	-56.17	-113.51	-68.87

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 153명

- 수 전 수 : 증 238수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 4건

․ 노후관 정비 : 8m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 남산4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	51,793	8,461	6	248	9	367
2015년	50,705	8,447	3	26	5	330
전년대비증감	-1,088	-14	-3	-222	-4	-37	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	661	637	659	-2	22	-0.3	3.5
일 평균공급량	21.32	20.55	21.26	-0.06	1	-0.3	4.9

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	104	119.38	68.05	124.57
2013	105.25	121.56	63.37	130.82	58.11	133.51	71.55	137.11	64.68	142.7	60.66	147	53.04
증 ․감	-1.25	-2.18	4.68	-6.25	-58.11	-133.51	-71.55	-137.11	-64.68	-142.7	-60.66	-147	-53.04

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,088명

- 수 전 수 : 감 14수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 5건

․ 노후관 정비 : 10m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

-전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

- 누수의심지역에 대한 탐지 실시

□ 불광터널중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	226,821	23,257	13	323	10	1,196
2015년	228,238	24,403	5	86	1	412
전년대비증감	1,417	1,146	-8	-237	-9	-784	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,740	1,685	1,778	38	93	2.2	5.5
일 평균공급량	56.13	54.35	57.35	1.22	3	2.2	5.5

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	99.57	88.22	120.26	90.23
2014	96.43	84.33	117.25	87.71	114.53	88.92	108.25	87.25	114.04	89.48	105.9	90.04	107.85
증 ․감	3.14	3.89	3.01	2.52	-114.53	-88.92	-108.25	-87.25	-114.04	-89.48	-105.9	-90.04	-107.85

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 1,417명

- 수 전 수 : 증 1,146수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 15건

․ 노후관 정비 : 30m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 수전수 증가로 공급량증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	75,940	4,681	1	21	1	21
2015년	74,772	10,167	9	247	12	8,286
전년대비증감	-1,168	5,486	8	226	11	8,265	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	562	486	558	-4	72	-0.7	14.8
일 평균공급량	18.13	15.68	18.00	-0.13	2	-0.7	12.8

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	99.24	111.27	65.99	120.46
2014	100.24	120.06	71.81	108.85	87.52	114.57	84.47	124.07	67.19	122.05	80.80	124.75	63.6
증 ․감	-1.00	-8.79	-5.82	11.61	-87.52	-114.57	-84.47	-124.07	-67.19	-122.05	-80.8	-124.75	-63.6

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,168명

- 수 전 수 : 증 5,4864수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 5건

․ 노후관 정비 : 10m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	28,936	7,442	5	602	0	0
2015년	28,308	7,550	0	0	1	33
전년대비증감	-628	108	-5	-602	1	33	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	334	403	420	86	17	25.7	4.2
일 평균공급량	10.77	13.00	13.55	2.78	1	25.8	7.7

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	100.53	101.45	107.58	92.56
2014	104.30	93.48	117.37	102.06	86.47	115.07	90.57	103.4	102.96	112.55	86.85	105.87	89.42
증 ․감	-3.77	7.97	-9.79	-9.5	-86.47	-115.07	-90.57	-103.40	-102.96	-112.55	-86.85	-105.87	-89.42

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 628명

- 수 전 수 : 증 108수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 0건

․ 노후관 정비 : 0m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

- 누수의심지역에 대한 탐지 실시

□ 진관중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	84,502	12,360	2	56	0	0
2015년	85,254	12,627	2	129	1	618
전년대비증감	752	267	0	73	1	618	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	694	718	752	58	34	8.4	4.7
일 평균공급량	22.39	23.16	24.26	1.87	1	8.4	4.3

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	91.19	99.41	72.49	101.67
2014	105.03	113.91	85.27	115.95	82.25	116.9	80.98	118.09	74.43	123.1	78.16	102.84	77.49
증 ․감	-13.84	-14.5	-12.78	-14.28	-82.25	-116.9	-80.98	-118.09	-74.43	-123.1	-78.16	-102.84	-77.49

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 752명

- 수 전 수 : 증 267수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 5건

․ 노후관 정비 : 10m

○ 공급량 증․감 원인

- 수전수 증가로 공급량 증가

- 진관동 기자촌11단지 SH공사 120세대입주로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

# 2

공급량 일일결산

□ 총괄표                                                2015.06.

일별	2014. 5월				2015. 5월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
구분	총 생산량			10,368,334	총 생산량			10,477,338	109,004
	일 평균 생산량			334,462	일 평균 생산량			337,979	3,517
	일 평균 증감율			-3.69	일 평균 증감율			1.05	4.741433
1	목	10.4	22.1	305,383	금	15.9	27.2	327,558	22,175
2	금	11.1	24.8	344,200	토	15.8	26	339,987	-4,213
3	토	8	19.3	328,588	일	17.1	19.6	332,799	4,211
4	일	8.5	20.5	312,743	월	12.5	20.1	336,730	23,987
5	월	6.8	15.5	292,751	화	8.3	19.9	322,333	29,582
6	화	7.6	19	322,666	수	9.8	22	342,798	20,132
7	수	8.7	22.3	326,031	목	10.6	24	351,442	25,411
8	목	11.5	19.5	332,272	금	11.7	22.7	329,423	-2,849
9	금	9.8	23.8	314,289	토	12.6	24	313,016	-1,273
10	토	12.9	28.3	345,189	일	13.5	25.9	342,749	-2,440
11	일	15.9	23.8	322,134	월	14.4	24.1	348,780	26,646
12	월	13.6	20.4	355,943	화	10.3	17.5	318,400	-37,543
13	화	11.9	25.6	308,041	수	11.8	21.4	327,147	19,106
14	수	15.3	25.9	353,413	목	15.3	26.6	346,272	-7,141
15	목	14.6	23.7	326,592	금	16.3	23.7	348,386	21,794
16	금	12.3	26.2	342,685	토	11.6	25.2	338,407	-4,278
17	토	14.3	26.2	337,112	일	11.7	25.2	337,954	842
18	일	13.7	27.1	349,418	월	13.7	22.2	346,831	-2,587
19	월	14.1	26.2	327,698	화	13	16.2	335,940	8,242
20	화	16.1	28.4	320,516	수	10.6	21.9	310,644	-9,872
21	수	16	26.5	339,027	목	12.3	26	345,815	6,788
22	목	13.6	28.3	328,859	금	13.7	20	341,247	12,388
23	금	17.6	27.8	355,147	토	13.6	28.3	339,450	-15,697
24	토	16.9	27.9	357,628	일	14	28.5	336,786	-20,842
25	일	18.3	24.9	320,332	월	14.4	28.7	339,103	18,771
26	월	16.5	24.7	325,639	화	14.1	30.3	341,004	15,365
27	화	16.7	28.3	370,677	수	14.4	31.5	344,345	-26,332
28	수	19.9	29.8	336,557	목	16.7	32.2	346,566	10,009
29	목	17.5	30.9	341,123	금	18.5	29.8	352,742	11,619
30	금	17.3	31.8	359,008	토	17	23.2	372,007	12,999
31	토	20.5	33.3	366,673	일	15.3	30.4	320,677	-45,996