지반조사 시행계획서

1. 시추조사

사당 배수지 건설공사 설계에 필요한 대상지역의 지층 정보 획득을 위한 시추조사를

4공 실시할 예정이며 세부적인 위치와 굴착깊이, 사진 등은 다음과 같다.

순 번	위치좌표	굴착깊이	굴착지름	굴착목적
SD-1	197280.61 / 541877.53	13.0m	76mm	지반조사
SD-2	197336.77 / 541877.59	13.0m
SD-3	197360.63 / 541880.44	13.0m
SD-4	197354.93 / 541858.25	13.0m

2. 지반조사위치도

SD-1 전경 (근거리)

SD-1 전경 (원거리)

SD-2 전경 (근거리)

SD-2 전경 (원거리)

SD-3 전경 (근거리)

SD-3 전경 (원거리)

SD-4 전경 (근거리)

SD-4 전경 (원거리)