원상복구 계획서

1 . 충적층(풍화대-연암 1m내외를 확인한 시추공의 경우)

암반층 상부에 위치한 모래, 자갈, 실트  등 충적층 구간까지 또는 풍화대구간까지만 굴착한 우물로서 구경이 100㎜(4") 이하인 공(시추조사공 포함)이 해당

□ 원상복구 절차 및 방법

주변환경검토		→	․주변환경 등 작업여건과 오염물질 유입 여부 점검
폐공제원조사		→	․우물의 심도, 지하수위, 케이싱의 구경, 심도, 재질 등을 조사
케이싱 제거		→	․유압작키 등 장비나 도구를 이용하여 케이싱을 뽑아냄
되메움 작업		→	․공내부가 자연적으로 함몰 되게 함 ․함몰이 안될 경우 주변 흙으로 다짐하며 되메움
주 변 정 리		→	․지표면을 평탄하게 하고 케이싱, 우물자재 등 폐자재는 운반 폐기처분

							∨∨∨			∨∨∨∨∨∨
	∨∨∨∨∨∨			∨∨∨∨∨∨
											주변 토양 되메움
	케 이 싱 ( 3.0 mm)
	자연수위				토사층
			▽ ～～～～～
					모래․자갈층 (풍화대)
											자연함몰구간
									∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘
		(구경 76 ㎜)
【원상복구 전】							【원상복구 후】

충적층 소형우물 구조도 및 되메움 모식도

2. 암반층(경암 이하까지 굴진 : 케이싱 인발 가능한 경우)

충적층 및 암반층 심부까지 굴착하여 암반대수층의 지하수를 주 대상으로 개발한 우물로서 구경이 100㎜(4") 이하인 공(시추조사공 포함), 케이싱 인발이 가능한 경우가 해당

□ 원상복구 절차 및 방법

주변환경검토		→	․주변환경 등 작업여건과 오염물질 유입 여부 점검
폐공제원조사		→	․우물의 심도, 지하수위, 케이싱의 구경, 심도, 재질 등을 조사
폐공내 이물질 제거		→	․펌프 등 공내에 이물질이 있는 경우 완전히 제거
불투수성재료 주입		→	․암반 대수층구간(또는 케이싱 미설치 하부구간)에 불투수성 재료 주입(시멘트, 몰탈, 벤토나이트 등)
케이싱 제거		→	․유압재키 등 장비를 이용하여 케이싱 인발
지표부 표면처리		→	․충적층의 공내부가 자연함몰되게 하거나 주변 흙으로 되메움
주변정리		→	․주변 환경에 어울리게 주변정리 ․작업 중 발생한 케이싱, 우물자재 등 폐자재는 운반하여 폐기처분

∨∨∨∨∨∨			∨∨∨∨				∨∨∨∨			∨∨∨∨∨∨
											주변토양 자연함몰
케 이 싱				충적층 ( m)
자연수위
		▽ ～～～～～
											시멘트밀크(1:1) 주입 [암반층 또는 케이싱미설치구간]
									□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
				암반층 ( m)
	(구경 76 ㎜)
【원상복구 전】							【원상복구 후】

암반층 소형우물 구조도 및 되메움 모식도(케이싱 인발의 경우)