시추공 원상복구 계획

암반층 상부에 위치한 모래, 자갈, 실트  등 충적층 구간까지 또는 풍화대구간까지만 굴착한 시추공으로서 구경이 100㎜(4") 이하인 공(시추조사공 포함)이 해당

□ 원상복구 절차 및 방법

주변환경검토		→	․주변환경 등 작업여건과 오염물질 유입 여부 점검
폐공제원조사		→	․시추공의 심도, 지하수위, 케이싱의 구경, 심도, 재질 등을 조사
케이싱 제거		→	․유압작키 등 장비나 도구를 이용하여 케이싱을 뽑아냄
되메움 작업		→	․공내부가 자연적으로 함몰 되게 함 ․함몰이 안될 경우 주변 흙으로 다짐하며 되메움
주 변 정 리		→	․지표면을 평탄하게 하고 케이싱, 시추자재 등 폐자재는 운반 폐기처분

							∨∨∨			∨∨∨∨∨∨
	∨∨∨∨∨∨			∨∨∨∨∨∨
											주변 토양 되메움
	케 이 싱 ( 3.0 mm)
	자연수위				토사층
			▽ ～～～～～
					모래․자갈층 (풍화대)
											자연함몰구간
									∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘
		(구경 76 ㎜)
【원상복구 전】							【원상복구 후】

충적층 시추공 구조도 및 되메움 모식도