신북초등학교 옥상 구조안전진단

○ 용역수행업체 : (주)씨온구조기술사사무소

- 담당자및연락처 : 박종범 (T 541-6616)

○ 용 역 비 : 6,380,000원

○ 대상지 개요

건 물 명	주 소	층수 (지하/지상)	녹화유형	녹화면적 (㎡)	협약체결 기 관 명	연 락 처
신북초등 학교	마포구 월드컵로38길 26	지상4층	경량형, 혼합형	223.6	신북초등 학교	02-303-6884

▣ 신북초등학교

∙ 위    치            : 마포구 월드컵북로38길 26

∙ 준공년도           : 1982.09.02

∙ 옥상면적           : 240㎡

∙ 옥상녹화 가능 면적 : 223.6㎡

∙ 옥상녹화 제안 유형 : 경량형, 혼합형

∙ 보수 필요사항 : 옥상방수

신북초등학교	지붕층 평면도