설 계 심 의 결 과

사업명	가로변 녹지량 확충사업
대상지	상일동 167일대 (동남로)	사업비	244,500천원
요청기관	강동구(푸른도시과)	심의일자	2014. 3. 5(수)
주관부서	市 조경과	심의결과	조건부

심  의  내  용

○ 1구간 메타세쿼이아는 지그재그형태로 2열 식재하고 관목류는 제외

○ 2구간 생태연못에는 겨울철 경관을 볼 수 있는 물억새, 수크령 등 사초과 식물과 습지 생태에 적합한 다양한 수생식물 추가 도입

○ 3구간 보식대상지 눈주목은 한곳에 모아심기하고 발생한 빈공간은 사철나무로 식재하고, 콘크리트 잔디블럭은 가로 경관을 고려하여 녹색 재질의 잔디보호시설로 변경

○ 5구간 이팝나무 보식대상지는 양질의 토사로 토양치환(1m 가량) 후   자갈배수층 및 유공관을 설치하고, 조경석쌓기는 기존 지형을 살려서 시공

○ 7구간 노후된 콘크리트블록은 재포장하지 말고 자연스러운 황토포장으로 변경하고, 계단설치는 주변과 이질감 없는 재료 사용

○ 공사비에서 초화류 비율이 낮으므로 산책로 주변에는 여름철 30cm 이상 자라는 볼륨감 있는 숙근초화류(붓꽃, 원추리, 옥잠화, 쑥부쟁이, 구절초 등)와 겨울철 경관 연출을 위해 사초과 및 벼과 식물(수크령, 억새, 은사초 등)을 추가 도입

○ 녹지대 내 한전분점함 등 미관을 저해하는 구조물은 녹화 반영

심  의  내  용

○ 수목 등 공사자재에 대한 검수 철저 및 정밀 시공으로 공사 품질 향상

(특히 관목류는 속성재배목이 사용되지 않도록 현장 검수 철저)

○ 파고라 등 시설물은 서울특별시 공공시설 디자인 인증제품 활용 또는  디자인심의를 득하여 설계에 적용

○ 조경석은 석면검사 시험성적서를 받아 석면 불검출 자재 사용

○ 보도공사 시행 시 공사안내판 및 안전펜스 설치, 보행안전 도우미 배치 등 시민 불편을 최소화하고 보도공사 설계시공 매뉴얼(보도블록 10계명) 준수