서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사장 가림벽 관리 방안 알림(공사용 임시시설물 디자인 가이드라인 Vol.4 공개)

1. 시장요청사항(2014.12.19)과 관련입니다.

2. 요청사항은 “대형공사장 등의 가림벽을 조사하여 제대로 된 홍보매체로 활용하는 것을 검토해 주시기 바랍니다.”라는 내용입니다.

3. 이와 관련하여 그간 우리시는 공사현장의 위험 예방과 지저분한 현장을 가리기 위하여 설치하는 공사장 가림벽에 대하여 깨끗한 도시환경 이미지 향상과 시민과의 정책 소통을 위한 시설로 조성하기 위하여 「공사용 임시시설물  디자인 가이드라인」 Vol.1 ~ Vol.3 을 운용하여 왔습니다.

4. 2014.12.19 시장요청에 따라 시 주요정책 및 시민과의 소통채널 등 정보제공을 위한 콘텐츠를 포함하여 「공사용 임시시설물 디자인 가이드라인」 Vol.4를 공개하면서 서울시 발주공사장에 대한 붙임의 ‘공사장 가림벽 관리 방안’을 알려  드리니 업무에 참고하여 자체계획 마련하여 추진하시기 바랍니다.

○ ‘공사장 가림벽 관리 방안’ 주요내용

- 대 상 : 20m 이상 간선도로변 또는 연면적 10,000㎡ 이상 공사장

- 가이드라인 Vol.4 추가 주요내용 : 「시 주요정책 및 시민과의 소통채널」 콘텐츠 → 공사장 가림벽에 서울시 관련 디자인 설치 비율인 80% 구간에 우선 시공 설치

- 가이드라인 검색 방법 : 서울시 홈페이지 》 분야별 정보 》 문화관광  》 문화·관광·체육·디자인 》 디자인 》 디자인 자료실 》 디자인 가이드라인 》 공사용 임시시설물 디자인 가이드라인 Vol.4

- 관리 방안 : 발주부서에서 과업내용 포함 등의 방안 마련하여 시행

- 자료제출 : ‘공사장 현황 및 가림벽 사진’ 서식을 매월 1회 공사 관계자로부터 징구

붙임 : 공사장 가림벽 관리 방안 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건설총괄부장),SH공사사장
주무관			정책운영팀장			도시공간개선단장
협조자
시행	도시공간개선단-7207	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-7604	/전송	2133-0844	/		/	대시민공개