공사장 가림벽 관리 방안

□ 대 상

○ 20m 이상 간선도로변 또는 연면적 10,000㎡ 이상 공사장

※ 장기간 방치된 나대지의 가림벽 포함

□ 관리 가이드라인

○ 그간 추진한 가이드라인

- 2009.12.14 : 『공사용 임시시설물 디자인 가이드라인』 Vol.1 공개

- 2013. 8.26 : 『공사용 임시시설물 디자인 가이드라인』 Vol.2 공개(Vol. 1 전면 개선)

	주요 내용 요약
▶ 【변화하는 시정, 슬로건 등을 유연하게 적용, 시정 슬로건 및 브랜드 공간 마련】 ▶ 공사장 안내판 설치 기준 마련 → 서울시 시설물 표준형 디자인 공사 종합 안내도 준수 ▶ 디자인 시공 설치 비율 → 시 지도감독 【8(시) : 0(구) : 2(건축관계자)】, 구 지도감독 【3 : 5 : 2】 ▶ 도로 폭에 따른 규모 → 20m 미만(H=3m이상), 20m 이상(H=6m이상) ▶ 색채 및 서체 → 서울 10색 기준, 서울남산체․서울한강체 등 서울서체

- 2014.11.10 : 『공사용 임시시설물 디자인 가이드라인』 Vol.3 공개 (Vol.2 병행사용)

	추가 주요내용 요약
▶ 민선6기 시정 슬로건 및 BI인 ‘함께서울’과 시민 체감도가 높은 사업의 상징요소 등 활용 ▶ “공유서울” “맑은아파트만들기” “여성안심특별시” “내손안에서울” “인생이모작지원센터” “현장시장실” 등

․ 구 지도감독 대상 공사장의 서울시 관련 디자인 설치 비율인 30% 범위에 시공

○ 『공사용 임시시설물 디자인 가이드라인』 Vol.4 공개 : 2015. 6.17

- 「시 주요정책 및 시민과의 소통채널」 콘텐츠 공개

	추가 주요내용 요약
▶ ‘서울형 도시재생, 사람중심 서울로 다시 태어납니다’ ▶ ‘숨쉬는 서울 함께 만들어요’ : 아리수, 서울둘레길, 환경 등 시민캠페인 ▶ ‘서울역 7017’ 차가 떠난 자리에 사람이 모입니다. 경제가 살아납니다. ▶ 시민접점 채널 : ‘경청․소통․참여로 함께 !’ → 응답소 등 6개 타입

- 별첨 1. 의 “공사장 가림벽 부착용 홍보 콘텐츠”를 가림벽에 설치

․ 서울시 관련 디자인 설치 비율인 30% 구간에 ‘Vol.3 추가내용’보다 우선하여 시공

□ 관리 가이드라인 검색 방법

서울시 홈페이지 》 분야별 정보 》 문화관광 》 문화․관광․체육․디자인 》 디자인 》 디자인 자료실 》 디자인 가이드라인 》 공사용 임시시설물 디자인 가이드라인 Vol.4

□ 관리 방안

○ 건축허가(사업계획승인 등) 조건 부여

- 『공사용 임시시설물 디자인 가이드라인』 Vol.4 준수

- 착공신고 접수 시 설치된 가림벽 현황사진 징구

- 매월 1회 가림벽 현황사진 징구(별첨 2. 서식 활용)

○ 가림벽 총괄 업무 담당자 부서 자체 업무분장(체계적 관리 절실 필요)

□ 공사장 관리 현황

연번	위치 및 사업명	사업규모	가림벽 규모	공정	준공예정	가이드라인 준수여부
1	○○동 ○○ ○○공사	예시) 1.사업부지(㎡) 2.지상/지하층 3.연면적(㎡) 4.주용도(2 이내)	예시) H= m L= m 도로면한구간 m	예시) ○○% ○○공사중	○년 ○월	도로면한구간 가이드라인 준수 의견제시 1.준수 2.일부준수 (미준수내용) 3.미준수
2

□ 자료 제출

○ 매월 1회(월말) 자치구 가림벽 총괄 담당자는

- 위의 “공사장 관리 현황”과

- 공사관계자로부터 매월 제출되는 “별첨 2.” 서식을

○ 도시공간개선단에 누락 없이 제출

※ 별첨 1. “공사장 가림벽 부착용 홍보 콘텐츠”

별첨 2. “공사장 현황 및 가림벽 사진”

별첨 1.

공사장 가림벽 부착용 홍보 콘텐츠

□ 시 정책 소개 콘텐츠

○ ‘서울형 도시재생, 사람중심 서울로 다시 태어납니다’

○ ‘숨쉬는 서울 함께 만들어요’ : 아리수, 서울둘레길, 환경 등  시민캠페인

○ ‘서울역 7017’ 차가 떠난 자리에 사람이 모입니다. 경제가 살아납니다.

□ 시민접점 채널 콘텐츠

○ ‘경청·소통·참여로 함께!’ : 시와 시민이 소통하는 6가지 채널 소개

〈 1. 로고 타입 : 1개씩 각각 사용할 수 있는 콘텐츠 〉

〈 2. 로고 타입 : 반드시 전체를 함께 사용, 로고를 1개식 나눠 쓸 수 없음.

별첨 2. 공사장 현황 및 가림벽 사진

예시) : 연번 1. ○○공사

사 업 구 역 현 황
RPP(재질) 가림벽
7월(전월)	8월(금월)