사업부장 현장점검시 지시사항

□ 점검 일시 : 2015. 7. 23(목)

□ 점검 장소 : 우이신설 경전철 1공구

□ 지시사항

【안전관리】

○ 자재 인양시 사용하는 와이어로프가 변형, 파손, 비틀림 등 부적정

와이어로프는 현장에서 즉시 반출하고 주기적으로 와이어로프 상태,

체결방법 준수 확인 할 것

○ 추락 위험이 있는 2m이상의 장소는 근로자에게 안전대를 반드시

착용하고 작업토록 항시 점검 할 것(특히 쌍줄비계 설치된 기능실)

【품질관리】

○ L01정거장 승강장 상부 슬라브 균열 보수 상태에 대한 품질관리

확인하여 제출 할 것

○ 중앙파일 절단부분 슬라브 마감 처리에 대한 품질관리가 미흡하니

마감 처리방법에 대하여 제출 할 것

승강장 상부슬라브 균열 보수상태	중앙파일 절단 후 처리 상태