월간 점검 사진

LBS판넬 단자접속부 온도	28(℃)		내부온도	29(℃)		계기용 변압기온도 (MOF)	31(℃)	내부온도	28(℃)
계기용변류기 (CT)외부온도	33(℃)		파워퓨즈 접속점온도		28(℃)	전력용 변압기온도 (TR)	37(℃)	내부온도	33(℃)
저압반전력용 콘덴서 온도	40(℃)	저압반케이블 부하전류 점검		0.25(A)		무정전전원공급장치온도 (UPS)	91(℃)	정류기반전원부	34(℃)