음수대 실태점검 복명서

□ 설치장소 :  등명중학교 ( 주소 : 강서구 등촌3동 690-4 번지 )

□ 점검일시 : 2013. 12. 24  .

□ 복 명 자 : 곽진선외  1명

□ 면 담 자 : 성명  이격용(행정실장)  ( 연락처 : 2658-2727 )

□ 음수대현황 : 총  25  대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태 점검	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 0대, 버블러 파손 0대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0대
	○ 철거 음수대	○ 철거 음수대 수량 : 2대 - 철거사유 : 배관상태불량으로 수질에 영향이 있어 철거 - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : 외부창고 - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결, 미체결 ○ 향후계획

□ 점검자 의견

설치 당시 음수대만 추가 설치 한 후, 자체적으로 PVC 배관을 부설하여 사용 중에 물속 염소냄새가 심해 사용을 중지하고 철거해놓은 상태로, 스텐레스 배관 신설공사 시행 시 재설치하여 사용할 의사가 있음.

□ 점검사진

음수대 실태점검 복명서

□ 설치장소 :  등양초등학교 ( 주소 : 강서구 등촌3동 691 번지 )

□ 점검일시 : 2013. 12. 24  .

□ 복 명 자 : 곽진선외  1명

□ 면 담 자 : 성명  이격용(행정실장)  ( 연락처 : 2658-2727 )

□ 음수대현황 : 총  7  대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태 점검	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 0대, 버블러 파손 0대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0대
	○ 철거 음수대	○ 철거 음수대 수량 : 1대 - 철거사유 : 수질 문제로 철거 - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : 사업소 회수 - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결, 미체결 ○ 향후계획

□ 점검자 의견

2007년 설치 후 20010년 녹물 출수로 인해 철거 후 사업소에 수거.

□ 점검사진

음수대 실태점검 복명서

□ 설치장소 : 마포고등학교 ( 주소 : 강서구 등촌3동 82-1번지 )

□ 점검일시 : 2013. 12. 24  .

□ 복 명 자 : 곽진선외  1명

□ 면 담 자 : 성명 김기옥 (행정실장)    ( 연락처 :3663-2582 )

□ 음수대현황 : 총  28  대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태 점검	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 0대, 버블러 파손 0대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0대
	○ 철거 음수대	○ 철거 음수대 수량 : 0대 - 철거사유 - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결, 미체결 ○ 향후계획

□ 점검자 의견

화장실 리모델링 관계로 철거 후 재설치 함.

□ 점검사진

음수대 실태점검 복명서

□ 설치장소 : 등촌초등학교 ( 주소 : 강서구 등촌2동 520-4번지 )

□ 점검일시 : 2013. 12. 26  .

□ 복 명 자 : 곽진선외  1명

□ 면 담 자 : 성명 신중돈(행정실장)    ( 연락처 :3663-2582 )

□ 음수대현황 : 총  28  대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태 점검	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 0대, 버블러 파손 0대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0대
	○ 철거 음수대	○ 철거 음수대 수량 : 2대 - 철거사유:리모델링공사로 임시철거 - 사용 가능 여부 : 가능, 불가 - 보관 장소 : 외부창고 - 향후 사용계획 : 있음, 없음
	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결, 미체결 ○ 향후계획

□ 점검자 의견

건물 리모델링 공사로 4,5층 복도에 설치되어 있던 음수대 철거 후 보관 중이며,

추후 급식실 배관공사 후 재설치 하여 사용 예정임.

□ 점검사진