문서번호	시설관리과-17084
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이혜진	송종범	09/09 남정열
협 조

상수도관 이설관련 보고

(강동대로 중앙분리대 철거에 따른 상수도시설물이설)

명에 의거 동담당 업무를 수행하면서 강동구청 치수과에서 시행하는 “둔촌로 하수암거 신설공사” 구간내 지장 상수도시설물 이설협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 요청현황

가. 공사명 : 둔촌로 하수암거 신설공사

- 공사기간 : 2015.08.01. ~ 2016.12.31.

나. 이설위치 및 지장상수도관 이설현황

- 강동대로 올림픽공원 북2문 부근 약230m내 중앙분리대에 위치한 ϕ648맨홀 ×2개소 높이인하 및 원상복귀

☞ 강동대로 중앙분리대 철거에 따른 시설물 이설 등 협의

(강동구청 치수과-8889, 2015.07.29.)

☞ 강동대로 중앙분리대 철거에 따른 상수도시설물 이설 고지서발부요청

(강동구청 치수과-10962, 2015.09.07.)

성내동 468-5 맞은편 도로중앙분리대에 위한 퇴수철개(ϕ648) 2개 높이조절 및 원상복귀

위치도

□ 보고내용

○ “둔촌로 하수암거 신설공사” 구간 내 강동대로 중앙분리대 철거에 따른 상수도 맨홀철개 높이낮춤 및 공사후 원상복귀하는 원인자이설 신청에 대한 현장조사 결과, 퇴수철개(ϕ648×2개소)가 저촉이 되어 상수도철개 높이조절해야 할 실정임.

□ 처리의견

○ 상기와 같은 실정으로 퇴수철개(ϕ648×2개소) 원인자 이설에 대하여  따로붙임 상수도이설승인조건(안)으로 원인자로 하여금 철개 높이조절 및 공사 후 원상복귀토록 승인조건에 부여함.

- 이설승인 현황

저촉상수도관			승 인 조 건	비 고
연번	시설물	규격
1	원형 철개	648	퇴수철개(ϕ648×2개소) (첨부 이설조건안)	성내동 468-5 건너편 중앙분리대 위치

○ 원인자 자체이설시 서울특별시 수도이설등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례에 의거하여 퇴수 및 세척수량과 작업출동경비 등을 별도 고지하고 상기 내용을 강동구청 치수과로 회신하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 상수도이설승인조건(안) 1부.

2. 퇴수 및 세척수량 산출내역서 1부. 끝.