팀별 점검 로드맵

구분	교량기획팀	교량관리팀	비고
점검 구간	본선 동측 플레이트거더 상하부(A1~P5) 북단 A, B램프 상하부 본선 상행선 상하부(P5~P15) 남단 B,D,F램프 상하부	본선 남측 플레이트거더 상하(P15~A2) 남단 E,A,C램프 상하부 본선 하행선 상하부(P5~P15) 북단 F,C램프 상하부

주요 점검사항

상세점검 부위		점 검 항 목
강 재	▷모재 및 보강재	∙모재 변형, 균열, 파손, 처짐 ∙부식, 도장박리
		∙가로보 접합부, 강바닥판 등 피로균열
	▷수직재행어	∙모재 변형, 균열, 파손, 이상처짐 ∙표면 부식으로 인한 단면감소 ∙면외 휨변형, 수직도
		∙핀연결부의 부식이나 피로균열
		∙내부결함(라미네이션 등) 진전여부
	▷사이드블럭	∙하현재 사이드블럭 볼트풀림
		∙상·하현재 사이드블럭 볼트풀림
		∙고무패드 이탈여부 및 유격상태
	▷연결부	∙용접결함
		∙볼트누락 및 풀림
		∙이상음
기 타	▷포장	∙포장 보수부위 손상 재발여부
	▷교각	∙0.3mm 이상 균열의 진전여부
	▷신축이음	∙모재 변형, 후타재균열, 후타재마모, 파손, 처짐 ∙표면 부식
		∙이동량 측정
		∙하부 물받이 토사적치
	수중 우물통	∙구체 외관상태 ∙하상상태

세부 점검사항

구 분		점검사항	비고
상부구조	교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장) • 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장) • 단차, 파손(신축이음부 주변) • 마모, 바퀴자국(곡선부, 중차량통행로) • 물고임(배수구 주변)
	배수시설	• 뚜껑파손 및 주변파손, 누락, 오물퇴적, 막힘 • 관의 연결부 어긋남, 파손, 이물질에 의한 막힘, 지지철물의 이완 및 파손, 배수관 길이 부족(짧음), 유출구 위치 부적절(도로구간)
	난간 및 연석	• 강재의 경우 도장 손상 및 부식 • 난간과 상판연결부의 결함, 파손 • 전체적인 처짐 및 선형불량 • 균열, 박리, 파손 • 철근노출 및 부식 • 전체적인 처짐 및 선형불량
	신축이음 장치	1) 본체 : • 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 • 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적 • 누수 및 슬래브 접속면 백태 • 방수 물받이 고무재 파손여부 2) 후타재: • 단차(본체, 교면포장, 접속슬래브) 균열 및 파손
	바닥판 하면	1) 공통 • 균열, 박리, 파손 및 철근노출 • 누수 및 백태(유리석회)
		2) 강상판 • 용접상세부 피로균열 • 스플라이스부 볼트 이완 및 누수 • 강상판 하면의 도막박리 및 부식

구 분		점검사항	비고
하부구조	주형	강재 주형 • 도장 부풀음, 점부식, 박리 • 용접부 피로균열 • 주형의 변형 • 누수에 의한 물고임 • 부식 및 단면 손실 • 비둘기 배설물 등 오물 퇴적 • 볼트체결부 이완 및 누락 • 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부) • 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변, 상자형주형 내부 등)
	받침 장치	1) 본체 • 가동받침의 신축유간 부족 • 가동받침 전․후방의 가동장애 요소 • 받침과 주형의 밀착상태 • 수직보강재와 받침 편기상태 • 받침 물고임 및 부식 2) 받침 콘크리트 • 앵커볼트 파손, 절단 • 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하 • 교각두부 균열
	교대	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동) • 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, • 백태(유리석회)
	교각	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출 • 재료분리, 백태 및 두부 물고임 • 받침부 하부 균열 및 파손 • 시공이음부 균열 • 이동 또는 기울음 • 수면접촉부 침식