소방장비 고장발생에 따른 원인 분석 보고

1. 대상차량

조연차(17호)  98가 7031

현대 화이어텍 5톤  250PSI   오토밋션 장착

용도 : 조명 및 고발포, 배연

2. 고장 전 전조증상

잦은 축전지 방전으로 인한 엔진시동 불량

점프선을 이용한 수회 엔진시동

3. 고장내용 및 증상

오토밋션 중립(N) 상태 인식불량으로 시동키 작동불능

주행 중 일정속도(40~50㎞)에서 기어변속 불량

속도계 작동불량

4. 원인

오토밋션 이니피트스위치 불량으로 기어 중립상태 인식불량 및 시동불능

5. 수리내역

이니피트스위치 퓨즈 교환

에탁스 교환

6. 향후 차량 관리요령

축전지 방전 방지를 위해 점검 시 20분이상 시동 및 도로주행 병행

충전기를 이용한 축전지 충전실시

점프선 이용 시 과전류 방지를 위해 사용방법 숙지