“ 참고자료”

□ 건설공사 표준품셈 자료 「제Ⅱ편 기계설비1-1-2-3(가)」

○ 스테인리스강관배관(Page1027)

(1M당)

구분 관경(㎜)	프레스식접합				비고
	배관공(인)		보통인부(인)
	옥내	옥외	옥내	옥외
13	0.034	0.030	0.017	0.015	- 화장실 배관은 본 품에 20%, 기계실 배관은 본 품에30%를 가산 한다 옥외배관(암거내)은 본 품에10% 감 한다
20	0.045	0.040	0.023	0.020
25	0.053	0.047	0.027	0.024
32	0.067	0.060	0.034	0.030
40	0.078	0.070	0.040	0.036
50	0.084	0.075	0.043	0.038

【주】㉠ 본 품은 일반배관용용 스테인리스강관(KSD 3595)의 옥내 일반배관 기준이다.

㉡ 본 품은 인서트, 지지철물 설치, 소운반, 절단, 배관 및 프레스접합, 배관시험을 포함한다.

㉢ 단열 지지대 및 관 지지대 설치시에는 별도 계상한다.

㉣ 밸브류 설치품은 “1-2-1 밸브 및 콕류”를 적용하고, 관이음 부속류의 설치품은 본 품에 포함되어 있다.

○ 나사 조임식이음관 접합 (제Ⅰ편 토목 19-3-3-1) Page502

구분 관경(㎜)	나사조임식 이음관접합(개소당)		비고
	배관공(인)	특별인부(인)
13	0.05	0.02	-
20	0.06	0.02
25	0.08	0.03
32	0.09	0.04
40	0.10	0.04
50	0.12	0.05

【주】(1) 본 품은 소운반을 포함한 것이다.

(2) 관로의 터파기,되메우기,잔토처리 및 물푸기는 별도 계상한다.

○ 2.배관(나사식) (제Ⅱ편 제4장 가스설비공사 4-1-1-2) Page1090

구분 관경(㎜)	나사조임식 이음관접합(개소당)		비고
	배관공(인)	보통인부(인)
20	0.061	0.017	-
25	0.087	0.024
32	0.109	0.030
40	0.123	0.034
50	0.168	0.046

【주】(1) 본 품은 중압이하의 가스용 강관의 나사식 접합 및 배관 기준이다.

(2) 본 품은 절단,나사홈가공,배관 및 나사접합 작업이 포함이다.

(3) 공구손료 및 경장비(절단기,나사홈가공기 등)의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.