양수기점검 종합보고서

□ 관악119안전센터                               점검일자:14년1월10일

양 수 기 수 량 (대 수)		비 고
용 량	0.5HP, 수중펌프	관악119안전센터
수 량	4 대

□ 자체점검 사항

구 분	세 부 점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
		양호/불량/유/무
양수기관리, 보관상태	양수기의 보관상태	양호
	호스, 밴드 등 부속품 보관상태 (정위치 보관 및 위치표시)	양호
	고장양수기 대수	1 대	전기배선 불량
	관리자의 양수기 가동요령숙지여부	양호
	안전센터보관 양수기상태	양호
	보관장소의 적정여부	양호	창고
	긴급 반출시 운반 지장여부	양호
	기타(특이사항)	없음
사용교육	양수기 가동요령에 대한 교육 여부	양호
	양수기 가동요령에 대한 교육실시 여부	양호
관리대장	양수기 관리대장 비치여부	양호
	관리대장(안전센터) 비치여부	양호

작성자 : 소방장 성명 안태희  (인)

확인자 : 소방위 성명 최오선  (인)

수중펌프 고장사진(1대)