설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 서부공원녹지사업소

○ 대  상  지 : 마포구 신북초등하교, 구로구 하늘숲유치원

○ 설계용역사 : 한수그린텍 등

○ 심 의 일 자 : 2015. 10. 27.(화) 10:00~11:00

○ 참  석  자 : 시․사업소 담당팀장 및 담당자, 설계자

※ 외부위원(한승원 박사, 농촌진흥청) 심의내용은 서면으로 갈음

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

[공통사항]

안내판 문구수정(옥상녹화→옥상녹화·텃밭) 및 기초하부 단면도 등 상세도 보완

옥상이라는 환경을 고려하여 교목은 지주목 설치할 것.

교육 등을 위해 무궁화를 독립수 형태로 3주 내외를 식재할 것.

텃밭 설치시, 토양개량제 및 유기질 비료 등의 물량을 산정하여 포함하고, 농기구 보관함 설치 권장

사업 시행시 방부․건조 등 목재 품질에 대한 사항 확인 철저

방수공사에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을 명시

(권장사항 : 10년간의 방수 보증을 받을 것)

공사 착공 전 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한 안전성 검토 확인을 설계도면 겉표지에 직접 받아 제출·도면 첨부, 자치구 담당자 확인 필수

※ 항목별 현장적용여부를 설계심의 지적사항 조치결과서 양식에 맞게 작성하여 제출

[마포구 신북초등학교]

파고라 기초콘크리트 일부가 F.L 위로 노출되지 않도록 조정하거나 치장 필요

주열 X7에 위치한 계단에는 보행간의 사고 예방을 위한 안전표지 부착할 것.

텃밭을 이용하는 동선은 휴게공간과 중복되지 않도록 별도로 계획할 것.

텃밭 주변(특히 남향부)에는 햇볕이 가려지지 않는 수종으로 식재계획 수립할 것.

[구로구 하늘숲유치원]

모든 평면도에 방위표 삽입 및 사업개요 오기 수정할 것.

주열 X18~19, Y0~-1부분에는 잔디마당 진출입이 가능하도록 일정구간 식재를 배제할 것.

식재기반과 텃밭의 인공토 비율은 용도에 적합하게 조정할 것.

수전은 텃밭과 저류지 등의 향후 관리와 이용편의 등을 고려 배치할 것.

조류 유인 등을 위한 식이식물 도입할 것.