2015 반포한강공원 제설대책

2015. 11

반 포 안 내 센 터

2015년 반포한강공원제설대책

2015-2016 동절기를 대비하여 제설 대책을 수립․시행함으로써 강설시 신속한 제설작업으로 한강공원을 이용하는 시민들의 불편이 없도록 진․출입 차량 및 자전거 통행 안전에 만전을 기하고자 함

□ 추 진 기 간 : 2015. 11. 15 ~ 2016. 3. 15 (4개월간)

□ 일 반 현 황

▷ 관 리 구 역

- 구간 : 고압송전철탑 ~ 한강철교(7.2㎞)

- 면적 : 563,015㎡

▷ 인 원 및 제설 장비

□ 인 원 현 황

구분	계	직 원	청 경	공익요원	환경원	녹지관리원	기타
현 원	30	4	13	3		3	7
작업가능	30	4	13	3		3	7

□ 장비, 제설 자재 현황

구 분	계	경운기	장착용삽날	회전솔제설기	넉가래	철각삽	빗자루	손 수레	모래주머니 (포/개소)	친환경 제설제 (포/30kg)	비고
장 비	7	2	2	1				2
자 재	330				30	20	30		50	200

□ 기 본 방 향

▷ 한강공원내 친환경제설제 전면사용

▷ 응달, 상습결빙구간 등에는 통행자제 등 안내표지로 안전사고 방지

▷ 위탁시설 주변은 수탁자 자체 제설작업 시행 체계확립

▷ 대설주의보(적설량 5cm 이상)시 연간단가업체 투입 작업시행

▷ 신속한 복구 및 시민불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

- 기동성 확보를 위한 작업지점 분산배치

- 강설 예보시 결빙 예상구간 제설대책 사전대비

▷ 취약지점 집중 제설

- 차량 진출․입로

- 보행 진입계단 및 경사로

- 공원 진입로 및 통행로

- 기타 결빙 구간 등

□ 단계별 기상상황 및 근무기준 등

구 분	기 상 상 황	근무기준	주 요 조 치 사 항	비 고
평 시	일 상 예 보 강수 확률 30% 미만 또는 기온 2℃ 이상	주․야간 근무자	- 비상연락망 정비 및 직원 제설 교육실시 - 제설장비 사전점검 및 정비	문자전송
1단계	강 설 예 보 적설량 1~5㎝ 내외 예보시	직원 2명	- 기상예보전파 및 제설요원 비상연락 - 취약지역 모래살포 및 구간별 제설 작업시행	문자전송
2단계	대 설 주 의 보 적설량 5㎝ 이상 예보시	직원 1/2	- 전단계 근무요령 계속 수행 - 우선 순위에 따라 구간별 제설작업 시행	문자전송
3단계	대 설 경 보 적설량 10㎝ 이상 예보시	직원1/2	- 제설작업 상황전파 및 유지 - 기상개황 및 분석보고 - 제설작업 착수 및 완료보고 - 우선 순위에 따라 제설작업시행 - 장비 및 자재지원 검토	문자전송 ※ 필요시 전직원

□ 제설 작업 실시 계획

▷ 제설 대상 구간

연번	구분	위치(구간)	규모(m)	수량 (개소)
1	자전거도로	상류철탑~한강철교 - 구자전거도로	∙폭 4~5m, 연장 5,910m - 폭 4.5m, 연장 600m	2
2	산책로․보행로	상류철탑~서래섬	∙폭 1.5~6m, 연장 7,920m	1
3	진출․입로	상류철탑~서래나들목 -차량도로	∙폭 3.5~4m, 연장 700m - 폭 5.5m, 연장 830m	2
4	경사로	안내센터나들목	∙폭 3m, 연장 100m	7
		서래나들목	∙폭 3m, 연장 90m
		한강현대Apt(113~114동)	∙폭 3m, 연장 150m
		한강현대Apt(109동)	∙폭 2m, 연장 45m
		한강대교 상류	∙폭 3.5m, 연장 65m
		한강대교 하류	∙폭 1.2m, 연장 75m
		노량대교	∙폭 5m, 연장 95m
5	계 단	안내센터 나들목	∙폭 5m, 연장 30m	4
		서래나들목	∙폭 5m, 연장 25m
		한강현대Apt(113~114동)	∙폭 2m, 연장 40m
		한강대교 하류	∙폭 2m, 연장 35m

▷ 사전 조치 사항

- 제설 취약지점 모래주머니 및 제설제 비치

- 직원 비상연락망 정비

- 제설작업 구간별 우선 순위 부여

- 제설장비 및 자재 점검

▷ 제설 작업 실시

- 주간 강설시 : 상황에 따라 제설작업 시행

- 야간 강설시 : 익일 07:00부터 제설작업 시행

※ 익일 오전중으로 제설작업 종료

- 공원내 매점 및 주차장 관리요원 적극 활용

▷ 제설 구간 책임자 지정

연 번	제 설 구 간	책 임 자	비 고
1	상류철탑 ~ 잠수대교 상류 (차로, 진출입로, 진입 계단 등 )	백창현
2	잠수대교 하류 ~ 사무실 앞 (차로, 진출입로, 계단 등)	조관희
3	사무실 앞 ~ 반포천 (자전거도로, 진출입로, 진입계단 등)	김창기
4	반포천 ~ 한강철교 (자전거도로, 지하보도, 진입계단 등)	백종현

▷ 취약지점 제설자재(모래주머니 등) 비치

연번	구 분	위 치	연장(m)	폭(m)	비 고
1	경사로	안내센터나들목	100	3	제설함 1개소 설치 (모래주머니 10포,제설제 3포)
2	〃	서래나들목	90	3	〃
3	〃	한강현대아파트(113~114동)	150	3	제설함 2개소 설치 (모래주머니 각10포,제설제 각3포)
4	〃	한강현대아파트(109동)	45	2	제설함 1개소 설치 (모래주머니 10포,제설제 3포)
5	〃	한강대교 상류	65	3.5	〃
6	〃	한강대교 하류	75	1.7	제설함 1개소 설치 (모래주머니 20포, 제설제 3포)
7	〃	노량대교	95	5	제설함 1개소 설치 (모래주머니 13포,제설제 1포)
8	계단	안내센터나들목	30	5	〃
9	〃	서래나들목	25	5	〃
10	〃	한강현대아파트(113~114동)	40	2	〃
11	계단	한강대교 하류	35	2	〃

▷ 적설량에 따른 작업 계획

- 제설작업 구간별 우선순위

▪ 1 순위 : 차량 진 ․ 출입 경사로

▪ 2 순위 : 자전거도로 , 산책로, 한강교량 E/V, 나들목, 보행육교 등 진입로 주변

▪ 3 순위 : 주차장, 매점 주변 등

▷ 제 설 작 업

- 제설작업 순서

▪ 주간 강설시 : 본부지시 및 상황에 따라 자체적으로 제설 작업 시행

▪ 야간 강설시 : 익일 07:00부터 제설작업 시행

▷ 단계별 제설작업 원칙

- 1단계 : 적설량 1~5cm내외(쓸어내기 + 밀어내기 + 모래, 제설제)

- 2단계 : 적설량 5cm이상(장비+쓸어내기+밀어내기+모래, 제설제)

- 3단계 : 적설량 10cm이상(장비 + 밀어내기 + 모래, 제설제)

▷ 폭설시 임차장비 및 용역인력 동원체계 구축<적설량에 따라 유동적 투입>

- 장    비 : 각 공원별 스키로더 1대 (총11대, 최대동원 20대)

- 인    력 : 각 공원별 10명 (110명)

- 동원업체 : ‘하천시설물 유지관리 및 개선공사 (연간단가)’ 시공사

▷ 공원 환경을 우선으로 하는 친환경적 제설제 사용작업 시행

- 인력 및 경운기에 의한 쓸어내기 및 밀어내기 원칙

- 계단부 및 경사로 모래살포 우선(자전거도로 제외)

- 자전거도로 응달, 상습 결빙구간 제설제 또는 액상 제설재 살포

- 초지 및 광장부 등 이용량이 적은 구간 불필요한 제설재 사용 억제

- 친환경 액상 제설제 시범 사용후 모니터링 실시

□ 행 정 사 항

▷ 제설작업 확인증(임차장비 사용확인서) 발급 철저(1부 자체 보관)

▷ 제설작업 착수 및 완료시 보고 - 시설관리과

□ 기 타 사 항

▷ 제설상황 보고체계

– 한강사업본부 제설대책 상황실 : ☎ 3780-0647, 0643

(시설관리과)                   FAX 3780-0744

– 한강사업본부 당직실          : ☎ 461-0722, 3780-0777

FAX 3780-0779

붙  임  1. 제설대책 단계별 근무자 명단 1부.

2. 제설상황 체계도 1부.

3. 제설대책 상황 보고(착수) 1부.

4. 제설대책 상황 보고(완료) 1부.

<첨부1>

제설대책 단계별 근무자 명단

구 분	평 시 (예방)	1단계 (적설량 3㎝내외)	2단계(경계) (적설량 5㎝이상)		3단계 (적설량10㎝이상)	연 락 처
			A조	B조	전직원	자 택	휴대전화
계	3명	5명	9명	9명	23명
직 원 (4명)		직원 1명	백종현 조관희	김창기 백창현	백창현 조관희 김창기 백종현
청 원 경 찰 (13명)	당 일 근무조 (3명)	당 일 근무조 (3명) 청경반장	당 일 근무조 (3명) 청경반장	당 일 근무조 (3명) 청경반장	정희만(반장) 김선기 구본웅 김영기 박영무 박지민 이광호 김석재 김정호 조병호 김상봉 오승정 정종열
녹지 공무직 (3 )			김명수 이화윤	이완복	김명수 이완복 이화윤
공익 요원 (3명)			전형진	편경훈 이현우	전형진 편경훈 이현우

<첨부2>

제설상황 보고 체계

본청 제설대책 상황실 ☎ 726-2310～5 FAX 726-2341～2
한강사업본부 당직실 일반 ☎ 461-0722 일반 3780-0777(행 777, 778) FAX 3780-0779 시설관리과 ☎ 3780-0643,0647(행 644,647) FAX 3780-0744
안내센터 ․ 반 포 ☎ 591-5943(행541~3)

<첨부3>

제설대책 상황보고(착수)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(20  .   .    : 07:00시 현재)

1. 일기현황

구 분	금 일	내 일	비 고
날 씨
강설확률(%)
강 설 량(㎝)
기온(최고/최저)

2. 교통통제 지점

대 상 지 점	통 제 시 간	해제 예정시간	비 고

3. 제설 인력현황 (명)

계		일반직원	청원경찰	환 경 원	공익요원	기 타
금 회
누 계

4. 제설장비 및 자재 현황

장 비								자 재
경운기 (대)	트럭 (대)	제설기 (대)	리어카 (대)	눈 삽 (개)	철각삽 (개)	넉가래 (개)	빗자루 (개)	제설제 (포)		모래 (포)
								금회사용	잔량	금회사용	잔량

5. 특기사항

◦

◦

반포 안내센터장

<첨부4>

제설대책 상황보고(완료)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(20  .    .    : 00시 현재)

1. 인력․장비 투입 현황

○ 인 력 (명)

계	일반직원	청원경찰	환 경 원	공익요원	기 타

○ 장비 및 자재사용

장 비								자 재
경운기 (대)	트럭 (대)	제설기 (대)	리어카 (대)	눈각삽 (개)	철각삽 (개)	넉가래 (개)	빗자루 (개)	제설제(포)		모래(포)
								금회사용	잔량	금회사용	잔량

2. 작업진행 현황

차량 진출입 경사로 (개소)		자동차 통과도로 (km)		경 사 로 (개소)		진입 계단 (개소)
설치개소	제설개소	대상구간	제설연장	설치개소	제설개소	설치개소	제설개소

자 전 거 도 로 (km)		산 책 로 (km)		청 사 주 변 (㎡)		기 타 (개소)
대상구간	제설연장	대상구간	제설연장	대상면적	제설면적	설치개소	제설개소

3. 기타사항

○

4. 제설작업 현황사진(완료)

차량도로 작업중	차량도로 작업후
자전거도로·산책로 작업중	자전거도로·산책로 작업후
진입로(계단, 경사로) 작업중	진입로(계단, 경사로) 작업후

반포 안내센터장