소방차 통행 곤란지역 1차량 다중방수 진압훈련

소방차 통행이 곤란한 지역에 대한 적극적인 소방안전대책 추진으로 거주민의 안전 확보 및 재산피해를 경감시키고자 함.

1. 소방차 통행 곤란지역 현황

○ 총 21개소 (차량진입이 곤란한 거리가 100m이상인 지역)

계	성내	천호	고덕	암사	길동
21	3	10	3	3	2

2. 현장 중심의 훈련을 통한 화재대응역량 강화

○ 소방안전지도를 활용한 소방작전․지휘역량 제고

○ 출동단계부터 화재대응에 필요한 모든 정보 활용 신속 대응

○ 모든 현장 출동대에게 건축물ㆍ도로 정보 등 신속 전파

3. 화재 초기 진압을 위한 실전대응훈련 반복 실시

○ 화재를 가상한 불시 출동훈련 실시

○ 소방안전지도 활용 지휘 및 대응 진압팀장 주관

4. 1차량 다중방수 진압훈련 실시

○ 화재발생지점에 여러 대의 소방차 진입이 곤란한 경우, 최 근접 소방차의

방수구(4개)에 소방호스를 연결, 진압활동 전개

※ 1대 소방차 활용, 4개의 화재진압팀 방수 가능

○ 후착대 소화용수 보급 및 소화전 점유 필수

5. 훈련개요

○ 선착대가 도착하여 맨 앞 P차량 1방향에서 큰 수관을 전개하여 각 방향에서

방수함. (또는, Y커플링을 이용하여 작은 수관 2방향 방수)

○ 후착대는 앞차의 보수구에 연속하여 보수하고, 진압대원들은 선착대 P차량의

나머지 한 방향에서 큰 수관을 전개하여 방수함.(또는, Y카플링을 이용하여        작은 수관 2방향 방수)

※ 다량 방수 시 : 보수구 ,

높은 곳 송수 시 : 중계구(직렬연결)

○ 일렬부서 화재진압 수관 전개도(1단계)

T

T

P

T

P

화재

앞차 보수구에 연결

큰수관

(선착대용)

큰수관

(후착대용)

○ 일렬부서 화재진압 수관 전개도(2단계)

T

T

P

T

P

화재

Y커플링

앞차 보수구에 연결

큰수관

작은수관

6. 진압전술 원칙

○ 대상물 외곽에 주차공간이 확보된 화재대상은 포위부서 원칙으로 화재

진압 작전에 임하되

○ 주택이 밀집된 고지대나 골목길에 일렬부서하는 경우에는 위와 같이 선착대 P        차량에서 수관 전개하여 선착대 및 후착대는 협력하여 진압작전에 임한다.

○ 선착대 차량의 부족한 수관이나 Y커플링 등은 후착대에서 보완하고,

○ 소화전을 점유하여 보수할 경우 보통 압력이 4~5kg/㎠임을 감안하여 운전요원은        수량계를 수시 확인하여 보수유량이 부족하지 않도록 조치하여야 한다.

7. 기  타

○ 선착대 및 후착대 소대장은 수관전개 및 철수 시에 상호 긴밀히 협력하여        신속하고 효율적으로 화재현장 수습이 이루어지도록 하여야 한다.

○ 각 119안전센터(구조대) 팀장은 화재현장에 도착하면 인명구조와 화재진압의        신속성과 효율성을 위해 상호 긴밀한 협력으로 일관성 있는 팀워크로 합동대응        하여야 한다. ※ 선착대원과 후착대원 간의 수관 공유, 구조대원의 진압활동 등

○ 각 팀장은 출동, 도착, 완료 무전보고를 철저히 하되, 진압작전 중에 효율적인 상황         처리 및 신속한 현장정보를 공유할 수 있도록 시기적절한 무전연락을 취하여야 한다.

○ 운전원은 보수구와 중계구 활용법에 대하여 숙지.