관악소방서 심신안정실 전기공사 시방서

2015.12

관악 소방서

1. 개요

본 과업지시서는 관악소방서 소방업무 특성상 충격적인 사고현장에서 상시 노출되고 있는 소방공무원에 대한 외상후 스트레스 장애 등 정신건강을 체계적으로 관리·운영하기 위한 심신안정실을 설치하는 것으로 직원들의 정신건강 및 사기 진작에 기여하기 위한 전기 공사임.

2. 공사개요

가. 공 사 명 : 관악소방서 심신안정실 설치 인테리어 공사

나. 공사위치 : 서울시 관악구 관악로 97 관악소방서

다. 공사 위치 및 면적 : 관악소방서 복지동 2층/ 약 40.7㎡

라. 공사범위 :

1) 전기곤사

2) 전등공사 – 배관 배선 및 등기구 설치(LED)

3) 전열공사 – 배관배선 및 콘센트 설치

4) 에에콘 전열 설치 : 냉난방기기 설치를 위한 배관, 배선작업

5) 기타공사 – 기타 전열,전등에 필요한 전기 작업(배전판 등)

마. 공사기간 : 계약일보부터 12일

바. 세부공사 방법 : “공사도면 참조”

본 시방서는 관악소방서 심신안정실 전기공사를 시행할 때 적용하는 것으로 관련법규와 규정을 준수하여 시행하여야 한다.

공사일반

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 적용

이 시방서는 관악소방서가 발주하는 심신안정실 전등.전열.TV.에어컨.전원배관배선 및 기구취부공사에 적용한다.

1.1.2 적용순서

(1) 본 시방에 수록되지 않은 사항의 경우 우리공사 표준 시방을 따른다.

(2) 본 시방에 수록된 사항은 각 공종별 해당되는 사항만 구분 적용한다.

1.2 용어의 해석

1.2.1 이 시방서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선순위에 따라서, 그에 명시된 용어 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

(1) 계약문서(이 시방서를 포함한다)

(2) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법 동시행령 및 시행규칙

(3) 전기설비기술기준 및 내선규정

(4) 건설기술관리법, 동시행령 및 동시행규칙

(5) 기타 건설관련법규

(6) 공사종류별 용어사전

(7) 국어사전

1.3 법규 우선 준수

1.3.1 본 공사에 적용되는 주요 법ㆍ령ㆍ규칙 및 기타 기준 등은 아래와 같으며, 수급인은 본 시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(건축전기설비공사 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)는 대한민국의 관련법 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

(1) 건축법, 건설산업기본법, 건설기술관리법, 건설업법 및 관계 령, 규칙, 기준

(2) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술기준 및 관계 령, 규칙, 기준

(3) 대한전기협회 발행 내선규정, 배전규정

(4) 전기통신기본법, 전파법, 방송법, 정보통신공사업법, 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙 및 관계 령, 규칙, 기준

(5) 소방기본법, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률, 소방시설공사업법, 위험물 안전관리법 및 관계령, 규칙, 기준

(6) 산업안전보건법 및 관계 령, 규칙, 기준

(7) 항공법 및 관계 령, 규칙

(8) 한국전력공사의 전기공급약관

(9) 전기용품안전관리법 및 관계 령, 규칙

(10) 산업표준화법에 의한 한국산업규격(KS)

(11) 기타 본 공사와 관련된 관계 법규, 령, 규칙, 고시, 명령, 조례등과 위에서 언급한 관계법과 유관되는 제반 법령등.

1.3.2 설계도서가 관계 법규와 상이할 경우에는 관계법규에 따라 시공하여야 한다.

1.3.3 관계 법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 공사감독자와 협의하여 시행한다.

1.3.4 이 시방서는 국제전기표준회의(International Electrotechnical Commission) 규격의 “건축전기설비”편(364편)을 적용할 수 있으며, 특별한 필요에 따라 미국화재안전기준(NFC : National Fire Code (1995 개정)의 미국전기공사기준(NEC : National Electrical Code)을 참고 할 수 있다.

1.4 수급인의 책무

1.4.1 수급인이 발주자에게 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다. 또한 수급인이 임의로 시행한 공사에 대하여 공사감독자의 원상복구나 시정지시가 있는 경우 수급인은 수급인의 부담으로 즉시 이를 이행하여야 한다.

1.4.2 법령의 준수

(1) 수급인은 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 한다.

(2) 수급인은 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령과 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 발생하는 여하한 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 일체의 책임을 진다.

관리 및 행정

E01021 공무행정 및 제출물

1. 일반사항

1.1 자재 승인

1.1.1 승인요청

공사용 자재(재료, 부재, 제품 및 설비 기기를 포함한다. 이하 본 시방서에서 같다)의 사용 또는 설치 전에 설계서의 요구조건 및 품질기준에의 적합성을 확인하고, 자재선정을 위한 검토나 자재의 품질보증을 위하여 공급원 승인요청 서류를 제출하여 공사감독자의 승인을 받은 후 사용 또는 설치하여야 하며, 결함이 있는 제품에 의하여 소비자 또는 제3자의 신체상, 재산상의 손해가 발생한 경우 제조자, 판매자 등 그 제조물의 제조 판매의 일련의 과정에 관여한 자가 부담하여야 하는 손해배상책임(Product Liability)도 적용된다.

1.1.2 작성방법

(1) 자재 개요(모델명, 제조자명, 연락처)

(2) 당해 자재가 설계서에 명시한 기준 등에 적합한 품질임을 나타내는 다음과 같은 증빙서류 중 하나

① 품질검사전문기관이 발급한 시험성적서. 다만, 발급한 날로부터 3개월이 경과 되지 않았고, 발주자 등 공공기관 사업장에서 공사감독자의 서명ㆍ날인을 받아 시험의뢰하여 발급 받은 시험성적서에 한한다.

② “산업표준화법”에 의한 한국산업규격표시품임을 나타내는 서류

③ “전기용품 관리법”에 의한 전기용품 형식 승인품

④ 위 ① 내지 ③에 해당되지 않는 자재는 자재․제품 제조자가 작성한 품질관련 기술자료

(3) 자재 제조자의 시공 또는 설치시방서

(4) 설계서 및 현장여건이 제품설치 등에 적합함을 나타내는 서류, 적합하지 않을 경우는 지급자재의 설치 등을 위하여 필요한 설계서 및 현장여건의 조정 요구 사항.

(5) 시공상세도면에는 설계서대로 시공하기 위하여 발주자와 협의 및 조정하여야 할 조건과 타수급인, 지급자재 납품자, 관련기관과 시공전 협의ㆍ조정이 이루어지지 않은 사항이 있을 경우는 이를 명시하여야 한다.

1.2 견본

1.2.1 제출 및 비치

(1) 수급인은 공사용 자재에 대하여 설계서에 명시한 기준에 적합한 자재의 견본을 제출, 공사감독자의 확인을 득한 후 선정하여야 한다.

(2) 선정된 자재의 견본은 반입되는 자재의 검수기준으로 활용할 수 있도록 공사 감독자 사무실 또는 수급인 사무실에 준공시까지 비치하여야 한다. 다만, 비치가 불필요하다고 인정되는 견본

에 대하여는 공사감독자와 협의하여 비치기간을 단축하거나 비치를 생략할 수 있다.

1.3 공사 사진

1.3.1 비치 및 제출

수급인은 공사시공 후 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진(디지탈카메라로 촬영하여 CD에 저장)을 정리한 사진첩을 상시 현장에 비치하여야 하며, 준공시 준공검사원과 같이 발주자에게 제출하여야 한다.

자재관리

1. 일반사항

1.1 사용자재

1.1.1 품질기준

수급인은 공사에 사용하는 자재(재료, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이 시방서에서 같다)중에서 이 시방서를 포함한 설계서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가설시설물용 자재를 제외한다)을 사용하여야 한다. 다만, 해당 설계서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

(1) 다음 각호의 1에 적합한 자재(이하 이 시방서에서 “한국산업규격에 적합한 제품 등”이라한다)    를 우선 사용한다.

① “산업표준화법”에 의한 한국산업규격 표시품(이하 "KS 표시품"이라 한다)

② “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

(2) 전기설비에 사용하는 자재로서 “(1)”에 적합한 자재가 없을 경우에는 “전기용품기술기준”에 의한 형식승인품을 사용한다.

(3) 위 (1)항 및 (2)항에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용하여야 한다.

1.1.2 사용제한

(1) 품질시험 및 검사시험 결과 불합격률이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 발주자는 수급인에게 사용제한을 지시할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

(2) 검사에 불합격한 자재는 즉시 현장 외부로 반출하여야 한다.

(3) 검사시험에 합격한 자재라도 사용시 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때에는 이를 사용하여서는 안된다.

1.1.3 기기 자재의 보관

(1) 보관장소

① 케이블, 접속재, 강재등 옥내에 설치되는 자재는 물론 옥외 설치 기기도 가급적 옥내에 보관하여야 한다. 특히, 박스에 표시된 취급부호를 유의하여 취급하여야 한다.

② 옥외에 보관되는 자재는 반드시 침목을 놓고 천막등으로 덮어야 한다.

③ 유독가스(염소가스, 유화가스등)가 있는 곳이나 진동이 심한 장소에 보관하여서는 안된다.

④ 현장 보관시 현장내의 습기, 먼지 등으로 인한 자재의 손상 또는 기능저하가 유발되지 않도록 조치하여야 한다.

⑤ 자재 관리시 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손등 보관에 주의하며, 위험물 인화성 자  재는 방화안전대책(소화기 설치등)을 강구하여야 한다.

⑥ 관류(강관, 동관, PVC관 등)는 규격별로 분류 보관하고, 관내에 이물질이 들어가지 않도록   하며, 시공시 이상 여부를 확인한다.

⑦ 모든 기기 및 재료는 현장 반입전에 공사감독자에게 보고하여야 하며, 물품 및 수량에 대한 검수를 받아야 한다. 반입시 파괴된 자재는 다시 반출하여 완제품이 된 후 재반입하고 검수를 받아야 한다. 다만 경미한 고장이나 파괴된 부분이 있는 경우로써 현장에서 보수가 용이한 경우에는 공사감독자의 승인을 얻어 현장에서 보수할 수 있다.

또한, 운반중 도금이 벗겨진 경우에는 현장 도착 전후 재도장하여 부식을 방지하며(주자재일 경우 재도금), 기능의 저하나 수명단축이 발생하지 않도록 유의하고, 현장 보관중 파괴가 발생하지 아니하도록 수급인의 책임하에 보관한다.

(2) 기기, 자재의 반출

① 보관된 기기나 자재를 보관장소로부터 반출할 경우는 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

② 기기나 자재의 운반은 설치하거나 사용시에만 행하여야 하며 미리 반출하여 기기의 파손이나  분실사고가 없도록 하여야 한다.

1.1.4 검사

검사는 설치가 완료된 각 제품에 대하여 시행하되, 외관, 작동 및 기타 결함 유무를 확인하여 이상이 없어야 한다.

1.1.5 보양 및 청소

후속공사로 인하여 설치된 각 제품이 오염 또는 훼손되지 않도록 한

5. 일반 사항

○ 본 공사를 시행함에 있어 관악소방서의 요구가 있을시는 계약공정에 관계없이 가능한한 최한의 인원과 장비를 동원하여 조기에 완료 될 수 있도록 최대의 협조를 하여야 한다.

○ 본 공사 시행도중 예기치못한 사항이 발생, 불가피 할 경우에는 감독원에게 보고하고 감독원의 지시에 따른다.

○ 반입자재는 감독원의 검사를 받고 계약자 책임하에 보관하여야 하며 일단 검사된 물자는 감독자의 승인 없이 반출되지 못한다.

○ 자재를 인수한 후에는 계약자 책임하에 관리 감독하고 부족 또는 파손품에 대하여는 공사 적기 준공에 차질이 없도록 계약자 책임하에 변상하여야 한다.

○ 계약자는 감독원이 본 공사와 관련된 지시사항에 대하여 절대순응하여야 한다.

○ 본 공사 계약 범위내에서 계약자는 착공일로부터 준공검사 시까지 시공에 대한 책임을 진다.

○ 공사중 이견이 발생하였거나 시방서에 명기하지 않은 사항은 수요부서와 상호 협조하여 결정한다.

○ 공사와 관련하여 계약자의 귀책으로 발생한 민원은 계약자 책임하에 조기에 처리하여야 한다.

6. 안전관리

○ 공사 감독원은 각종기능공의 능력과 경험이 부족하다고 인정 될 때는 해당 기능공의 교체를 명 할수있으며, 시공자는 해당 기능공을 즉시 교체하여 공사 감독자의 승인을 얻어 현장에 투입 공사 시공에 지장을 초래하지 않아야 하며 이와 관련하여 발생된 모든 책임은 계약자가 진다.

○ 공사 종사자의 관리는 계약자가 하며 문제 발생시는 계약자가 그 책임을 진다.

○ 본 공사에 수반되는 일체의 작업은 공사 감독원의 사전 승인을 득한후 관악소방서에서 요구하는 안전관리기준, 안전작업수칙 등을 준수하여 시행되어야 한다.

○ 계약자는 위험작업이 내포된 작업 수행시 당사의 안전관리규정, 안전작업수칙 도급공사자의 안전수칙에 의하여 충분한 사전조치를 취하여야 하며 공사로 인한 당사 시설물의 피해는 시공자 책임으로 원상 복구하여야 한다.

○ 계약자는 본 공사 수행과 관련하여 동원된 인원 장비 등에 의하여 발생한 모든 재해 및 안전사고에 대하여 책임을 진다

6. 하자기간

○ 법적기한내