개선 품셈 내용

1. 교면물빼기

공 종	세부공종		인력(인/m)	장비(HR/m)
교 면 물빼기	유공관 및 성형줄눈		특별인부 : 0.003 보통인부 : 0.003	-
	주입 줄눈	합판설치 및 철거	형틀목공 : 0.002 보통인부 : 0.005	-
		주입줄눈	특별인부 : 0.022 보통인부 : 0.022	트럭(1톤) : 0.002 주입재용해기(100ℓ) : 0.002 주입기 손료 : 노무품의 3%
[해 설〕 ① 야간 능률저하 할증 포함 ② 합판 자재 제작비 별도 계상 ③ 본 품은 전면 교통통제가 이루어지는 교면포장공사에 적용한다.

2. 공중비계설치                                         (단위 : ㎡)

구분

인력

장비

공중비계

비 계 공 0.048인

트럭크레인(10톤)

0.041hr

보통인부 0.016인

[해설]

① 본 품은 클램프를 이용하여 공중비계를 교량하부에 설치하는 품임

② 재료의 손율은 다음과 같다

재료 공기	손율(%)
	클램프,강관비계,와이어로프	조임 및 이음철물	합판
3개월	6	12	12
6개월	10	20	16
12개월	19	38	25

③ 크레인 규격은 현장여건에 따라 조정 가능하다

(예시, 한강 둔치상 설치는 5톤 크레인 적용 가능)

④ 해체 품은 설치 품의 70%로 별도 계상한다.

3. 시멘트운반                                          (단위 : 대)

구 분	적 용	비고
상차비	기계(지게차)
운반비	덤프트럭(8톤)	현장여건에 따라 조정
하차비	기계(지게차)
[해설] ① 조건 ⦁적재장비 : 지게차(3톤) ⦁이동거리 : 20m(하치장-운반트럭) ⦁이동회수 : 4회[200대(8톤)/50대(파레트당) ⦁적재시간 : 15.56분(시멘트 200대) - 지게차 이동.대기, 트럭적재함 열고닫기 : 5분 - 싣고내리기 : 8분(2분*4회) - 왕복이동 : 2.56분(0.64분*4회) ⦁시간당 적재량 : 770대(0.0013시간/대) ※ 시간당 적재량과 적하량은 동일하게 적용

4. 몰탈바르기(기계)

구 분	작업별	인 력(인/㎥)	장 비(일당)
몰탈바르기 (기계시공)	배합 및 비빔	특 별 인 부 0.436 보 통 인 부 0.436	믹서(200L) 1대 펌프(7.5kw, 10HP) 1대 공기압축기(10HP) 1대 발전기(56HP, 45KWA) 1대
	뿜칠 미장	콘크리트공 0.436 미 장 공 1.308 보 통 인 부 0.436
[해설] ① 작업량은 2.293㎥/일 기준으로 작성 ② 본 품은 벽체, 천정에 적용한다. ③ 본 품은 할증 미포함으로 별도 가산할 수 있다.