문서번호	시설보수과-399
결재일자	2016.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	01/15 신현태
협 조

도로시설물에서 발생하는 고드름 제거 추진

2016. 1.

강서도로사업소

(시설보수과)

도로시설물에서 발생하는 고드름 제거조치 방안

영하의 기온이 계속되면서 누수원인 등으로 도로시설물(지하차도, 복개구조물, 입체교차로 등)에서 발생하는 고드름 제거조치 방안을 강구하고 추진하여 업무수행에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		현황 및 문제점

○ 도로시설물 신축이음부 손상 등으로 겨울철(영하 5℃이하) 고드름 발생

○ 고드름 낙하 후 운행차량과 충돌시 인명피해 등 시민생활 안전 위협

○ 구조물 열화 및 손상 등으로 시설물의 공용수명 감소 우려

Ⅱ		고드름 발생 도로시설물

○ 고드름 발생 : 총 13개 시설물

구 분	지하차도 (10개)	복개구조물 (2개)	입체교차로 (1개)
시설물명	외발산, 서부트럭터미널앞, 공항, 구로역, 가마산, 신도림, 오금, 고척2, 오목, 국회앞	도림천좌안복개, 도림천하류복개	개화IC

○ 고드름 발생 현장사진

등촌지하차도	서부트럭터미널앞 지하차도	구로역지하차도

Ⅲ		조치방안

【 단기대책 】

○ 고드름 제거반 가동

- 가동기간 : ‘16.01.15. ~ 02.29(동절기 영하권 기온 유지기간)

- 근무요령

․기상청발표 (전일17:00시 기준) 영하 5°C이하 예보시

․고드름 발생 시설물 1일 1회 순찰 및 발생시 현장제거

․고드름 제거작업시 안전조치 철저(교통안내요원 배치 등)

- 근무시간 및 근무자(순차적 근무)

․평  일 : 09시 ~ 12시(조정원2명, 도로보수원4명)

․공휴일 : 08시 ~ 12시(시설보수과 직원1명, 도로보수원2명)

【 장기대책 】

○ 고드름 발생원인 제거 및 낙하방지 시설 설치

- 발생원인의 근원적 제거검토

․누수방지공사 가능여부 판단(가능시 재시공 추진)

․체수후 누수되는 시설물 상부의 녹지대 등 제거

- 고드름 낙하방지시설 설치추진

․고드름 제거시 누수구간 표기

․동절기 이후 낙하방지시설 설치

※ 낙하방지시설 : 유도배수관, 열선 등

Ⅳ		행정사항

○ 외부전문가 활용으로 고드름 발생원인 궁극적 해소방안 검토

○ 2016 일상유지보수공사에 의거 고드름 낙하방지시설 설치추진

Ⅴ		기대효과

○ 도로시설물 고드름으로 인한 시민불안요인 제거로 행정신뢰 구축

○ 누수현상 해소로 도로시설물 공용수명 증가 도모

첨부 :  1) 도로시설물별 고드름 발생 현황 1부.

2) 고드름 발생 시설물 위치도 1부. 끝.