도로시설물별 고드름 발생 현황

연번	시설물명	방 향	발생위치	개소	유도배수관 설치 가능 여부
1	공항지하차도	외발산 방향	박스 중앙부(1)	1개소	설치 가능
2	외발산지하차도	양방향	박스 중앙부(3)	3개소	설치 가능
3	구로역지하차도	구로구청	박스 끝 지점(1)	1개소	설치 가능
4	가마산지하차도	양 방향	박스 보행로 양측 벽체(다수)	다수	설치 가능
5	신도림지하차도	대림역	유도 배수관 누수(2)	2개소	유도 배수관 보수
6	오금지하차도	광명 방향	박스 중앙부 슬라브(2) /벽체(1)	3개소	설치 가능
7	고척2지하차도	양 방향	박스 중앙부 슬라브(2)	2개소	설치 가능
8	오목지하차도	오목역 방향	박스 끝 지점(3)	3개소	설치 가능
9	국회앞지하차도	여의도역방향	박스 중앙부 슬라브(1)	1개소	설치 가능
10	서부터럭터미널지하차도	양방향	박스 중앙부 슬라브(3)	3개소	설치 가능
11	도림천하류복개	안양천방향	박스 중앙부 슬라브(1)	1개소	설치 가능
12	도림천좌안복개	관악구방향	박스 중앙부 슬라브(3)	3개소	설치 가능
13	개화IC	김포방향	유도 배수관 누수(1)	1개소	유도 배수관 보수