[붙임 1]

’11년 3월 측정소별 대기오염도 현황

구 분	PM-10	PM-2.5	NO2	O3	SO2	CO
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
평균	65(51)	26	0.03	0.026	0.005	0.5
종로구	54(53)	32	0.024	0.025	0.007	0.4
중구	65(49)	27	0.032	0.025	0.006	0.5
용산구	71(55)	24	0.034	0.024	0.005	0.5
은평구	68(52)	26	0.029	0.025	0.006	0.6
서대문구	65(49)	24	0.026	0.029	0.005	0.5
마포구	71(56)	25	0.029	0.019	0.005	0.5
성동구	70(54)	24	0.024	0.029	0.004	0.3
광진구	64(51)	25	0.029	0.026	0.005	0.6
동대문구	70(53)	25	0.031	0.025	0.005	0.6
중랑구	72(56)	24	0.027	0.031	0.005	0.5
성북구	56(44)	22	0.03	0.026	0.004	0.6
강북구	57(48)	33	0.032	0.028	0.005	0.5
도봉구	64(49)	23	0.02	0.029	0.005	0.5
노원구	52(43)	27	0.031	0.03	0.007	0.5
양천구	57(46)	24	0.031	0.025	0.005	0.4
강서구	70(53)	31	0.034	0.026	0.007	0.4
구로구	69(53)	28	0.031	0.027	0.005	0.5
금천구	54(45)	21	0.034	0.024	0.007	0.4
영등포구	71(54)	27	0.033	0.025	0.006	0.6
동작구	60(51)	26	0.03	0.029	0.006	0.4
관악구	71(56)	27	0.03	0.025	0.005	0.5
서초구	71(54)	25	0.028	0.023	0.005	0.5
강남구	70(56)	26	0.04	0.013	0.006	0.4
송파구	64(50)	25	0.027	0.029	0.006	0.6
강동구	62(50)	24	0.028	0.027	0.006	0.6

’11년 3월 남산, 북한산 대기오염도 현황

구 분	PM-10	PM-2.5	NO2	O3	SO2	CO
남 산	55	20	0.026	0.034	0.005	0.5
북한산	57	25	0.015	0.03	0.004	0.6
관악산	56	25	0.014	0.044	0.006	-

※ 관악산 측정소는 일산화탄소를 측정하지 않음

[붙임 2]

’11년 3월 일자별 대기오염도 현황

구 분	PM-10	PM-2.5	NO2	O3	SO2	CO
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
단 위	ppm	㎍/㎥	㎍/㎥	ppm	ppm	ppm
평균 일자	65	26	0.030	0.026	0.005	0.5
1	30	19	0.022	0.022	0.004	0.5
2	27	13	0.018	0.029	0.005	0.4
3	30	15	0.021	0.027	0.005	0.4
4	42	22	0.03	0.024	0.006	0.5
5	47	25	0.041	0.015	0.006	0.6
6	59	33	0.035	0.021	0.007	0.6
7	51	26	0.021	0.032	0.005	0.5
8	41	16	0.027	0.027	0.005	0.5
9	41	15	0.020	0.032	0.004	0.3
10	46	22	0.034	0.022	0.006	0.5
11	54	25	0.040	0.018	0.006	0.7
12	72	36	0.045	0.027	0.009	0.7
13	55	32	0.035	0.032	0.007	0.6
14	73	34	0.036	0.022	0.005	0.5
15	63	18	0.018	0.029	0.004	0.4
16	34	12	0.016	0.032	0.004	0.3
17	35	17	0.026	0.027	0.004	0.4
18	41	19	0.041	0.021	0.006	0.5
19	269	46	0.028	0.026	0.005	0.5
20	175	29	0.028	0.021	0.003	0.5
21	138	28	0.032	0.022	0.005	0.6
22	40	14	0.015	0.033	0.004	0.3
23	44	18	0.025	0.029	0.005	0.4
24	52	23	0.032	0.020	0.005	0.5
25	46	18	0.018	0.030	0.004	0.4
26	44	22	0.027	0.029	0.005	0.5
27	41	21	0.028	0.028	0.006	0.5
28	51	29	0.031	0.028	0.005	0.5
29	62	37	0.037	0.024	0.005	0.6
30	85	45	0.042	0.030	0.010	0.6
31	125	68	0.056	0.022	0.012	0.9