터널 위기관리 매뉴얼

(화곡터널)

강서도로사업소

(기 전 과)

화 곡 터 널
화곡터널 관리실
우회도로정보
가로공원길 ～ 까치산길
터널개요 및 시설물 현황
구간 : 화곡동 산143-2 ～ 산172-2		2열 터널 4차선			연 장 : 442/415m(1983년 8월)
환기설비	-	수전방식 : 3φ4W 22.9KV			변압기 250KVA × 1대
설 비 명	수 량	설 비 명		수 량	설 비 명	수 량
소 화 기	40개	유도표시판		-	재방송설비	FM 19CH
소 화 전	-
		비상콘센트		-
					무선통신 보조설비	-
경보설비	-
		화재탐지설비		-
					정보표시판	-
환기방식	자연환기
		배 수 방 식		자연배수
					비상주차대	-
비 상 벨	상행 5개 하행 5개
		조명등	상행 287등 보도 175등	NH250W×179 NH100W×108 FL32W/2×175
비상전화	상행 1대 하행 1대
					비상방송	-
			하행 281등 보도 165등	NH250W×179 NH100W×102 FL32W/2×165
CCTV	상행 3대 하행 3대 중앙 2대 보도 12대				연결통로 (방화문)	-
			비상등 182등	상행 NH100W×94등 하행 NH100W×88등
					비상전원 (발전기)	125KW/1대

화곡터널 -

화곡터널 시설물 개요도

C

소화기 21m간격 20개소

C

18m

210m

180m

15m

5m

420m

소화기

까치산역

출구

입구

비상전화 입구부로부터 220m

상행

하행

비상전화 입구부로부터 200m

소화기 30m간격 7개소

소화기 20m간격 9개소

4m

CCTV

입구

출구

화곡역

4m

5m

〈상행터널 단면도〉

소 화  기 함

비상전화기함

차도

소화기함

비상전화기함

차도

〈하행터널 단면도〉

〈상행터널 단면도>

보도

보도

화 곡 터 널 개 요
구 분	개 요
노 선	까치산역 ⇔ 화곡역
연 장	442m(상행) / 415m(하행)
차 도	2열 4차선
조 명 등	상행 - 차도 : 287등, 보도 : 175등
	하행 - 차도 : 281등, 보도 : 165등
비상발전기	125 ㎾ × 1
재방송설비	AM 6CH, FM 19CH
정보표지판	상 행 : 없음
	하 행 : 없음
환기설비	반횡류 : 없음
	종류식 : 없음
VOC측정	없 음
유도표지판	없 음

사고발생시 응급조치 흐름도

□ 대응목적

터널내 차량추돌로 화재 및 환자발생	⇒	신속한 감지 및 조기대응 유관기관 협조	⇒	2차 사고방지 인명 및 재산 피해 최소화

□ 사고대응 흐름도

터널내 차량화재 사고발생	⇔	CCTV로 인지 비상전화 및 휴대전화 신고
		□
		화곡터널 및 사업소 당직실	① 신고		소방서 : 119, 경찰서 : 112 비상전화 통화시 또는 차량 안내방송 (현장 소화기 사용으로 초동조치 안내)
		사고전파□②
		사고신고 및 현장출동요청			사업소 당직실 및 기전과에 사고신고 하고, 인력․장비 지원 요청 교통방송 : 사고․차량우회 유도 안내방송 요청 - 전 화 : 311-5000, 5100 - FAX : 311-5656
		현장지원□③
		화재진압 및 환자후송 현장출동자와 상황유지			소방차 출동으로 현장 화재진압 구급차 출동으로 응급환자 긴급후송 현장 출동자와 긴밀한 상황 유지 터널관리 근무자 출동요청
		현장수습□④
		상황종료 확인 및 일지기록 작성			사고현장 상황종료 확인 현장조치사항, 시설물 파손상태 등 확인 일지기록

터널 내 사고 발생

사고확인(신고․경보․CCTV)

Ⅰ 관리실 조치사항

신고 및 경보발신		방재시설 가동		유관기관 연락
○ 소방서, 경찰서 신고 - 긴급신고 119, 112 ○ 대피유도 재방송 - 터널 내 재방송설비		○ 현장 조명등 전체 점등 ○ 소화기 사용 화재진압		○ 교통방송국 우회도로 이용 안내방송 요청 ○ 사업소 비상사태 발생 보고

※ 최단시간 내 조치완료 한다.

Ⅱ 현장 조치사항

응급처치	○ 인명대피 유도 ○ 사고조치 및 화재진화 유도 ○ 사상자 응급조치 및 이송	○ 경찰․소방관 도착전 : 상황판단 후 신속조치 ○ 경찰․소방관 도착 후 : 지휘받아 합동조치
현장통제	○ 차량 진입통제차단 및 우회 유도 ○ 현장상황 수시 전달 → 사무실 및 당직실	○ 경찰․소방관 도착전 : 상황판단 후 신속조치 ○ 경찰․소방관 도착 후 : 지휘받아 합동조치
현장수습	○ 잔여화재 확인 진화 ○ 사고차량 견인 ○ 현장정리	○ 경찰․소방관 : 지휘받아 조치

사 고 보 고

화곡터널 위기대응 매뉴얼 목차

1. 화곡역(상행)방향 사고발생 ․․․․․․․․․․․․․․․ 6

2. 까치산역(하행)방향 사고발생 ․․․․․․․․․․․․․․ 9

3. 도로터널 정전시 조치요령 ․․․․․․․․․․․․․․․ 12

4.감전사고 발생시 조치요령․․․․․․․․․․ 13

5.수방대비 비상복구장 현황․․․․․․․․․․ 14

6. 유관기관 전화번호 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 15

1. 화곡역(상행)방향 사고발생

□ 차량 추돌(화재)사고 위치

화

곡

역

상행

하행

상행

하행

까치산역

사고지점

서행운전

서행운전

차량정체구간

□ 터널 내 화재 발생 인지

○ 근무자가 CCTV로 차량 추돌(화재)사고 발생 인지

○ 시민이 터널 내 비상전화를 이용해 차량 추돌(화재)사고 신고

○ 터널 이용시민이 휴대폰으로 차량 추돌(화재)사고 발생 신고

□ 근무자 조치사항

○ 소방서․경찰서 등 유관기관에 차량 추돌(화재)사고 발생 신고

○ 터널 내 피난유도방송(재방송설비 이용) 실시

○ 차량 추돌(화재)사고가 발생한 터널 내 조명등 전체 점등

○ 교통방송에 우회 안내방송 요청

○ 사무실 근무자 터널현장 긴급출동 요청

□ 근무자별 지정 임무에 의해 행동 조치

※ 대응체계			주간 : 화곡근무자 2명(A,B), 사무실 또는 가로등 보수반 야간 : 당직실근무자 2(A,B)명

○ 주간․ 화곡근무자A : 화재신고 → 안내방송(방재설비) → 사무실, 당직실 연락 → 상황유지

․ 화곡근무자B : 사고현장 출동 → 화재 초기진압 → 소방차, 구급차 등 현장 진입유도

→ 현장보고

․ 사무실 : 교통통제 및 지원요청(경찰서, 소방서) → 교통안내방송 요청(교통방송) →

상황전파(관련부서, 유관기관 등) → 청소인력 및 장비 지원 → 사고현장 출동

→ 상황보고

○ 야간․당직실A : 교통통제 및 지원요청(경찰서, 소방서) → 교통안내방송 요청(교통방송) →

상황전파(관련부서, 유관기관 등) → 인력 및 장비 지원 → 상황보고

․당직실B : 사고현장 출동 → 화재 초기진압 →소방차, 구급차 등 현장 진입유도 → 현장보고

【주간 : 화곡근무자A, 야간 : 당직근무자】- 소방서, 경찰서 신고, 방재설비 운전

○ 소방서, 경찰서 신고 : 119, 112

화곡터널 관리실 근무자입니다. 까치산역에서 화곡역방향 터널 내 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 신속히 출동바랍니다.

○ 재방송설비를 이용한 화재발생 및 차량 유도 안내방송

화곡터널 관리실입니다. 까치산역에서 화곡역방향 터널 내 ○○m지점에서 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다.

화곡역 방향으로 운행 중인 차량 중 사고지점을 통과한 차량은 신속하게 출구방향으로 대피하여 주시고,

사고지점을 통과하지 못한 차량은 소방차와 구급차가 진입할 수 있도록 측구쪽으로 이동하여 차량시동을 끄고 하차한 후 사고 반대방향으로 신속하게 대피하여 주시기 바랍니다.

○ 비상조명등 전체 점등

○ 사무실․당직실(2657-7900)에 연락 : 유관기관 신고 및 인력․장비 지원 요청

화곡터널 관리실 근무자입니다. 까치산역에서 화곡역방향 터널내 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 교통방송 등 유관기관 지원요청 및 화재지역으로 청소인력과 장비를 지원하여 주시기 바랍니다.

○ 상황유지 : 모니터를 통해 현장상황 파악 및 소방관 지휘에 따라 적절히 대응

【주간 : 화곡근무자B, 야간 : 화곡근무자】 - 사고현장 출동

○ 소화기 사용 화재진압 및 사고지역 차량통제 대피유도

◇ 차량통제방법 ◇

화

곡

역

상행

상행

하행

까치산역

사고지점

서행운전

서행운전

차량정체구간

우회

하행

우회 및 서행운전 안내

○ 소방차, 구급차 등 현장진입 유도

○ 사고현장 상황파악 보고

【주간 : 사무실․가로등반 보수반, 야간 : 당직실A】 - 유관기관 신고

○ 교통안내 방송 요청 (교통방송국 ☏311-5000, Fax : 311-5656)

강서도로사업소입니다. ○○터널내 까치산역에서 화곡역방향 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생하여, 차량통행을 금지하고 있으니 차량들이 다른 길로 우회할 수 있도록 안내 방송을 하여 주시기 바랍니다.

○ 화재지역으로 청소인력 및 장비 지원

【주간 : 사무실․가로등 보수반, 야간 : 당직실B】 - 사고현장 출동

○ 소화기 사용 화재진압 및 사고지역 차량통제 대피유도

◇ 차량통제방법 ◇

화

곡

역

상행

상행

하행

까치산역

사고지점

서행운전

서행운전

차량정체구간

우회

하행

우회 및 서행운전 안내

○ 소방차, 구급차, 구난차량 등 현장진입 유도

○ 사고현장 상황파악 보고

□ 유관기관별 조치

【관할소방서】

○ 차량 추돌(화재)사고 조치와 구인활동 및 사상자 응급조치와 환자 이송

【관할경찰서】

○ 터널 진입로 교통통제 및 우회도로 이용 안내

○ 차량 추돌(화재)사고 조치 후 구난 차량 견인 조치

【강서도로사업소】

○ 사고지점 안전조치 및 차량통행 가능토록 청소 실시

□ 상황 종료

○ 교통방송국(☏311-5000) 방송 안내

“화곡터널 정상소통”

○ 사고기록 및 보고(본청, 도시안전본부, 강서도로사업소)

2. 까치산역(하행)방향 사고발생

□ 차량 추돌(화재)사고 위치

화

곡

역

상행

하행

상행

하행

까치산역

사고지점

서행운전

서행운전

차량정체구간

□ 터널 내 화재 발생 인지

○ 근무자가 CCTV로 차량 추돌(화재)사고 발생 인지

○ 시민이 터널 내 비상전화를 이용해 차량 추돌(화재)사고 신고

○ 터널 이용시민이 휴대폰으로 차량 추돌(화재)사고 발생 신고

□ 근무자 조치사항

○ 소방서․경찰서 등 유관기관에 차량 추돌(화재)사고 발생 신고

○ 터널 내 피난유도방송(재방송설비 이용) 실시

○ 차량 추돌(화재)사고가 발생한 터널 내 조명등 전체 점등

○ 교통방송에 우회 안내방송 요청

○ 사무실 근무자 터널현장 긴급출동 요청

□ 근무자별 지정 임무에 의해 행동 조치

※ 대응체계			주간 : 화곡근무자 2명(A,B), 사무실 또는 가로등 보수반 야간 : 당직실근무자 2(A,B)명

○ 주간․ 화곡근무자A : 화재신고 → 안내방송(방재설비)  → 사무실, 당직실 연락 → 상황유지

․ 화곡근무자B : 사고현장 출동 → 화재 초기진압 → 소방차, 구급차 등 현장 진입유도

→ 현장보고

․ 사무실 : 교통통제 및 지원요청(경찰서, 소방서) → 교통안내방송 요청(교통방송) →

상황전파(관련부서, 유관기관 등) → 청소인력 및 장비 지원 → 사고현장 출동

→ 상황보고

○ 야간․당직실A : 교통통제 및 지원요청(경찰서, 소방서) → 교통안내방송 요청(교통방송) →

상황전파(관련부서, 유관기관 등) → 인력 및 장비 지원 → 상황보고

․당직실B : 사고현장 출동 → 화재 초기진압 →소방차, 구급차 등 현장 진입유도 → 현장보고

【주간 : 화곡근무자A, 야간 : 당직근무자】- 소방서, 경찰서 신고, 방재설비 운전

○ 소방서, 경찰서 신고 : 119, 112

화곡터널 관리실 근무자입니다. 화곡역에서 까치산역방향 터널 내 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 신속히 출동바랍니다.

○ 재방송설비를 이용한 화재발생 및 차량 유도 안내방송

화곡터널 관리실입니다. 화곡역에서 까치산역방향 터널 내 ○○m지점에서 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다.

까치산역 방향으로 운행 중인 차량 중 사고지점을 통과한 차량은 신속하게 출구방향으로 대피하여 주시고,

사고지점을 통과하지 못한 차량은 소방차와 구급차가 진입할 수 있도록 측구쪽으로 이동하여 차량시동을 끄고 하차한 후 사고 반대방향으로 신속하게 대피하여 주시기 바랍니다.

○ 비상조명등 전체 점등

○ 사무실․당직실(2657-7900)에 연락 : 유관기관 신고 및 인력․장비 지원 요청

화곡터널 관리실 근무자입니다. 화곡역에서 까치산역방향 터널내 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 교통방송 등 유관기관 지원요청 및 화재지역으로 청소인력과 장비를 지원하여 주시기 바랍니다.

○ 상황유지 : 모니터를 통해 현장상황 파악 및 소방관 지휘에 따라 적절히 대응

【주간 : 화곡근무자B, 야간 : 화곡근무자】 - 사고현장 출동

○ 소화기 사용 화재진압 및 사고지역 차량통제 대피유도

◇ 차량통제방법 ◇

화곡역

상행

상행

하행

까치산역

사고지점

서행운전

서행운전

차량정체구간

우회

하행

우회 및 서행안내

○ 소방차, 구급차 등 현장진입 유도

○ 사고현장 상황파악 보고

【주간 : 사무실․가로등반 보수반, 야간 : 당직실A】 - 유관기관 신고

○ 교통안내 방송 요청 (교통방송국 ☏311-5000, Fax : 311-5656)

강서도로사업소입니다. ○○터널내 까치산역에서 화곡역방향 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생하여, 차량통행을 금지하고 있으니 차량들이 다른 길로 우회할 수 있도록 안내 방송을 하여 주시기 바랍니다.

○ 화재지역으로 청소인력 및 장비 지원

【주간 : 사무실․가로등 보수반, 야간 : 당직실B】 - 사고현장 출동

○ 소화기 사용 화재진압 및 사고지역 차량통제 대피유도

◇ 차량통제방법 ◇

화곡역

상행

상행

하행

까치산역

사고지점

서행운전

서행운전

차량정체구간

우회

하행

우회 및 서행안내

○ 소방차, 구급차, 구난차량 등 현장진입 유도

○ 사고현장 상황파악 보고

□ 유관기관별 조치

【관할소방서】

○ 차량 추돌(화재)사고 조치와 구인활동 및 사상자 응급조치와 환자 이송

【관할경찰서】

○ 터널 진입로 교통통제 및 우회도로 이용 안내

○ 차량 추돌(화재)사고 조치 후 구난 차량 견인 조치

【강서도로사업소】

○ 사고지점 안전조치 및 차량통행 가능토록 청소 실시

□ 상황 종료

○ 교통방송국(☏311-5000) 방송 안내

“화곡터널 정상소통”

○ 사고기록 및 보고(본청, 도시안전본부, 강서도로사업소)

화곡터널 정전시 조치요령

□ 전력시설 개요

○ 변압기 : 250KVA × 1대,  비상발전기 : 125kw × 1 대

○ 전원공급 : 화곡변전소 이중선로(우장D/L, 화곡D/L) 구축

1. 수배전반 계기 계전기 동작여부 및 상태를 점검한다.

- ALTS 전환상태를 확인한다.

- OCR․OCGR 동작상태를 확인한다.

2. 한전 정전시 한전변전소 강서지점(☏2640-2231)에 연락하여 원인과 통전 예정시간 확인 및 비상발전기를 운전하여 터널 상시등 점등

3. 비상발전기로 상시등 운전요령 (수동)

① 비상발전기 가동(자동모드일 경우 한전 정전 후 20초 후에 가동됨)

② 발전기 메인 차단기를 ON 시킨다.

③ ATS판넬(LV2)의 ATS를 한전모드에서 발전모드로 전환한다.

④ MCCB판넬(LV3)에 상행 상시등(NE-U1), 하행 상시등(NE-D1)을 점등하고 확인한다.

4. 한전측 통전시 투입순서

① 22.9KV 주차단기반(EHV-4)의 메인차단기(VCB)를 ON 시킨다.

② 380V 주차단기반(LV-1) ACB를 ON 시킨다.

③ MCCB판넬(LV3)의 상․하행 상시등/보도등을 점등하고 확인한다.

④ ATS판넬(LV2)의 ATS를 발전모드에서 한전모드로 전환한다.

⑤ 발전기를 정지시킨다.

화곡터널 -

감전사고 발생시 조치요령

□ 감전사고 발생시 주의사항

○ 누전에 의한 감전사고는 사고의 특성상 신속한 식별이 어려워 2차 감전

사고로 이어질 수 있으므로 각별한 주의가 필요함.

○ 감전사고의 대부분은 심장마비로 사망하므로 신속한 응급조치가

필요.

1. 감전사고 임을 확인하면 신속히 사고장소의 접근을 차단한다.

2. 사고장소의 전원을 신속히 차단한다.

※ 1, 2번 중 즉시 조치 가능한 것 먼저 시행한다.

3. 감전 사고자의 상태를 확인하여 응급조치(심폐소생술)를 실시한다.

※ 감전사고의 대부분은 심장마비로 사망하므로 신속한 응급조치가 필요.

4. 소방서에 신속히 연락하여 환자 이송을 요청한다.

5. 환자 사망시 경찰서에 신고하고 현장사진 및 자료를 확보한다.

6. 환자 이송 및 상황을 보고한다.

수방대책 비상복구장비 현황

사업소명 : 강서도로사업소                                     2016. 01.

연 번	장비명	형 식	장비용량	대 수	보관장소	담당자(연락처)	비 고
1	발전기	비 상 발전차	275kw	1대	강서도로 사업소	과 명 : 기전과 성 명 : 박주호 핸드폰 : *************	기전과
2	양수기	엔진식	12hp 20hp	7대 3대	“	과 명 : 시설보수과 성 명 : 김승진 핸드폰:*************	시설보수과
3	비상배수 펌 프	수 중	75hp	1대	“	과 명 : 기전과 성 명 : 하상철 핸드폰 : *************	기전과
4	비상호스	엔진식	100mm 125mm	200m 100m	“	과 명 : 시설보수과 성 명 : 김승진 핸드폰:*************	시설보수과
		수 중	200mm (75hp용)	30m	“	과 명 : 기전과 성 명 : 하상철 핸드폰 : *************	기전과
5	물청소 차 량	차량번호 (81노1303)	10.1톤 (살수장치 보유)	1대	“	과 명 : 기전과 성 명 : 박주호 핸드폰 : *************	기전과

유관기관 전화번호

□ 서울특별시 본청(도시안전실)

부 서 명	전화번호	부 서 명	전화번호
도로시설과(기전시설)	2133-1688, 1689	당직실(야간)	2133-8032
종합상황실(야간)		2133-0090

□ 강서도로사업소

부 서 명	전화번호	부 서 명	전화번호
기전과	2657-7961~5	도로보수과	2657-7941~5
시설보수과	2657-7976~9	당직실	2657-7900
화곡터널 관리실	2657-7990	전기실	2657~7966~7

□ 한국전력공사

부 서 명	전화번호	부 서 명	전화번호
강서지점	2640-2217, 2268	변전소 사령실	2640-2266

□ 경찰서 및 소방서

부 서 명	전화번호	부 서 명	전화번호
강서경찰서	2696-0112(112)	강서경찰서(사고조사반)	2693-0049
화곡지구대	2604-0087	까치산 지구대	2604-5053
강서소방서	3663-0119	화곡소방서	2602-0119

□ 기타 유관기관

부 서 명	전화번호	부 서 명	전화번호
경찰청 교통정보센터	1644-5000	교통방송	311-5000, 5100
강서구청 당직실	2600-6330, 2602-2000	강서구청 토목과	2600-6941,5315
양천구청 당직실	2620-3000	양천구청 토목과	2620-3627~30
구로구청 당직실	860-2114	구로구청 도로과	860-2405~7
영등포구청 당직실	2670-3114	영등포구청 도로과	2670-3810~6