문서번호	대기환경연구부-1886
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
이용민	조석주	代박찬구		02/16 정권
협 조
	연구지원부장		이형우
	주무관		안경수
	주무관		최용석

2016년

측정망 시설 보수공사 계획

2016. 2

대기환경연구부

대기측정관리팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년

측정망 시설 보수공사 계획

서울시 대기질 측정 데이터의 신뢰도를 높이고 최적의 관리를 위하여 도시대기와 도로변 측정소 및 대기환경정보전광판의 취약 ․ 노후한 시설의 보수공사를 시행하여 측정망 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 사업설명서(시의회제출용)-「초미세먼지 감축기반 조성」

○ 대기환경연구부-320(2016.1.11.)호-「도시대기 및 도로변 측정소 시설물 안전점검 실시」

Ⅱ		취약 ․ 노후 시설 현황

○ 대기측정소 구조별 보수대상 현황

시설 구조(형태)	건축 년도	측정소	공사 예정내역
평지붕, 파라펫(난간) 샌드위치패널	1997	노원, 강북, 성북 금천, 궁동	방수, 외벽사이딩보수, 시설보수, 배수관로보수 및 수밀코킹 등 환경개선
경사지붕,슬라브,경량철골 샌드위치패널	2003	마포, 종로	시설보수 등
컨테이너	2006	중랑	시설보수 등
평지붕, 조적조 철골콘크리트	1982 2009	서초, 관악산, 서대문	방수, 배수관로보수 및 수밀코킹, 시설보수 등
콘크리트슬라브	1997 2007	강서, 송파 광진	방수, 배치공간개선, 시설보수 등
경량철골조 철재조립식판넬	2006 2012	용산 구로구	시설보수 등
하우징	1999 2006	성동, 중구, 영등포	방수, 시설보수 등

○ 도로변측정소 구조별 보수대상 현황

시설 구조(형태)	설치 년도	측정소	공사 예정내역
	1994	영등포로, 청계천로	시설보수 등
	1995	홍릉로, 도산대로	시설보수 등
	1996	한강대로,	시설보수 등
	2007	신촌로	시설보수 등
조립식 판넬	2008	종로, 천호대로	시설보수 등
	2009	강변북로, 화랑로, 강남대로	시설보수 등
	2010	정릉로, 공항대로, 동작대로	방수 시설보수 등
	2011	홍지문	시설보수 등

○ 대기환경정보전광판 시설별 보수대상 현황

시설 구조(형태)	설치 년도	전광판	공사 예정내역
폴타입(Pole type) 전광판	2007	구로, 중랑	디스프레이콘트롤러, 메인 콘트롤러, 고휘도LED모듈교체 및 시설보수 등
	2009 (2008)	성동, 서초
	2009	서대문, 영등포, 도봉

Ⅲ		보수공사방안

○ 대기측정소 시설 유지보수 방안

- 취약 ․ 노후 시설 환경개선 및 보수공사

: 노원, 성북, 금천, 서초, 성동, 송파

영등포로, 한강대로, 강남대로, 공항로 등

- 방수공사 : 강서, 성북, 노원, 서초, 정릉로 등

- 장비 재배치 공간 개선공사 : 강서

○ 대기환경정보전광판 유지보수

- 디스플레이 콘트롤러 교체 : 성동구, 서초구

- 고휘도LED모듈 교체 : 구로구, 중랑구

- 메인 콘트롤러 교체 : 도봉구, 서대문구, 영등포구

Ⅳ		최적관리 지속방안

○ 취약 ․ 노후측정소 단계적인 리모델링으로 측정환경 최적유지 및 미관 개선

○ 벽체 노후화, 실내 마감재 부식 등 지속적 보수

○ 옥상 방수 정기적 시행으로 누수를 미연에 방지하여 측정망의 안정적운영

○ 대기환경정보의 원활한 제공을 위하여 전광판 유지관리

Ⅴ		예산 및 기타사항

○ 예산과목

- 대기환경개선 및 친환경 교통차량보급, 자동차 배출가스 저감,

질소산화물 저감 및 대기오염 감시, 초미세먼지 감축기반조성,

시설비

○ 소요예산 : 금130,000,000원

- 대기오염측정소 유지보수 : 100,000,000원

- 전광판 보수 : 30,000,000원

○ 효율적인 대기측정망 관리 및 안전을 위하여 신속한 보수공사 시행

붙임 1. 시설물 안전점검 결과보고  1부.   끝.