문서번호	공간정보과-1223
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		김태형	02/16 강신재
협 조
	주무관			장기덕
	주무관			이채윤
	주무관			김영혁

측량 비전문가도 즉시 확인이 가능한

상수도 지하시설물 현장 위치복원 개선계획

2016. 2.

상수도사업본부

【공간정보과】

측량 비전문가도 즉시 확인이 가능한

상수도 지하시설물 현장 위치복원 개선계획

현장업무시 공간정보 비전문가도 손쉽고 정확하게 상수도 지하시설물 위치를 파악할 수 있는 개선 계획을 보고 드림.

※ 2015년 하반기 서울창의상(시정연구논문 부문) 선정으로 실행하는 사안

[사회혁신담당관-12276(‘15.10.27)호]

현행 및 문제점

❍ 현행 상수도 지하시설물 현장위치복원 방법

- 공간정보기술자에 의한 탐사·좌표복원측량 : 탐사·측량기기 활용

- 현장담당자에 의한 판단 : GIS 도면 및 다년간 작업경험 활용

❍ 위치복원시간이 길어지거나, 정확도가 떨어져 현장활용 불편

- 공간정보기술자에 의한 탐사·좌표복원측량  : 정확도 ↑, 복원시간 ↑,

기술자 필요(현장대응단가 250천원)

- 현장담당자 판단에 의한 굴착 : 정확도 ↓, 복원시간 ↓, 기술자 불필요

개선방안

❍ 기본도보다 정확도가 높은 ‘현지보완측량※성과’를「상수도 지리정보  시스템」에 탑재, 사용자에게 제공

- 현지보완측량은 지상측량으로 구축되어 정확도가 ±10㎝임.

- 정확도 개선사업을 통해 7,055㎞의 도로 및 인도가 측량되었음.(2008~2014)

<기본도와 현지보완측량 비교>                       <현지보완측량 수행현황>

		※ 현지보완측량이란?
	· ‘공공측량작업규정 제139조’, 지하시설물 측량시 기본도 상의 지형·지물과 현저히 달라 정확도를 유지할 수 없을 때에는 도로 선형 또는 기준이 될 수 있는 지형·지물을 선정하여 시설물에 대한 현지보완측량을 실시하여야 함.

❍ 사용자는 ‘현지보완측량성과’로 구축된 도로선(또는 인도선)을 활용, 현장에서 상대측량으로 시설물의 위치복원

- 복원하는 위치의 도면 이격거리에 축척을 곱해 지상에서 줄자로 거리를 복원

- 간단한 상대측량 방법으로 절대측량 정확도 수준의 위치복원 가능

세부실행계획

❍ ‘현지보완측량성과’ DB 구축 및 편집 : 2016. 2~3월

- DB 구축·편집 : ‘15년 정확도 개선사업 수행사 협약사항

❍ ‘현지보완측량성과 레이어’ 기능 구축 : 2016. 4월

-「상수도 지리정보시스템」기본지도 위에 현지보완측량성과를 표시할 수 있도록  ‘현지보완측량성과 레이어’ 구축

- 기능 구축 및 시스템 적용(테스트) : ‘16년 상수도 GIS 유지관리 용역 과업

❍ 현장위치복원 사용자 메뉴얼 제작·배포 : 2016. 4월

기대효과

❍ 눈에 보이지 않는 상수도 지하시설물의 현장위치를 손쉽게 복원할 수 있어, 현장에서 합리적 의사결정(굴착 위치결정 등)이 가능

❍ 사용자 맞춤형 시스템 및 DB를 구성, 활용가치 제고

붙임 1. 시정연구논문(현지보완측량성과를 활용한 상수도 지하시설물 현장위치복원 개선방안) 1부. 끝.