문서번호	총무과-5720
결재일자	2016.2.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
채충일		임철수	02/18 이혜경
협조
	주무관		장병선

『본관, 남산1별관, 청계별관』

직수공급 배관 등 설치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2

행 정 국

(총무과)

『본관, 남산1별관, 청계별관』

직수공급 배관 등 설치계획 보고

시청사 본관 11층 직원휴게실 입구에 커피자판기를 설치하기 위해

직수공급용 급수배관 등 3개소의 기계설비를 설치코자 함.

Ⅰ		설치 개요

□ 대상 및 내용

연번	위 치	대 상	내 용	소요비용
1	본관 11층	직원휴게실 옆 자판기용 직수공급	스텐레스 급수관(15mm) : 15m	300천원
2	남산1별관 4층	스프링클러 헤드 (석면작업 후 텍스 재 설치)	스프링클러 헤드를 분해 후 천정텍스에 재 설치 : 127개	4,500천원
3	청계별관 10층	탕비실에 급수, 냉수, 온수 공급 등	배관 45m×3개 싱크대 : 1개 등	2,500천원
	계			7,300천원

1. 커피자판기(설치예상)	2. 스프링클러 헤드 재 설치	3. 탕비실 급배수 등 설치

□ 설치기간 : ‘16.2.25~2.28 (4일간)

□ 설치방법

- 기계설비 연간단가업체에서 우선 시공하고, 추후 설계변경 후 정산

- 직원이 근무하는 평일 주간을 피해 야간과 휴일에 작업

Ⅱ		세부 설치방안

1. 커피자판기 직수공급용 급수배관 설치

○ 설치위치 : 본관 11층 직원휴게실 입구 옆

○ 설치방법 및 물량

- 설치방법 : 음수용 수돗물 직수배관을 8층 PS실(배관실)에서

분기하여 11층 휴게실 입구까지 연결

※ 커피자판기는 배수관 불필요

- 설치물량 : 스텐레스 배관(φ15-15m), 보온재 등 1식

○ 소요예산 : 300천원

커피자판기 설치장소	자판기 설치 후(이미지)	PS실(배관실)

2. 스프링클러 헤드 재설치

○ 설치위치 : 남산1별관 4층 사무실 등

○ 재 설치사유 및 방법

- 재 설치사유 : 남산1별관 4층 천정에 석면을 제거하고, 재 설치한

천정텍스에 헤드 설치

- 설치방법 : 헤드를 소화용 배관에서 분해하고, 천정텍스에 재 설치

· 물량 : 스프링클러 헤드 127개 등

○ 소요예산 : 4,500천원

기존 헤드	천정텍스 재 설치	스프링클러 헤드 위치

3. 식기세척용 싱크대, 급배수관 등 설치

○ 설치위치 : 청계별관 10층 탕비실

○ 문제점 및 설치방법

- 문 제 점 : 탕비실에 급배수가 되지 않아 식기를 세척하고, 식수를

사용하기 위해 원거리 이동

- 설치방법 : 탕비실 하부에 코어로 바닥을 천공하고, 9층 천정 공간을

이용하여 급배수관 설치

· 물량 : 배관(급수,온수,배수관) 45m, 급배수용 싱크 1개, 식기건조기 1개

○ 소요예산 : 2,500천원

싱크대(현재)	급수용 싱크대(설치예정)	싱크대 하부(설치예정)

끝.