문서번호	급수운영과-3170
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장		강동수도사업소장
협 조
	시설관리과장
	주무관
	주무관
	주무관

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2016년

유수율 향상을 위한 불용관 정비계획

2016.  2.  .

강동수도사업소

(급수운영과)

′16년 유수율 향상을 위한 불용관 정비계획

상수도공사 시 발견되는 불용관 및 수도계량기 폐전에 따른 급수관을 분기점에서 폐쇄, 누수를 예방하여 공급량 관리에 만전을 기하고자 함.

[관련근거]

- 불용관 정비실적 적용기준 변경시행 알림           : 누수방지과 –732(′16. 1. 20)

Ⅰ		추진 배경

미 철거 또는 폐쇄되지 않은 불용관을 각종 상수도공사 시 정비하여 누수발생 요인 사전 예방

상수도공사 시 기존 분기점 폐쇄 관리 감독 강화로 신 발생 불용관 예방

Ⅱ		불용관 개요

불용관 정의

□ 상수도 공사 시 기존관을 분기점에서 폐쇄하지 않아 현재 존치되어 있는 관으로 급수공급에 불필요한 상태의 관을 말함.

※ 지리정보시스템(GIS)도식화 되어 있지 않은 상수도관

□ 그동안 폭넓게 인정하였으나, ′16년부터는 불용관 자체만 인정, 단 폐전에 따른 분기점 폐쇄 인정(재개발지역 제외)

발생 원인

□ 상수도공사 시 기존관의 분기점 철거⋅폐쇄를 소홀이하여 발생

- 폐전 및 급수공사 시 분기점에서 철거⋅폐쇄하지 않은 급수관 등

- 80년대 공사 완료 구간에서 기존관을 미 철거 또는 미 폐쇄

□ ′89. 11. 상수도사업본부 개청 전 감리 미 배치 시기에 집중발생 하였으나,

현재는 철저한 공사 관리 및 감독(골목입구 횡단굴착 등)으로 발생되지 않음

- 불용관 사례

불용관(80㎜이상) 사례	기존 급수관 존치 사례
	발생(전)	발생(후)1	발생(후)2

Ⅲ		추진 실적

그동안 정비 실적

□ ′15년 정비 실적 : 1,140건(294%)  (목표 : 388건)

□ 연도별 실적

(단위: 건, 백만원)

구 분	2015	2014	2013	비 고
목 표	388	360	750
실 적 (실적율)	1,140 (294%)	622 (173%)	985 (131%)
예산액	456	376	741

- 불용관은 지속적인 정비로 감소 추세이나 기존관 분기점 폐쇄 실적을 포함하여 실적이 과다하게 산정되고 있어 ′16년부터는 실적에 제외

□「불용관 정비실적 적용기준 변경」(누수방지과-652(′16.1.19))

Ⅳ		추진 목표 및 방법

추진 목표

□ 불용관 정비 : 311건, 사업비 : 366백만원

구분 구별	합계		연간단가공사 시 정비 (급수공사 등)		누수복구 시 정비		비 고
	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비
계	311	366	192	226	119	140
송파구	174	205	107	127	67	78
강동구	137	161	85	99	52	62

- 실적 : 불용관(과거 미폐쇄) 정비 및 폐전에 따른 분기점 폐쇄 건수

□ 각종 상수도공사 시 기존관 분기점 및 재개발지역 폐전의 폐쇄는 제외

※ 송⋅배급수관 정비 발주공사 시 발견된 불용관은 해당공사에서 조치

추진 방법

□ 발견한 불용관은 분기점에서 반드시 폐쇄

- 분기점 폐쇄가 불가능 시(80㎜ 이상) 퇴수 등으로 조치

□ 폐전에 따른 분기점 폐쇄 요청 시 최단시간에 분기점 폐쇄

□ 배급수관 정비구간은 시⋅종점을 횡단 굴착하여 불용관 확인

※ 발견된 불용관은 발견자(해당공사)에서 조치

□ 불용관 예방

- 모든 상수도공사의 기존관의 분기점은 감리자 입회 폐쇄여부 확인

- 발견한 불용관은 발견자가 조치 확행

□ 발견되는 모든 불용관은 별도의 보고서 필히 작성

- 실적관리 및 향후 정비를 위한 정비계획 보고하여 대장 관리

□ 붙임 보고서 양식에 의거 보고, 대장이기 관리

※ 계량기 폐전의 분기점 폐쇄는 별도 보고서 없이 처리, 단 즉시 조치가 불가능한 곳은 별도의 보고서 작성

즉시 폐쇄가 어려운 불용관 관리

□ 대  상

- 교통장애(간선도로) 및 도로굴착 불가구간 등 분기점 폐쇄 불가능 불용관

- 분기 방향이 불분명하고 건물을 통과한 불용관

- 관개량 공사 등 공사 예정구간의 불용관은 공사 시 병행 정비

(시급하다고 판단되는 불용관은 즉시 정비)

- 주민반대 등 현장 여건에 따라 정비 불가능 불용관

□ 관 리

- 보고서 작성후 대장 관리하고, 정비가능한 시기에 조치

Ⅴ		행정사항

불용관 개념 및 분기점 폐쇄 등 정비 방법 교육 실시

□ 대 상 : 시공업체, 감리, 업무 당담자(급수운영과, 시설관리과)

□ 시 기 : 3월중

□ 장 소 : 사업소 2층 회의실

- 교육이후 계약업체의 교육은 감리자(공사 담당자) 실시

매월 추진 실적 월보 작성 보고 (본부 (누수방지과))

□ 매월 5일 : 시설관리과는 → 급수운영과로 실적 제출

붙임 1). 불용관 발생 유형 및 정비사례 1부.

2). 불용관 조치(관리) 보고 양식.

3). 불용관 대장 1부

4). 불용관 실적 보고 양식1부. 끝.